- Start
- Aufnahmen
- Funktion zur Aufnahme mit variabler Bildrate (VFR)/Funktion für die extrem langsame Aufnahme
- Extrem langsam

# Extrem langsam

Das erlaubt High-Speed-Aufnahmen bis zu 120fps/100fps.

Wählen Sie im Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]/[DATEIFORMAT]/[AUFN. FORMAT] die Auflösung und den Codec für das Aufnahmevideo sowie die Frequenz für die Bezugsbildfrequenz aus.

- Informationen zu den Kombinationen, die eingestellt werden können, finden Sie unter „Auswählen von Auflösung, Codec und Bildfrequenz für die Aufnahme“.

Wählen Sie das Menü [SYSTEM] → [SUPER LANGSAM] → [EIN] aus.

- Dies kann sogar mit der USER-Taste eingestellt werden.

  Siehe „Den USER-Tasten zugewiesene Funktionen“.

Drücken Sie die REC-Taste.

Die extrem langsame Aufnahme startet.

Nach oben