- Start
- Aufnahmen
- Audioeingang
- Überwachung des Tons

# Überwachung des Tons

Der Ton, der mit der Kamera aufgezeichnet wird, ist über einen Lautsprecher oder Kopfhörer zu hören.

Der Ton wird während der Aufnahme nicht über den Lautsprecher ausgegeben.

## Einstellen des Ausgabetons

Stellt den Audiokanal und das Format, die über den Kopfhöreranschluss ausgegeben werden.

Wählen Sie das Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [AUDIO AUSGANG] aus.

Wählen Sie die Audioart aus.

[CH1]: Gibt das Signal für Audiokanal 1 monaural aus.

[CH2]: Gibt das Signal für Audiokanal 2 monaural aus.

[CH1/2 STEREO]: Gibt die Signale von Audiokanal 1 und Audiokanal 2 stereo aus.

[CH1/2 MIX]: Mischt die Signale von Audiokanal 1 und Audiokanal 2 und gibt sie monaural aus.

[CH3]: Gibt das Signal für Audiokanal 3 monaural aus.

[CH4]: Gibt das Signal für Audiokanal 4 monaural aus.

[CH3/4 STEREO]: Gibt die Signale von Audiokanal 3 und Audiokanal 4 stereo aus.

[CH3/4 MIX]: Mischt die Signale von Audiokanal 3 und Audiokanal 4 und gibt sie monaural aus.

HINWEIS

- Der Audiokanal der Audioausgabe (Audiokanal 1/2 und Audiokanal 3/4) wird durch Betätigen der USER-Taste, der [AUDIO MON AUSW] zugewiesen ist, oder Berühren des USER-Schaltflächensymbols umgeschaltet.

- Wenn [AUDIO AUSGANG] der USER-Taste zugewiesen ist, schaltet das Betätigen der USER-Taste den Audiokanal zur Ausgabe und zum Format um.

  Wenn das Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [AUDIO AUSGANG] auf [CH1]/[CH2]/[CH1/2 STEREO]/[CH1/2 MIX] eingestellt ist, wird bei jeder Betätigung der USER-Taste oder Berührung des USER-Schaltflächensymbols zwischen [CH1], [CH2], [CH1/2 STEREO] und [CH1/2 MIX] in dieser Reihenfolge umgeschaltet.

  Wenn das Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [AUDIO AUSGANG] auf [CH3]/[CH4]/[CH3/4 STEREO]/[CH3/4 MIX] eingestellt ist, wird bei jeder Betätigung der USER-Taste oder Berührung des USER-Schaltflächensymbols zwischen [CH3], [CH4], [CH3/4 STEREO] und [CH3/4 MIX] in dieser Reihenfolge umgeschaltet.

Nach oben