- Start
- Aufnahmen
- Aufnahmen

# Aufnahmen

Befolgen Sie für eine Aufnahme die folgenden Schritte.

1. REC-Taste (auf dem Handgriff)

2. REC-Taste (auf dem Griff)

3. <AUTO/MANUAL>-Schalter

Legen Sie die Videoeinstellungen und den Audioeingang fest.

- Vor der Aufnahme müssen Sie Folgendes festlegen oder anpassen.

  - Bildeinstellungen für die Helligkeitsfunktion (Blende, Verstärkung, Verschluss) und die Funktion zur Einstellung des Weißabgleichs usw.

  - Einstellungen des Audioeingangs für die Audioaufnahme

  - Einstellen des Audio-Aufnahmepegels

Wählen Sie den Aufnahmemodus mit dem <AUTO/MANUAL>-Schalter aus.

<AUTO>: Automatik-Modus

- [A] wird im oberen Bereich des Suchers und LCD-Monitors angezeigt.

- Fokus, Blende, Verstärkung, Verschluss und Weißabgleich werden automatisch eingestellt.

- Sie können die Bediendetails für den Automatik-Modus im Menü [KAMERA] → [AUTO SCHALTER] festlegen.

<MANUAL>: manueller Modus

- Wählen Sie den manuellen Modus, um Fokus, Blende, Verstärkung, Verschlusszeit und Weißabgleich manuell anzupassen.

- Um die Helligkeit anzupassen, passen Sie die Blende und den ND-Filter an. (Blende)

- Verwenden Sie die Fokusfunktion für manuelles Scharfstellen. (Fokussierung (manueller Fokus))

- Um den Weißabgleich anzupassen, stellen Sie den Weiß- und Schwarzabgleich ein. (Anpassung des Weiß- und Schwarzabgleichs)

- Um die Einstellung des Audioeingangs und den Aufnahmepegel anzupassen, schalten Sie den Audioeingang um. (Umschalten des Audioeingangs)

Starten Sie die Aufnahme, indem Sie die REC-Taste drücken.

- Eine REC-Taste befindet sich sowohl am Handgriff als auch am Griff.

- Die Kamerakontrolllampe leuchtet während der Aufnahme rot.

Drücken Sie die REC-Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Nach dem Betätigen der Taste REC kann es einige Zeit dauern, bis die Aufnahme stoppt.

Überprüfen Sie die aufgenommenen Videos.

Nach Aufzeichnungsende werden durch Drücken der <REC CHECK>-Taste automatisch die letzten drei Sekunden des neuesten aufgenommenen Videoclips wiedergegeben.

Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob das Bild korrekt aufgezeichnet wurde.

- Nach der Überprüfung kehrt das Gerät zum Aufzeichnungsbereitschaftsmodus zurück.

Die REC-Prüfung funktioniert in den folgenden Fällen nicht.

- Wenn das Gerät ein-/ausgeschaltet wird

- Wenn das Gerät neu gestartet wird

- Wenn die <THUMBNAIL>-Taste betätigt wird

- Wenn die Speicherkarte eingesetzt/ausgeworfen wird

- Wenn die Speicherkarte formatiert ist

- Wenn der Kartensteckplatz für die Aufnahme durch Betätigen der USER-Taste, der [SLOT SEL] zugewiesen ist, oder durch Berühren des USER-Schaltflächensymbols umgeschaltet wird

- Wenn zu [KARTENLESEMODUS] oder [SERVICE MODUS] umgeschaltet wird

- Wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [2 SLOT FUNKTION] → [SIMUL AUFN]/[HGRUND AUFN] eingestellt ist

- Wenn eine der folgenden Einstellungen geändert wird

  - Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]

  - Menü [SYSTEM] → [DATEIFORMAT]

  - Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT]

  - Menü [AUFNEHMEN] → [2 SLOT FUNKTION]

Auswählen von Auflösung, Codec und Bildfrequenz für die Aufnahme
Nach oben