- Start
- Vorbereitung
- Vorbereiten der Speicherkarte
- Aufzeichnungszeit der Speicherkarte

# Aufzeichnungszeit der Speicherkarte

## Wenn der Aufzeichnungsmodus P2 ist

SDHC-Speicherkarten, SDXC-Speicherkarten und microP2-Karten können verwendet werden.

Aufnahmeformat | Aufnahmekapazität
--- | ---
64 GB | 64 GB (während der Proxy-Aufnahme)
AVC-Intra 422 AVC-Intra 200 AVC-Intra 100 (1080-59,94p/50,00p) | Ca. 32 Minuten | Ca. 30 Minuten
AVC-Intra 100 (1080-59,94i/50,00i, 720-59,94p/50,00p) | Ca. 64 Minuten | Ca. 60 Minuten
AVC-Intra 50 | Ca. 128 Minuten | Ca. 114 Minuten
AVC-LongG50 | Ca. 128 Minuten | Ca. 114 Minuten
AVC-LongG25 (1080-59,94p/50,00p) | Ca. 128 Minuten | Ca. 114 Minuten
AVC-LongG25 (1080-59,94i/50,00i, 720-59,94p/50,00p) | Ca. 256 Minuten | Ca. 206 Minuten
AVC-LongG12 (1080-59,94p/50,00p) | Ca. 240 Minuten | —
AVC-LongG12 (1080-59,94i/50,00i, 720-59,94p/50,00p) | Ca. 480 Minuten | —

HINWEIS

- Einzelheiten zu den SD-Karten, deren Betrieb bestätigt wurde, erhalten Sie beim Support-Desk auf der folgenden Website:

  https://pro-av.panasonic.net/

- Der Videoclip im P2-Datenformat wird nach jeweils 4 GB aufgeteilt, wenn [TEILEN] im Menü [AUFNEHMEN] → [DATEI TEILEN] ausgewählt ist.

  Er wird zusätzlich nach jeweils 128 Sekunden geteilt, wenn [KURZES TEILEN] im Menü [AUFNEHMEN] → [DATEI TEILEN] ausgewählt ist.

  Wenn aber die Aufnahme auf einer Speicherkarte 32 GB im Format AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12 übersteigt, kann die Aufnahme als der gleiche Videoclip fortgesetzt werden, indem [EINE DATEI] im Menü [AUFNEHMEN] → [DATEI TEILEN] ausgewählt wird. Der Videoclip wird nach jeweils ungefähr drei Stunden geteilt, wenn das Aufzeichnungsformat AVC-Intra 422 ist. Der Videoclip wird nach jeweils ungefähr drei Stunden oder ungefähr 64 GB geteilt, wenn das Aufzeichnungsformat AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12 ist.

  Diese geteilten Videoclips werden im Thumbnail-Bildschirm als ein Videoclip angezeigt.

  Diese werden möglicherweise in der nichtlinearen Bearbeitungssoftware oder auf einem Computer als separate Videoclips angezeigt.

- Die Aufnahme wird gestoppt, wenn die Aufnahmezeit zehn Stunden erreicht. Die Aufnahme wird nach einigen Sekunden automatisch wieder aufgenommen. Bild und Audio werden während dieser Pause nicht aufgezeichnet. Das umfasst auch Spezialaufnahmen, wie zum Beispiel die Relay-Aufnahme.

- Bei der Intervallaufzeichnung wird die Aufnahme gestoppt, wenn die Länge eines Videoclips zehn Stunden erreicht. Die Aufnahme wird nach einigen Sekunden automatisch wieder aufgenommen.

## Wenn der Aufzeichnungsmodus MOV ist

SDXC-Speicherkarten und microP2-Karten mit 64 GB können verwendet werden. SDHC-Speicherkarten und microP2-Karten mit 32 GB können nicht verwendet werden.

Aufnahmeformat | Aufnahmerate | Aufnahmekapazität
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
UHD | 400 Mbps | Ca. 20 Minuten | Ca. 40 Minuten
200 Mbps | Ca. 40 Minuten | Ca. 1 Stunde 20 Minuten
150 Mbps | Ca. 55 Minuten | Ca. 1 Stunde 50 Minuten
100 Mbps | Ca. 1 Stunde 20 Minuten | Ca. 2 Stunden 40 Minuten
FHD | 200 Mbps | Ca. 40 Minuten | Ca. 1 Stunde 20 Minuten
100 Mbps | Ca. 1 Stunde 20 Minuten | Ca. 2 Stunden 40 Minuten
50 Mbps | Ca. 2 Stunden 40 Minuten | Ca. 5 Stunden 20 Minuten

HINWEIS

- Die Aufnahmezeit ändert sich abhängig von der variable Bildrate, die für die Aufnahme mit variabler Bildrate oder die extrem langsame Aufnahme festgelegt ist.

- Die Datei wird bei Daten im MOV-Format ungefähr alle drei Stunden geteilt.

  Diese werden als unterschiedliche Videoclips im Thumbnail-Bildschirm angezeigt. Die Videoclips, die durch die Relay-Aufnahme über zwei Speicherkarten aufgezeichnet wurden, werden aber als unterschiedliche Videoclips angezeigt.

- Die Aufnahme wird gestoppt, wenn die Aufnahmezeit zehn Stunden erreicht. Die Aufnahme wird nach einigen Sekunden automatisch wieder aufgenommen. Bild und Ton werden während der Pause nicht aufgenommen. Dazu gehört auch der Fall einer Spezialaufnahme, zum Beispiel die Aufnahme mit variabler Bildrate, die extrem langsame Aufnahme und die Relay-Aufnahme.

  Wenn Sie High-Speed-Aufnahmen mit der Aufnahme mit variabler Bildrate oder eine extrem langsame Aufnahme durchführen, ist die Aufnahmezeit abhängig vom Verhältnis der Bildfrequenz des Aufzeichnungsformats und der variablen Bildrate kürzer als 10 Stunden.

- Bei der Intervallaufzeichnung wird die Aufnahme gestoppt, wenn die Länge eines Videoclips zehn Stunden erreicht. Die Aufnahme wird nach einigen Sekunden automatisch wieder aufgenommen.

## Wenn der Aufzeichnungsmodus AVCHD ist

SDHC-Speicherkarten, SDXC-Speicherkarten und microP2-Karten können verwendet werden.

#### Für SDHC-Speicherkarte

Aufnahmeformat | Aufnahmerate | Aufnahmekapazität
--- | --- | ---
4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
PS | 25 Mbps | Ca. 19 Minuten | Ca. 40 Minuten | Ca. 1 Stunde 20 Minuten | Ca. 2 Stunden 40 Minuten
PH | 21 Mbps | Ca. 21 Minuten | Ca. 46 Minuten | Ca. 1 Stunde 30 Minuten | Ca. 3 Stunden
HA | 17 Mbps | Ca. 30 Minuten | Ca. 1 Stunde | Ca. 2 Stunden | Ca. 4 Stunden 10 Minuten
PM | 8 Mbps | Ca. 1 Stunde | Ca. 2 Stunden | Ca. 4 Stunden 15 Minuten | Ca. 8 Stunden 30 Minuten
SA | 9 Mbps | Ca. 1 Stunde | Ca. 2 Stunden | Ca. 4 Stunden | Ca. 8 Stunden

#### Für SDXC-Speicherkarte

Aufnahmeformat | Aufnahmerate | Aufnahmekapazität
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
PS | 25 Mbps | Ca. 5 Stunden 20 Minuten | Ca. 11 Stunden
PH | 21 Mbps | Ca. 6 Stunden | Ca. 12 Stunden 30 Minuten
HA | 17 Mbps | Ca. 8 Stunden 30 Minuten | Ca. 17 Stunden
PM | 8 Mbps | Ca. 17 Stunden 10 Minuten | Ca. 35 Stunden
SA | 9 Mbps | Ca. 16 Stunden | Ca. 32 Stunden und 15 Minuten

HINWEIS

- Die Datei wird bei Daten im AVCHD-Format ungefähr nach 4 GB geteilt.

  Diese werden im Thumbnail-Bildschirm als ein Videoclip angezeigt. Die Videoclips, die durch die Relay-Aufnahme über zwei Speicherkarten aufgezeichnet wurden, werden aber als unterschiedliche Videoclips angezeigt.

- Die Aufnahme wird beendet, sobald die Aufnahmezeit zehn Stunden erreicht. Nach einigen Sekunden wird die Aufnahme automatisch wieder aufgenommen. Bild und Ton werden während der Pause nicht aufgezeichnet. Dies umfasst auch Spezialaufnahmen, wie Relay-Aufnahmen.

- Der Schutz wird bei Speicherkarten, die mit dem AVCHD-Schutz gesperrt sind, automatisch freigegeben, wie zum Beispiel bei DVD-Recordern.

Nach oben