- Start
- Vorbereitung
- Vorbereiten der Speicherkarte
- Von der Kamera unterstützte Speicherkarten

# Von der Kamera unterstützte Speicherkarten

Folgende SD-Karten und microP2-Karten können mit der Kamera verwendet werden. (Stand: März 2021)

Art der SD-Karte | Aufnahmekapazität
--- | ---
SDHC-Speicherkarte | 4 GB - 32 GB
SDXC-Speicherkarte | 48 GB - 256 GB

Art der microP2-Karte | Aufnahmekapazität
--- | ---
microP2-Karte, Modellreihe A | 32 GB, 64 GB
microP2-Karte, Modellreihe B | 64 GB

- Folgende Speicherkarten können nicht verwendet werden, da sie nicht mit den SD-Standards konform sind.

  - Eine Speicherkarte mit 4 GB oder mehr ohne das SDHC-Logo

  - Eine Speicherkarte mit 48 GB oder mehr ohne das SDXC-Logo

- Die Bedienung aller oben aufgeführten Speicherkarten kann nicht immer sichergestellt werden.

- Die Kamera unterstützt nicht die Funktion CPS (Content Protection System) der microP2-Karte. Daher kann keine microP2-Karte verwendet werden, die mit einer Verschlüsselung mit CPS-Kennwort formatiert wurde. Wenn sie mit der Kamera formatiert wurde, kann sie als microP2-Karte verwendet werden, die nicht verschlüsselt ist.

## Geschwindigkeitsklasse während der Aufnahme

Die zu verwendende Speicherkarte unterscheidet sich abhängig von dem Aufzeichnungsmodus und dem Aufzeichnungsformat.

Verwenden Sie Speicherkarten, die mit der Geschwindigkeitsklasse, UHS-Geschwindigkeitsklasse oder Video-Geschwindigkeitsklasse kompatibel sind.

Die Aufnahme wird möglicherweise plötzlich beendet, wenn eine Speicherkarte verwendet wird, die nicht mit der erforderlichen Geschwindigkeitsklasse kompatibel ist.

- Geschwindigkeitsklasse, UHS-Geschwindigkeitsklasse und Video-Geschwindigkeitsklasse sind die Geschwindigkeitsspezifikationen in Bezug auf fortlaufendes Schreiben. Überprüfen Sie die Angaben auf dem Etikett und andere Informationen zur Speicherkarte.

#### Wenn der Aufzeichnungsmodus P2 ist

SDXC-Speicherkarten und microP2-Karten können verwendet werden.

Aufnahme-Bitrate oder Aufzeichnungsfunktion | Geschwindigkeitsklasse | Beispiel der Kartenanzeige
--- | --- | ---
Alle | microP2-Karte Modellreihe A, microP2-Karte Modellreihe B, SDXC-Speicherkarte (Die Verwendung von Karten, deren Betrieb von Panasonic bestätigt wurde, wird empfohlen) |

HINWEIS

- Einzelheiten zu den SD-Karten, deren Betrieb bestätigt wurde, erhalten Sie beim Support-Desk auf der folgenden Website:

  https://pro-av.panasonic.net/

#### Wenn der Aufzeichnungsmodus MOV ist

SDXC-Speicherkarten und microP2-Karten mit 64 GB können verwendet werden.

SDHC-Speicherkarten und microP2-Karten mit 32 GB können nicht verwendet werden.

Aufnahme-Bitrate oder Aufzeichnungsfunktion | Geschwindigkeitsklasse | Beispiel der Kartenanzeige
--- | --- | ---
400 Mbps | Video-Geschwindigkeitsklasse V60 oder höher Oder die microP2-Karte, Modellreihe B |
FHD VFR (23,98p)/SUPER SLOW ALL-I (Aufnahme mit variabler Bildrate/extrem langsame Aufnahme)
200 Mbps | Video-Geschwindigkeitsklasse V30 oder höher, UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher Oder die microP2-Karte Modellreihe A, microP2-Karte Modellreihe B |
150 Mbps
100 Mbps
FHD VFR/SUPER SLOW LongGOP (Aufnahme mit variabler Bildrate/extrem langsame Aufnahme)
FHD VFR (59,94p/50,00p/29,97p/25,00p) ALL-I (Aufnahme mit variabler Bildrate)
50 Mbps | Video-Geschwindigkeitsklasse V10 oder höher, UHS-Geschwindigkeitsklasse 1 oder höher, Geschwindigkeitsklasse 10 oder höher Oder die microP2-Karte Modellreihe A, microP2-Karte Modellreihe B |

#### Wenn der Aufzeichnungsmodus AVCHD ist

SDHC-Speicherkarten, SDXC-Speicherkarten und microP2-Karten können verwendet werden.

Aufnahme-Bitrate oder Aufzeichnungsfunktion | Geschwindigkeitsklasse | Beispiel der Kartenanzeige
--- | --- | ---
Alle | Geschwindigkeitsklasse 4 oder höher Oder die microP2-Karte Modellreihe A, microP2-Karte Modellreihe B |

Nach oben