- Start
- Aufnahmen
- Anpassbare Einstellungen während der Aufnahme
- Anpassung der Helligkeit

# Anpassung der Helligkeit

Wenn das externe Licht stark ist, können Sie den ND-Filter (Helligkeitseinstellungsfilter) mit dem <ND FILTER>-Schalter umschalten.

Ändert die Einstellung des <ND FILTER>-Schalters.

<1/64>: Verringert die Menge an Licht, die in den MOS-Sensor gelangt, auf 1/64.

<1/16>: Verringert die Menge an Licht, die in den MOS-Sensor gelangt, auf 1/16.

<1/4>: Verringert die Menge an Licht, die in den MOS-Sensor gelangt, auf 1/4.

<CLR>: Benutzt den ND-Filter nicht.

Nach oben