- Start
- Bedienung
- Menüeinstellungen
- [SCENE FILE]-Menü

# [SCENE FILE]-Menü

Legt die detaillierte Bildqualitätsanpassung des Kameravideos fest.

Dieses Menü kann nicht eingestellt werden, während der Thumbnail-Bildschirm angezeigt wird.

Informationen zu den Standardwerten finden Sie unter „Standardwerte der Szenendatei“.

## [DATEI AUSW.]

Auswahl der Szenendatei (1 bis 6).

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [F1:], [F2:FLUO.], [F3:SPARK], [F4:B.STR], [F5:CINE], [F6:HLG]

## [NAME BEARB.]

Ändert den Namen der Szenendatei, die im Szenendateimenü ausgewählt worden ist. (Maximal acht Zeichen)

## [LADEN/SPEICHERN/INITIALIS.]

Lädt/speichert/initialisiert die Einstellungswerte der Szenendatei, die der aktuellen Szenendateinummer zugeordnet sind (von 1 bis 6).

[LADEN] | Wählt und lädt die Szenendatei, die im internen Speicher der Kamera gespeichert ist.
[SPEICHERN] | Speichert den aktuellen Einstellungswert als Szenendatei im internen Speicher der Kamera, indem Titel und Dateinummer festgelegt werden.
[INITIALIS.] | Initialisiert die ausgewählten Szenendateien (1 bis 6) auf die Standardwerte.

## [VFR]

Stellt die Erlaubnis/das Verbot der variablen Bildrate (VFR) ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

## [FRAME RATE]

Schaltet das Aufnahmeintervall und die Belichtungszeit um, wenn [VFR] [EIN] ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt ist

  - [60fps], [54fps], [48fps], [44fps], [40fps], [36fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps], [24fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps]

- Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt ist

  - [50fps], [48fps], [45fps], [42fps], [37fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps], [24fps], [23fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps]

## [SYNC SCAN TYP]

Schaltet die Synchro-Scan Anzeigeeinstellungen um.

[sek] | Anzeige als Zeit.
[grd] | Anzeige als Blenden-Öffnungswinkel.

## [SYNC SCAN]

Zeigt die Geschwindigkeit des Synchro-Scan-Verschlusses an, die bei der Aufnahme von Video für Fernsehen verwendet wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- Wenn [SYNC SCAN TYP] auf [sek] und das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt ist

  - 59,94i-/59,94p-Modus: [1/60.0] … [1/7200]

  - 29,97p-Modus: [1/30.0]…[1/7200]

  - 23,98p-Modus: [1/24.0]…[1/7200]

- Wenn [SYNC SCAN TYP] auf [sek] und das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt ist

  - 50i-/50p-Modus: [1/50.0]…[1/7200]

  - 25p-Modus: [1/25.0]…[1/7200]

- Wenn [SYNC SCAN TYP] auf [grd] gestellt ist

  - [3.0d]…[360.0d]

## [MASTER DTL]

Stellt den Pegel des Detaileffekts für den gesamten Teil ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−31]…[31]

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [DTL CORING]

Stellt den Signalpegel (einschließlich Rauschen) ein, der den Detaileffekt nicht aktiviert.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0]…[60]

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [DETAIL/EINSTELLUNG]

Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

### [DETAIL]

Stellt [EIN]/[AUS] der Detailfunktion ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

### [V.DTL LEVEL]

Stellt die Intensität der Detailstufe in vertikaler Richtung ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−7]…[7]

### [DTL FREQ.]

Legt die Stärke der Details fest.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−7]…[7]

### [PEGEL. ABH.]

Wenn Details des Leuchtkraftsignals hervorgehoben werden, dann werden Details der dunkleren Bereiche komprimiert.

Details von hellen Bereichen werden stärker komprimiert, wenn der für [PEGEL. ABH.] eingestellte Wert größer ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−7]…[7]

### [KNIE ÖFFNUNG PEGEL]

Legt die Detailstufe von Bereichen mit hoher Leuchtkraft fest (sehr helle Bereiche).

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0]…[5]

### [DTL VERST.(+)]

Stellt die Detailstufe der Plusrichtung ein (Aufhellen).

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−31]…[31]

### [DTL VERST.(−)]

Stellt die Detailstufe der Minusrichtung ein (Verdunkeln).

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−31]…[31]

## [HAUTTON DTL A]

Wählt die Hautton-Tabelle aus, die die Hauttondetails anzeigt.

Erstellen Sie die Hautton-Tabelle mit [ERK.TABELLE]. Sie können weichere Hauttöne aufnehmen, indem Sie die Hauttondetails anzeigen.

Sie können nur [HAUTTON DTL A] oder eine Kombination von [HAUTTON DTL A] und [HAUTTON DTL B] oder eine Kombination von [HAUTTON DTL A] und [HAUTTON DTL C] verwenden.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

HINWEIS

- Diese Einstellung ist fest auf [AUS] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [HAUTTON DTL B]

Wählt die Hautton-Tabelle aus, die die Hauttondetails anzeigt.

Erstellen Sie die Hautton-Tabelle mit [ERK.TABELLE]. Sie können weichere Hauttöne aufnehmen, indem Sie die Hauttondetails anzeigen.

Sie können nur [HAUTTON DTL B] oder eine Kombination von [HAUTTON DTL B] und [HAUTTON DTL A] oder eine Kombination von [HAUTTON DTL B] und [HAUTTON DTL C] verwenden.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

HINWEIS

- Diese Einstellung ist fest auf [AUS] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [HAUTTON DTL C]

Wählt die Hautton-Tabelle aus, die die Hauttondetails anzeigt.

Erstellen Sie die Hautton-Tabelle mit [ERK.TABELLE]. Sie können weichere Hauttöne aufnehmen, indem Sie die Hauttondetails anzeigen.

Sie können nur [HAUTTON DTL C] oder eine Kombination von [HAUTTON DTL C] und [HAUTTON DTL A] oder eine Kombination von [HAUTTON DTL C] und [HAUTTON DTL B] verwenden.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

HINWEIS

- Diese Einstellung ist fest auf [AUS] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [HAUTTON ZEBRA]

Nehmen Sie die Einstellung vor, um ein Zebramuster im Hauttonbereich anzuzeigen, der im Suchermonitor angezeigt wird.

Das Zebramuster wird angezeigt, wenn dieses Element auf [EIN] eingestellt ist und [HAUTTON DTL A]/[HAUTTON DTL B]/[HAUTTON DTL C] aktiviert ist.

Das Zebramuster zeigt den Bereich an, der in [HAUTTON DTL EINST.] ausgewählt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

HINWEIS

- Diese Einstellung ist fest auf [AUS] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [HAUTTON DTL EINST.]

Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

### [ERK.TABELLE]

Wählt die Hautton-Tabelle des Motivs aus, die die Hautton-Details anzeigt.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [A], [B], [C]

### [HAUT DTL EFFEKT]

Stellt das effektive Niveau der Hauttondetails ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0]…[31]

### [I ZENTRUM]

Stellt die Mittelposition der oberen I-Achse ein (damit wird der Bereich eingestellt, der den Hautton anwendet).

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0]…[255]

### [I BREITE]

Stellt die Breite des Bereiches ein, der den Hautton der oberen I-Achse anzeigt, mit Fokus auf [I ZENTRUM].

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [1]…[3]

### [Q BREITE]

Stellt die Breite des Bereiches ein, der den Hautton der oberen Q-Achse anzeigt, mit Fokus auf [I ZENTRUM].

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [1]…[3]

### [Q PHASE]

Stellt die Phase des Bereiches ein, der den Hautton in Bezug auf die Q-Achse anwendet.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−128]…[127]

## [RB VERST. STEUERUNG. EINST.]

### [R VERST. AWB VOREINST.]

Stellt die Rch-Verstärkung ein, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <PRST>-Position befindet.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−200]…[200]

### [B VERST. AWB VOREINST.]

Stellt die Bch-Verstärkung ein, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <PRST>-Position befindet.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−200]…[200]

### [R VERST. AWB A]

Stellt die Rch-Verstärkung ein, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <A>-Position befindet.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−200]…[200]

### [B VERST. AWB A]

Stellt die Bch-Verstärkung ein, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <A>-Position befindet.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−200]…[200]

### [R VERST. AWB B]

Stellt die Rch-Verstärkung ein, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <B>-Position befindet.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−200]…[200]

### [B VERST. AWB B]

Stellt die Bch-Verstärkung ein, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <B>-Position befindet.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−200]…[200]

### [AWB A VERST. OFFSET]

Legt die Rch- und Bch-Verstärkung fest, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <A>-Position befindet und der automatische Weißabgleich durchgeführt wird.

[EIN] | Behält die in [R VERST. AWB A] und [B VERST. AWB A] eingestellten Werte bei.
[AUS] | Stellt den Wert für die Rch-Verstärkung und die Bch-Verstärkung auf [0] ein.

### [AWB B VERST. OFFSET]

Legt die Rch- und Bch-Verstärkung fest, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <B>-Position befindet und der automatische Weißabgleich durchgeführt wird.

[EIN] | Behält die in [R VERST. AWB B] und [B VERST. AWB B] eingestellten Werte bei.
[AUS] | Stellt den Wert für die Rch-Verstärkung und die Bch-Verstärkung auf [0] ein.

## [FARBTEMP Ach EINST.]

### [FARBTEMP]

Zeigt die Farbtemperatur an, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <A>-Position befindet und der automatische Weißabgleich eingeschaltet ist oder wenn sie voreingestellt ist.

Außerdem kann beim Betrieb mit automatischem Weißabgleich die Farbtemperatur geändert werden, indem der Abgleich der Ausgabe von Rch und Bch geändert wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [2000K]…[15000K]

### [R VERST.]

Zeigt die Ausgabe von Rch an, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <A>-Position befindet und der automatische Weißabgleich eingeschaltet ist oder wenn sie voreingestellt ist.

Beim Betrieb mit automatischem Weißabgleich kann die Farbtemperatur auf der Rch-Achse auch geändert werden, indem die Ausgabe von Rch geändert wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−400]…[400]

### [B VERST.]

Zeigt die Ausgabe von Bch an, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <A>-Position befindet und der automatische Weißabgleich eingeschaltet ist oder wenn sie voreingestellt ist.

Außerdem kann beim Betrieb mit automatischem Weißabgleich die Farbtemperatur auf der Bch-Achse geändert werden, indem die Ausgabe von Bch geändert wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−400]…[400]

### [G ACHSE]

Zeigt die Ausgabe der G-Achse, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <A>-Position befindet und der automatische Weißabgleich eingeschaltet ist oder wenn sie voreingestellt ist.

Beim Betrieb mit automatischem Weißabgleich kann die Farbtemperatur auf der G-Achse auch geändert werden, indem die Ausgabe von Rch und Bch geändert wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−400]…[400]

## [FARBTEMP Bch EINST.]

### [FARBTEMP]

Zeigt die Farbtemperatur an, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <B>-Position befindet und der automatische Weißabgleich eingeschaltet ist oder wenn sie voreingestellt ist.

Außerdem kann beim Betrieb mit automatischem Weißabgleich die Farbtemperatur geändert werden, indem der Abgleich der Ausgabe von Rch und Bch geändert wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [2000K]…[15000K]

### [R VERST.]

Zeigt die Ausgabe von Rch an, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <B>-Position befindet und der automatische Weißabgleich eingeschaltet ist oder wenn sie voreingestellt ist.

Außerdem kann beim Betrieb mit automatischem Weißabgleich die Farbtemperatur auf der Rch-Achse geändert werden, indem die Ausgabe von Rch geändert wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−400]…[400]

### [B VERST.]

Zeigt die Ausgabe von Bch an, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <B>-Position befindet und der automatische Weißabgleich eingeschaltet ist oder wenn sie voreingestellt ist.

Außerdem kann beim Betrieb mit automatischem Weißabgleich die Farbtemperatur auf der Bch-Achse geändert werden, indem die Ausgabe von Bch geändert wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−400]…[400]

### [G ACHSE]

Zeigt die Ausgabe der G-Achse, wenn sich der <WHITE BAL>-Schalter in der <B>-Position befindet und der automatische Weißabgleich eingeschaltet ist oder wenn sie voreingestellt ist.

Beim Betrieb mit automatischem Weißabgleich kann die Farbtemperatur auf der G-Achse auch geändert werden, indem die Ausgabe von Rch und Bch geändert wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−400]…[400]

## [CHROMA PEGEL]

Stellt den Chrominanzpegel von PR- und PB-Signalen ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−99%]…[99%], [AUS]

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [CHROMA PHASE]

Feineinstellung der Chroma-Phase des PR-Signals und des PB-Signals.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−31]…[31]

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [FARBMATRIX]

Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

### [MATRIX TYP]

Wählt die Matrix-Tabelle zur Anzeige der Farbe für Aufnahmen.

[NORMAL1] | Zeigt die Farbe für Aufnahmen im Freien oder unter einer Halogenlampe.
[NORMAL2] | Zeigt lebhaftere Farben als [NORMAL1].
[FLUO.] | Zeigt die Farbe für Aufnahmen in Innenräumen bei Beleuchtung durch Leuchtstofflampen.
[CINELIKE] | Zeigt die Farbe für cinematische Filmaufnahmen.

### [ADAPTIVE MATRIX]

Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur Steuerung der linearen Matrix in Einklang mit den Aufnahmebedingungen.

Wenn [ADAPTIVE MATRIX] der USER-Taste zugewiesen ist, schaltet das Betätigen der USER-Taste [EIN]/[AUS] um.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

## [MATRIX EINSTELLUNG]

Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

### [R-G]

Passt die lineare Matrix an. (rot - grün)

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [R-B]

Passt die lineare Matrix an. (rot - blau)

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [G-R]

Passt die lineare Matrix an. (grün - rot)

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [G-B]

Passt die lineare Matrix an. (grün - blau)

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [B-R]

Passt die lineare Matrix an. (blau - rot)

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [B-G]

Passt die lineare Matrix an. (blau - grün)

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

## [FARBKORREKTUR]

Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

### [R] ([SÄTT.])

Korrigiert die rote Farbsättigung.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [R] ([PHASE])

Korrigiert den roten Farbton.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [R-R-Mg] ([SÄTT.])

Korrigiert die Farbsättigung zwischen rot und „Farben zwischen rot und magenta“.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [R-R-Mg] ([PHASE])

Korrigiert den Farbton zwischen rot und „Farben zwischen rot und magenta“.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [R-Mg] ([SÄTT.])

Korrigiert die Farbsättigung zwischen rot und magenta.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [R-Mg] ([PHASE])

Korrigiert den Farbton zwischen rot und magenta.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Mg] ([SÄTT.])

Korrigiert die Magenta-Farbsättigung.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Mg] ([PHASE])

Korrigiert den Magenta-Farbton.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Mg-B] ([SÄTT.])

Korrigiert die Farbsättigung zwischen magenta und blau.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Mg-B] ([PHASE])

Korrigiert den Farbton zwischen magenta und blau.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [B] ([SÄTT.])

Korrigiert die blaue Farbsättigung.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [B] ([PHASE])

Korrigiert den blauen Farbton.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [B-Cy] ([SÄTT.])

Korrigiert die Farbsättigung zwischen blau und cyan.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [B-Cy] ([PHASE])

Korrigiert den Farbton zwischen blau und cyan.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Cy] ([SÄTT.])

Korrigiert die cyan-blaue Farbsättigung.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Cy] ([PHASE])

Korrigiert den Cyan-Farbton.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Cy-G] ([SÄTT.])

Korrigiert die Farbsättigung zwischen cyan und grün.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Cy-G] ([PHASE])

Korrigiert den Farbton zwischen cyan und grün.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [G] ([SÄTT.])

Korrigiert die grüne Farbsättigung.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [G] ([PHASE])

Korrigiert den grünen Farbton.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [G-Yl] ([SÄTT.])

Korrigiert die Farbsättigung zwischen grün und gelb.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [G-Yl] ([PHASE])

Korrigiert den Farbton zwischen grün und gelb.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [G-Yl-Yl] ([SÄTT.])

Korrigiert die Farbsättigung zwischen „Farben zwischen grün und gelb“ und gelb.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [G-Yl-Yl] ([PHASE])

Korrigiert den Farbton zwischen „Farben zwischen grün und gelb“ und gelb.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Yl] ([SÄTT.])

Korrigiert die gelbe Farbsättigung.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Yl] ([PHASE])

Korrigiert den gelben Farbton.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Yl-Yl-R] ([SÄTT.])

Korrigiert die Farbsättigung zwischen gelb und „Farben zwischen gelb und rot“.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Yl-Yl-R] ([PHASE])

Korrigiert den Farbton zwischen gelb und „Farben zwischen gelb und rot“.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Yl-R] ([SÄTT.])

Korrigiert die Farbsättigung zwischen gelb und rot.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Yl-R] ([PHASE])

Korrigiert den Farbton zwischen gelb und rot.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Yl-R-R] ([SÄTT.])

Korrigiert die Farbsättigung zwischen „Farben zwischen gelb und rot“ und rot.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

### [Yl-R-R] ([PHASE])

Korrigiert den Farbton zwischen „Farben zwischen gelb und rot“ und rot.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−63]…[63]

## [MASTER PED]

Stellt die Standard-Schwarzabhebung ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−200]…[200]

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [RGB SCHWARZ STG EINSTELL.]

Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

### [R PED]

Stellt die Rch-Schwarzabhebungsstufe ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−100]…[100]

### [G PED]

Stellt die Gch-Schwarzabhebungsstufe ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−100]…[100]

### [B PED]

Stellt die Bch-Schwarzabhebungsstufe ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−100]…[100]

### [SCHWARZABHEBUNG]

Stellt nach dem Anpassen des automatischen Schwarzabgleichs die Rch-, Gch- und Bch-Schwarzabhebungsstufen ein.

[EIN] | Behält alle in [R PED], [G PED] und [B PED] eingestellten Werte bei.
[AUS] | Stellt die Schwarzabhebungsstufe von Rch, Gch und Bch auf [0] ein.

## [GAMMAMOD. AUSW.]

Wählt den Gamma-Modus aus.

[HD] | Legt die Gamma-Merkmale für HD (High Definition) fest.
[SD] | Erhöht die Verstärkung in dunklen Bereichen mehr als HD-Gamma.
[FLIMLIKE1] | Legt die Merkmale fest, die im Vergleich zu HD-Gamma mehr Spitzlichter reproduzieren.
[FLIMLIKE2] | Legt die Merkmale fest, die im Vergleich zu [FLIMLIKE1] mehr Spitzlichter reproduzieren.
[FLIMLIKE3] | Legt die Merkmale fest, die im Vergleich zu [FLIMLIKE2] mehr Spitzlichter reproduzieren.
[FILM-AUFN] | Legt die Cine-Gamma-Merkmale für Film fest.
[VIDEO-AUFN] | Legt die Cine-Gamma-Merkmale für Video fest.
[HLG] | Legt die Hybrid-Log-Gamma-Merkmale (HLG) fest.

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [GAMMA EINSTELLUNG]

Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

### [MASTER GAMMA]

Stellt den Hauptgamma in 0,01-Schritten ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0.30]…[0.75]

### [F-AUFN DYNAMISCH LVL]

Wenn [FILM-AUFN] unter [GAMMAMOD. AUSW.] ausgewählt ist, wird der Dynamikbereich eingestellt.

Wenn ein anderes Element als [FILM-AUFN] ausgewählt ist, werden keine Einstellungen geändert.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [200%] … [600%] (100%-Schritt)

### [F-AUFN SCHWARZ DEHN LEV.]

Wenn [FILM-AUFN] unter [GAMMAMOD. AUSW.] ausgewählt ist, wird die Schwarzdehnung eingestellt.

Wenn ein anderes Element als [FILM-AUFN] ausgewählt ist, werden keine Einstellungen geändert.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0%]…[30%]

### [V-AUFN KNIEFLANKE]

Wenn [VIDEO-AUFN] unter [GAMMAMOD. AUSW.] ausgewählt ist, wird die Kniesteigung eingestellt.

Wenn ein anderes Element als [VIDEO-AUFN] ausgewählt ist, werden keine Einstellungen geändert.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [150%] … [500%] (50%-Schritt)

### [V-AUFN KNIE PUNKT]

Wenn [VIDEO-AUFN] unter [GAMMAMOD. AUSW.] ausgewählt ist, wird der Kniepunkt eingestellt.

Wenn ein anderes Element als [VIDEO-AUFN] ausgewählt ist, werden keine Einstellungen geändert.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [30%]…[107%]

### [SCHWARZGAMMA]

Stellt die Gammakurven von dunklen Bereichen ein.

[−8]…[−1] | Komprimiert den dunklen Bereich.
[0] | Normzustand
[1]…[8] | Erweitert die dunklen Bereiche.

### [B.GAMMA BEREICH]

Stellt die Höchstgrenze der Komprimierung/der Erweiterung ein.

[1] | Ungefähr 20%
[2] | Ungefähr 30%
[3] | Ungefähr 40%

## [KNIE EINST.]

Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

### [KNIEMODUS]

Stellt die Knie-Betriebsart ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUTO], [MANUELL], [AUS]

### [KNIE ANTW.]

Stellt die Auto Knee-Reaktionsgeschwindigkeit ein. Je kleiner der Einstellwert, desto schneller ist die Reaktionsgeschwindigkeit.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [1]…[8]

### [KNIEPUNKT]

Stellt die Kniepunktposition in 0,5%-Schritten ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [70.0%]…[107.0%]

### [KNIEFLANKE]

Stellt den Knieneigungswinkel ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0]…[99]

### [HLG KNIE SCH.]

Aktiviert/deaktiviert die Bedienung des Knies für HLG.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

### [HLG KNIE PUNKT]

Stellt die Position des Kniepunktes für HLG ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [55]…[100]

### [HLG KNIEFLANKE]

Stellt den Neigungswinkel des Knies für HLG ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0]…[100]

## [WEISS CLIP EINST.]

Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

### [WEISS CLIP]

Stellt die Weißclip-Funktion auf [EIN]/[AUS] ein. Der Einstellungswert von [WEISS CLIP LEV.] ist aktiviert, wenn die Funktion [EIN] ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

### [WEISS CLIP LEV.]

Stellt den Videoclip-Weißpegel ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [90%]…[109%]

## [DRS]

Aktiviert/deaktiviert die Funktion Dynamic Range Stretcher.

Falls den USER-Tasten Funktionen zugeordnet sind, kann [EIN]/[AUS] mit Hilfe der USER-Tasten Funktionen umgeschaltet werden.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

HINWEIS

- Diese Einstellung ist fest auf [AUS] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [DRS EFFEKT TIEFE]

Stellt die Komprimierungsstufe für die Bereiche hoher Leuchtkraft der Dynamic Range Stretcher-Funktion ein.

Durch die Komprimierung der Videosignalpegel der Bereiche mit hoher Leuchtkraft, die bei normalen Aufnahmen überbelichtet sind, kann der Dynamikbereich vergrößert werden.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [1]…[3]

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

## [DNR]

Ändert die Einstellung für die Rauschreduzierung und passt den Effekt der Rauschreduzierung an.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUS], [1], [2]

## [AUTO BLEND. LEV]

Aktiviert/deaktiviert die Funktion automatische Blende.

Falls den USER-Tasten Funktionen zugeordnet sind, kann [EIN]/[AUS] mit Hilfe der USER-Tasten Funktionen umgeschaltet werden.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

## [A.BLENDPEGEL EFFEKT]

Passt die Helligkeit im automatischen Blendenmodus an.

Durch Erhöhung des Werts wird die Konvergenz der automatischen Blende heller, durch eine Reduzierung dunkler eingestellt.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−50]…[50]

Nach oben