- Start
- Aufnahmen
- Multimanuelle Funktion
- Festlegen der Bildfrequenz der Aufzeichnungsfunktion mit variabler Bildrate

# Festlegen der Bildfrequenz der Aufzeichnungsfunktion mit variabler Bildrate

Drehen Sie den Multiregler, um [ FRAME RATE] anzuzeigen.

Drücken Sie den Multiregler.

Die Bildfrequenz-Anzeige ist orange hervorgehoben.

Drehen Sie den Multiregler, um die Bildfrequenz auszuwählen.

Drücken Sie den Multiregler.

Die Einstellung ändert sich zu dem angezeigten Wert und wird geschlossen.

Drücken Sie die Taste <EXIT>, um die Einstellung ohne Änderung zu schließen.

Wenn die REC-Taste betätigt wird, während eine Aufnahme getätigt werden kann, wird die Einstellung nach der Änderung der Einstellung auf den angezeigten Wert geschlossen und dann startet die Aufnahme.

HINWEIS

- [ FRAME RATE] wird angezeigt, wenn das Menü [SCENE FILE] → [VFR] → [EIN] und das Menü [SYSTEM] → [SUPER LANGSAM] → [AUS] eingestellt sind.

Nach oben