- Start
- Vorbereitung
- Vorbereiten der Speicherkarte
- Status der Karten-Zugriffslampe und Speicherkarte

# Status der Karten-Zugriffslampe und Speicherkarte

Karten-Zugriffslampe | Speicherkartenstatus
--- | ---
Orange (leuchtet) | Aufnahmemedium | Laden/Schreiben ist gestattet. Aktuelles Aufnahmemedium.
Grün (leuchtet) | Aufnahme möglich | Laden/Schreiben ist gestattet.
Orange (blinkt) | Zugriff auf die Karte | Laden/Schreiben werden gerade durchgeführt.
Orange (blinkt schnell) | Erkennen der Speicherkarte | Die Speicherkarte wird erkannt.
| Fehler | Ein Fehler ist aufgetreten. Die Anzeige blinkt, selbst wenn die Speicherkarte nicht eingesetzt ist, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
Grün (blinkt langsam) | Keine verbleibende Aufnahmekapazität | Auf der Speicherkarte verbleibt keine Aufnahmekapazität. Nur das Laden ist möglich.
| Schreibschutz | Der Schreibschutzschalter der Speicherkarte ist auf die Seite LOCK eingestellt.
| Aufnahme nicht möglich | Die Aufnahme mit dem z. Z. eingestellten Aufzeichnungsformat ist nicht möglich. Ändern Sie das Aufzeichnungsformat oder verwenden Sie eine Speicherkarte, die mit dem Aufzeichnungsformat kompatibel ist.
Aus | Es ist keine Speicherkarte eingesetzt | Es wurde keine Speicherkarte eingesetzt.
| Unzulässiges Format | Sie hat nicht das korrekte Format. Formatieren Sie die Karte neu.
| Karte wird nicht unterstützt | Diese Karte kann mit der Kamera nicht verwendet werden, wie zum Beispiel MMC (Multi Media Card).
| Einstellung auf das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] | Keine Aufnahme und Wiedergabe möglich. Andere Funktionen als Aufnahme und Wiedergabe (Laden der Szenendatei usw.) können verwendet werden.
| microP2-Karte mit Verschlüsselung mit CPS-Kennwort formatiert | Kann nicht mit der Kamera verwendet werden. Wenn sie mit der Kamera formatiert wurde, kann sie als microP2-Karte verwendet werden, die nicht verschlüsselt ist.
| Im Kartenlesermodus | Die Karten-Zugriffslampe 1/Karten-Zugriffslampe 2 schaltet sich aus, wenn kein Zugriff erfolgt.

HINWEIS

- Die Karten-Zugriffslampe leuchtet oder blinkt nicht, wenn das Menü [SONSTIGE] → [LED] → [ZUGANG-LED] → [AUS] eingestellt ist.

Nach oben