- Start
- Vorbereitung
- Einstellung der Zeitdaten
- Einstellungen der Userbits

# Einstellungen der Userbits

Stellen Sie die aufzuzeichnenden Userbits ein.

Wählen Sie die Userbits für die Aufnahme im Menü [AUFNEHMEN] → [TC/UB] → [UB MODUS] aus.

[FRAME RATE] | Zeichnet die Bildfrequenzinformationen der Aufzeichnung auf. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Bildfrequenzinformationen der Userbits mit einem Bearbeitungsgerät, wie einem Computer, verwendet werden. Benutzen Sie diese Einstellung, um den Aufnahmevorgang in der Methode TYPE1 oder TYPE2 gegenüber dem Panasonic-Recorder (AJ-PG50 usw.) zu steuern.
[USER] | Zeichnet die Userbits auf, die im Menü [AUFNEHMEN] → [TC/UB] → [UB VOREINST.] eingestellt sind. Der Einstellwert wird aufrechterhalten, selbst wenn der Betriebsschalter auf < > (Standby) geschaltet wird. Einzelheiten finden Sie unter „Eingabe von Userbits“.
[UHRZEIT] | Zeichnet die Stunde, Minute und Sekunden des Datums und der Zeit auf, die mit der integrierten Uhr gemessen werden.
[DATUM] | Zeichnet die letzten zwei Stellen des Jahres, den Monat, das Datum und die Stunde des Datums und der Zeit auf, die mit der integrierten Uhr gemessen werden.
[TC] | Zeichnet den Wert für den Zeitcode als Userbits auf.
[CLIP NAME] | Zeichnet den Wert von CAM INDEX (ein Zeichen) und CARD COUNT (dreistellige Zahl) auf, beide in den ASCII-Zeichensatz umgewandelt.

## Eingabe von Userbits

Durch die Einstellung von Userbits können Daten von bis zu acht Zeichen Länge (hexadezimal) wie Memos (Datum, Uhrzeit) aufgezeichnet werden.

Wählen Sie das Menü [AUFNEHMEN] → [TC/UB] → [UB MODUS] → [USER] aus.

Wählen Sie das Menü [AUFNEHMEN] → [TC/UB] → [UB VOREINST.] aus.

Der Bildschirm für die Einstellung der Userbits wird angezeigt.

Stellen Sie die Userbits ein.

- Stellen Sie jeweils zwei Stellen ein.

  Drücken Sie die <RESET>-Taste, um ein Zurücksetzen auf [00] durchzuführen.

Überprüfen Sie den Einstellwert der Userbits.

- Der Einstellwert wird bestätigt, wenn die letzten beiden Stellen eingestellt wurden.

## Speicherfunktion der Userbits

Der Einstellungsinhalt der Userbits wird automatisch aufgezeichnet und beibehalten, selbst wenn der Strom auf < > (Standby) eingestellt ist.

### Bildfrequenzinformationen

Die Beziehung zwischen Bildfrequenz, Bild-Pull-Down, Zeitcode und Userbits stellt sich wie folgt dar.

Kontrolldaten für die rechten sechs Ziffern

REC-Marker

Feste Werte

Bildfrequenz

Kameravideomodus

#### Kameravideomodus

Die Anzeige des Kameravideomodus unterscheidet sich abhängig von der Einstellung der folgenden Menüs.

- Das Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT]

- Das Menü [SCENE FILE] → [VFR] oder das Menü [SYSTEM] → [SUPER LANGSAM]

[FREQUENZ] | Aufnahmebildfrequenz von [AUFN. FORMAT] | Anzeige des Kameravideomodus
--- | --- | ---
Wenn [VFR] oder [SUPER LANGSAM] auf [EIN] eingestellt ist | Wenn [VFR] und [SUPER LANGSAM] auf [AUS] eingestellt sind
[59.94Hz] | 23,98p | D | C
29,97p | 9 | 8
59,94p | 9 | 8
59,94i | — | 0
[50.00Hz] | 25,00p | B | A
50,00p | B | A
50,00i | — | 2

Nach oben