- Start
- Aufnahmen
- Multimanuelle Funktion
- Anpassen der Breite des Autofokus-Bereichs

# Anpassen der Breite des Autofokus-Bereichs

Passt die Breite des Bereichs, für den der Autofokus aktiviert ist, entsprechend der Größe des Motivs an.

Drücken Sie die USER-Taste, der [AF BEREICH] zugewiesen ist, oder berühren Sie das USER-Schaltflächensymbol, während der Kamerabild-Bildschirm angezeigt wird.

[ AF AREA] wird im Kamerabild-Bildschirm angezeigt.

Drehen Sie den Multiregler, um den Autofokus-Bereichsrahmen anzupassen.

Drücken Sie den Multiregler.

Die Einstellung ändert sich zur angezeigten Breite und wird geschlossen.

Drücken Sie die Taste <EXIT>, um die Einstellung ohne Änderung zu schließen.

Um die Einstellung freizugeben, drücken Sie die USER-Taste, der [AF BEREICH] zugewiesen ist, oder berühren Sie das USER-Schaltflächensymbol.

Um die Einstellung erneut anzupassen, drücken Sie den Multiregler, wenn [ AF AREA] gelb angezeigt wird, und führen Sie die Schritte 2 bis 3 durch.

HINWEIS

- Die Breite des Autofokus-Bereichsrahmens kann auch dann angepasst werden, wenn das Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [AF BEREICH BREITE] → [EIN] eingestellt ist und das Menü geschlossen wird.

Nach oben