- Start
- Aufnahmen
- Anpassbare Einstellungen während der Aufnahme
- Verstärkung

# Verstärkung

Wenn der Bildschirm der Kamera dunkel ist, erhöhen Sie die Verstärkung, um den Bildschirm aufzuhellen.

Wechseln Sie mit dem <AUTO/MANUAL>-Schalter zum manuellen Modus. (Aufnahmen)

Schalten Sie die Verstärkung mit dem <GAIN>-Schalter um.

<L>: Normalerweise ist diese Position eingestellt. (Standardwert ist [0dB] oder [ISO 800].)

<M>: Erhöht die Verstärkung des Kamerabildverstärkers. (Standardwert ist [6dB] oder [ISO 1600].)

<H>: Erhöht die Verstärkung des Kamerabildverstärkers. (Standardwert ist [12dB] oder [ISO 3200].)

Die Verstärkungswerte für <L>, <M> und <H> können im Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [NIEDRIGE VERST.], [MITTLERE VERST.] und [HOHE VERST.] geändert werden. ([SCH. MODUS])

Die Einheit des Verstärkungswerts kann im Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [VERST./ISO-MODUS] geändert werden.

Diese Einstellung ist fest auf [dB] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [NORMAL] eingestellt ist.

Im Automatik-Modus hat das Auswählen des Menüs [KAMERA] → [AUTO SCHALTER] → [AGC] → [EIN] zur Folge, dass die Kamera auf automatische Verstärkung eingestellt wird, unabhängig von der Position des <GAIN>-Schalters. ([AGC])

Nach oben