- Start
- Aufnahmen
- Anpassung des Weiß- und Schwarzabgleichs
- Schwarzabgleich-Anpassung

# Schwarzabgleich-Anpassung

Der Schwarzabgleich muss in folgenden Fällen eingestellt werden:

- Beim erstmaligen Gebrauch der Kamera

- Bei der Verwendung nach längerer Zeit ohne Verwendung

- Wenn sich die Umgebungstemperatur erheblich geändert hat

- Wenn unter Verwendung der USER-Taste die Superverstärkung eingestellt wird

- Wenn die Schalterwerte für die Verstärkung geändert werden

- Beim Umschalten der Elemente im Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT].

Für das Aufnehmen mit optimaler Videoqualität wird empfohlen, den Schwarzabgleich unmittelbar vor Aufnahmebeginn einzustellen.

Bereiten Sie die Bedingungen für die Weißabgleicheinstellung vor, bevor Sie den Schwarzabgleich anpassen.

Wechseln Sie mit dem <AUTO/MANUAL>-Schalter zum manuellen Modus. (Aufnahmen)

Stellen Sie den <WHITE BAL>-Schalter auf <A> oder <B>.

Halten Sie die <AWB>-Taste ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Schwarzabgleich wird nach dem Weißabgleich eingestellt.

#### Angezeigte Meldungen im Sucher und auf dem LCD-Monitor

Status | Meldung | Anmerkung
--- | --- | ---
Während der Einstellung | [ABB AKTIV] | —
Einstellung abgeschlossen | [ABB OK] | Der angepasste Wert wird automatisch im Speicher abgelegt.

HINWEIS

- Während der Schwarzabgleich-Einstellung wird das Licht durch die Apertur automatisch ausgeblendet.

- Während der Aufnahme kann der Schwarzabgleich nicht eingestellt werden.

- Auch wenn die REC-Taste gedrückt wird, wird kein Video auf die Speicherkarte aufgenommen, während der automatische Schwarzabgleich durchgeführt wird.

- Der Verstärkungsschaltkreis wird während des Schwarzabgleichs automatisch umgeschaltet. In einigen Fällen kann Flimmern oder Rauschen auf dem Sucher- oder LCD-Monitor erscheinen. Dies ist keine Fehlfunktion.

## Schwarzabgleichspeicher

Die Werte, die im Speicher gespeichert werden, bleiben auch dann erhalten, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.

Nach oben