- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- AC-Netzteil

# AC-Netzteil

Spannungsquelle Wechselstrom 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 1,2 A Spannungsausgang Gleichstrom 12 V, 3,0 A

ist die Sicherheitsinformation.

Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C
Luftfeuchtigkeit beim Betrieb | 10% – 90% (relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)
Gewicht | Ca. 225 g
Maße (B×H×T) | 115 mm×37 mm×57 mm (ohne DC-Kabelbereich)

Nach oben