- Start
- Vorbereitung
- Montieren von Zubehörteilen
- Anbringen der Gegenlichtblende

# Anbringen der Gegenlichtblende

## Entfernen

Gegenlichtblende-Entsperrtaste

Drehen Sie die Gegenlichtblende in Pfeilrichtung, während Sie die Gegenlichtblende-Entsperrtaste drücken, um sie zu entfernen.

## Anbringen

Markierung zum Anbringen

Markierung zum Anbringen

Stecken Sie die Gegenlichtblende auf die Kamera.

- Richten Sie die Markierungen zum Anbringen an der Gegenlichtblende und der Kamera aneinander aus.

Drehen Sie die Gegenlichtblende im Uhrzeigersinn.

- Drehen Sie sie, bis das Objektiv klickt und einrastet.

## Objektivdeckel öffnen/schließen

Verwenden Sie diesen Hebel, um den Objektivdeckel zu öffnen/schließen.

Öffnen Sie bei Aufnahmen den Objektivdeckel.

Schließen Sie den Objektivdeckel, wenn Sie die Kamera nicht verwenden, um das Objektiv zu schützen.

HINWEIS

- Drücken Sie nie mit Gewalt auf den Objektivdeckel. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Objektiv und Objektivdeckel beschädigt werden.

- Abhängig von den verschiedenen Filtern und den MC-Protektoren, die am vorderen Objektiv der Kamera angebracht sind, öffnet oder schließt der Objektivdeckel möglicherweise nicht oder die Gegenlichtblende lässt sich nicht anbringen.

Nach oben