- Start
- Übersicht
- Was Sie mit dieser Kamera tun können
- Verknüpfung mit externen Geräten

# Verknüpfung mit externen Geräten

## Anschluss an einen Monitor

Für die Ausgabe von Bildern kann ein Monitor verwendet werden.

HDMI-Kabel

Monitor

BNC-Kabel (<SDI OUT>-Anschluss)

Video-/Audiokabel* (<AV OUT>-Anschluss)

Verwenden Sie ein kommerzielles Video-/Audiokabel (4-poliger Ministecker).

Überprüfen Sie die Kabelspezifikationen des 4-poligen Ministeckers.

Audio (linker Audio: weiß)

Video (gelb)

Erdung

Audio (rechter Audio: rot)

- Verwenden Sie das doppelt abgeschirmte Kabel, das 4K/60P unterstützt, als HDMI-Kabel (Sonderzubehör). Es wird außerdem empfohlen, das 4K/-60P-kompatible HDMI-Kabel von Panasonic zu verwenden.

- Halten Sie für das an den <SDI OUT>-Anschluss angeschlossene BNC-Kabel (Sonderzubehör) ein doppelt geschirmtes Kabel bereit, das 5C-FB entspricht.

## Kartenlesermodus

Die Daten (Dateien) für die nichtlineare Bearbeitung auf einem Computer werden übertragen.

- Die Kamera unterstützt USB 3.1 (GEN1).

Speicherkarte*1

USB-Kabel vom Typ C*2

Computer

Speicherkarten sind optional verfügbar. Sie sind nicht im Lieferumfang der Kamera enthalten.

Das USB-Kabel vom Typ C ist nicht im Lieferumfang der Kamera enthalten.

Verwenden Sie ein im Handel erhältliches USB-Kabel vom Typ C. Die Verwendung eines Kabels mit einer maximalen Länge von 1,5 m wird empfohlen.

Die Kamera bietet keine Busstrom-Funktion.

Daten von einem Computer können nicht auf die Speicherkarte geschrieben werden, die in die Kamera eingesetzt ist.

## Verbindung mit der Kamera-Steuereinheit (AW-RP150G)

Schließen Sie die Kamera-Steuereinheit AW-RP150G (Sonderzubehör) über ein LAN-Kabel an, um bestimmte Funktionen fernsteuern zu können.

LAN-Kabel

AW-RP150G

Nach oben