- Start
- Vorbereitung
- Zuweisen von Funktionen für die USER-Tasten
- Den USER-Tasten zugewiesene Funktionen

# Den USER-Tasten zugewiesene Funktionen

Option | Beschreibung
--- | ---
[SPERREN] | Deaktiviert das Zuweisen von Funktionen.
[AWB] | Weist die Funktion Automatischer Weißabgleich zu.
[DRS] | Weist die Funktion Dynamic Range Stretcher zu.
[FBC] | Aktiviert/deaktiviert die Blitzstreifenkorrektur-Funktion.
[EIN DRUCK AF] | Weist die Funktion Autofokus mit einem Tastendruck zu. Die gleiche Funktion wird durchgeführt, wenn die <PUSH AUTO>-Taste gedrückt wird.
[SUPER VERST.] | Weist die Funktion für die Erhöhung der Verstärkung um 24 dB und mehr zu.
[BEREICH] | Weist die Bereichsfunktion zu.
[AF BEREICH] | Weist die Funktion Bereich-Autofokus zu.
[GESICHTSERKNG] | Aktiviert/deaktiviert die Gesichtserkennungs-AE&AF-Funktion.
[ATW] | Aktiviert/deaktiviert die ATW-Funktionen (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung).
[ATW LOCK] | Legt den Wert des Weißabgleichs fest. Drücken Sie die USER-Taste erneut oder berühren Sie das USER-Schaltflächensymbol, um die Bedienung der ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) wieder aufzunehmen. Aktivieren Sie sie, wenn der automatische Weißabgleich mit Nachverfolgung läuft.
[SPOTLIGHT] | Aktiviert/deaktiviert die automatische Blendensteuerungsfunktion für die Spotbeleuchtung.
[BACKLIGHT] | Aktiviert/deaktiviert die Gegenlichtkorrektur.
[AUTO BLEND. LEV] | Aktiviert/deaktiviert die Funktion automatische Blende.
[BLENDE] | Weist die Funktion zum Umschalten zwischen automatischer und manueller Blende zu.
[Y GET] | Weist die Funktion zu, die den Luminanzpegel des Bildbereichs anzeigt, der im Bereich der Mitte angezeigt wird.
[FOKUS MAKRO] | Schaltet die Fokus-Makro-Einstellung um.
[O.B.S.] | Aktiviert/deaktiviert die optische Bildstabilisator-Funktion.
[O.B.S. MODUS] | Schaltet den Betriebsmodus der optischen Bildstabilisator-Funktion um. Schaltet bei jeder Betätigung der USER-Taste oder Berührung des USER-Schaltflächensymbols zwischen [NORMAL], [PAN/TILT] und [STABIL] in dieser Reihenfolge um.
[i.ZOOM] | Weist die Zoomfunktion zu, um die Bildverzerrung zu minimieren.
[D.ZOOM] | Aktiviert/deaktiviert den Digital-Zoom. Vergrößert den Feldwinkel bei jeder Betätigung der USER-Taste bzw. bei jeder Berührung des USER-Schaltflächensymbols um das 2x, 5x und 10x vertikal und horizontal.
[INFRAROT AUFNAHME] | Aktiviert/deaktiviert die IR-Aufnahme.
[SCHNELLER ZOOM] | Beschleunigt die Zoomgeschwindigkeit, wenn der Zoomhebel vollständig durchgedrückt wird.
[ADAPTIVE MATRIX] | Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur Steuerung der linearen Matrix in Einklang mit den Aufnahmebedingungen.
[BARS] | Schaltet die Anzeige der Farbbalken ein oder aus. Der Farbbalken ist an den Testton gekoppelt (1 kHz).
[PRE REC] | Aktiviert/deaktiviert die Vorausaufzeichnung.
[VFR] | Aktiviert/deaktiviert die Aufzeichnungsfunktion mit variabler Bildrate.
[SUPER LANGSAM] | Aktiviert/deaktiviert die extrem langsame Aufzeichnungsfunktion.
[REC CHECK] | Gibt automatisch ungefähr die letzten drei Sekunden des zuvor aufgezeichneten Videoclips wieder.
[HINTERGR.PAUSE] | Weist die Funktion zum Stoppen der Hintergrundaufnahme an Kartensteckplatz 2 zu. Halten Sie die USER-Taste, der [HINTERGR.PAUSE] zugewiesen ist, ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt oder berühren und halten Sie das USER-Schaltflächensymbol ungefähr fünf Sekunden lang und lassen Sie es los, um die Hintergrundaufnahme zu stoppen.
[LÖSCH L.CLIP] | Löscht die letzte Aufnahme des Videoclips.
[SLOT SEL] | Wählt den Kartensteckplatz mit der eingesetzten Speicherkarte für die Aufnahme. Oder schaltet den Kartensteckplatz für die Anzeige des Videoclips im Thumbnail-Bildschirm um.
[AUDIOPEGEL CH1] | Schaltet die Aufnahmepegel-Anpassungsmethode für den Audiokanal 1 automatisch oder manuell um.
[AUDIOPEGEL CH2] | Schaltet die Aufnahmepegel-Anpassungsmethode für den Audiokanal 2 automatisch oder manuell um.
[Vergrössern] | Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur vergrößerten Anzeige (Fokussierhilfe-Funktion).
[SPITZWERT] | Aktiviert/deaktiviert die Peaking-Anzeige (Fokussierhilfe-Funktion).
[WFM] | Schaltet die Anzeige des Waveform Monitor um. Die Wellenform-Anzeige wird im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [EI ASSIST] → [WFM MODUS] ausgewählt.
[ZEBRA] | Zeigt/entfernt Zebramuster.
[NEIGUNGSANZEIGE] | Blendet die Wasserwaage ein/aus.
[NEIGUNGSANZEIGE EIN] | Legt die aktuelle horizontale und vertikale Richtung als Bezugswert der Wasserwaage fest.
[LCD/VF HDR] | Schaltet die Ausgabebilder vom LCD-Monitor und Sucher zwischen dem hohen Dynamikbereich und dem Standard-Dynamikbereich um.
[LCD/VF V-Log] | Schaltet die Ausgabebilder vom LCD-Monitor und Sucher zwischen V-Log und V-709 um.
[VF EIN/AUS] | Erzwingt die Anzeige von Bildern im Sucher.
[LCD/VF DETAIL] | Passt die Intensität der Kontur des Videos im Sucher oder LCD-Monitor an, um das Fokussieren einfacher zu gestalten.
[AUDIO MON AUSW] | Schaltet den Audiokanal 1/2 und den Audiokanal 3/4 für das Ausgabeaudio (Kopfhöreranschluss, eingebauter Lautsprecher, <AV OUT>-Anschluss) um, während die USER-Taste betätigt oder das USER-Schaltflächensymbol berührt wird. Außerdem wird die Anzeige der Audio-Pegelanzeige zwischen dem Audiokanal 1/2 und dem Audiokanal 3/4 umgeschaltet.
[AUDIO AUSGANG] | Schaltet den Audiokanal und das Format zur Ausgabe über den <AV OUT>-Anschluss, den Kopfhörer-Anschluss und den eingebauten Lautsprecher fest. Wenn das Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [AUDIO AUSGANG] auf [CH1]/[CH2]/[CH1/2 STEREO]/[CH1/2 MIX] eingestellt ist, wird bei jeder Betätigung der USER-Taste oder Berührung des USER-Schaltflächensymbols zwischen [CH1], [CH2], [CH1/2 STEREO] und [CH1/2 MIX] in dieser Reihenfolge umgeschaltet. Wenn das Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [AUDIO AUSGANG] auf [CH3]/[CH4]/[CH3/4 STEREO]/[CH3/4 MIX] eingestellt ist, wird bei jeder Betätigung der USER-Taste oder Berührung des USER-Schaltflächensymbols zwischen [CH3], [CH4], [CH3/4 STEREO] und [CH3/4 MIX] in dieser Reihenfolge umgeschaltet.
[MENU] | Schaltet das Anzeigen/Ausblenden des Menüs um.
[EINR.DATEI LADEN] | Wählt die Konfigurationsdatei aus, die auf der Speicherkarte gespeichert ist, und lädt sie in die Kamera.
[LCD HINTERGR.BEL.] | Schaltet die Helligkeit des LCD-Monitors um. Schaltet bei jeder Betätigung der USER-Taste oder Berührung des USER-Schaltflächensymbols [0], [1], [2] und [−1] in dieser Reihenfolge um.
[KARTENLESEMODUS] | Aktiviert/deaktiviert die Kartenleser-Modusfunktion (USB-Massenspeicherfunktion). Geben Sie die Verbindung frei, um den Kartenlesermodus zu aktivieren, wenn eine Netzwerkverbindung über ein WLAN besteht. (Die Kamera kehrt zur ursprünglichen Einstellung zurück, wenn der Kartenlesermodus deaktiviert ist.)
[STREAMING START] | Startet/Hält das Streaming von der Kamera an. Das Streaming startet nur während des RTMP-Streamings.
[AUFNAHMEMARKIERUNG] | Weist die Aufnahmemarkierungsfunktion zu.

HINWEIS

- Folgende Funktionen werden deaktiviert, wenn die Kamera auf < > (Standby) eingestellt ist und dann wieder eingeschaltet wird.

  [FBC], [SUPER VERST.], [BEREICH], [AF BEREICH], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [Y GET], [D.ZOOM], [SCHNELLER ZOOM], [BARS], [Vergrössern], [SPITZWERT], [WFM], [VF EIN/AUS], [AUDIO MON AUSW], [KARTENLESEMODUS], [STREAMING START]

Nach oben