- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Streaming

# Streaming

Videokomprimierungsformat | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile
Videoauflösung | 3840×2160 (UHD), 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 640×360, 360×180
Streamingverfahren | Unicast, Multicast
Bildfrequenz | Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt ist 24 fps, 30 fps, 60 fps Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt ist 25 fps, 50 fps
Bitrate | Wenn 3840×2160 (UHD) 75 Mbps, 50 Mbps, 25 Mbps, 12 Mbps, 8 Mbps Anderes als oben 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps
Audiokomprimierungsformat | AAC-LC: 48 kHz/16 Bit, 2ch
Unterstütztes Protokoll | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT

Nach oben