- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Speicherkartenrekorder

# Speicherkartenrekorder

Aufnahmemedien | Kartensteckplatz × 2 SDHC-Speicherkarte SDXC-Speicherkarte : UHS-I/UHS-II, kompatibel mit UHS-Geschwindigkeitsklasse 3, kompatibel mit Video-Geschwindigkeitsklasse V90 microP2-Karte (Modellreihe A/Modellreihe B) Die Aufnahme auf SDXC-Speicherkarten im P2-Format ist möglich. Die Verwendung von Karten, deren Betrieb von Panasonic bestätigt wurde, wird empfohlen.
Aufnahme-Steckplatz | microP2/SDXC UHS-II-Kartensteckplatz × 2
Anzahl der Aufnahmepixel | 3840×2160 (UHD), 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 720×576 (SD), 720×480 (SD) (AVC-Intra 50: 1440×1080, 960×720)
Aufzeichnungsdateiformat | P2 (P2 MXF-kompatibel), MOV (HEVC), MOV (AVC), AVCHD Proxy: MOV (AVC)
Systemfrequenz | 59,94 Hz/50,00 Hz
Aufnahmeformat | P2 AVC-Intra 422, AVC-LongG50, AVC-LongG25, AVC-LongG12 AVC-Intra 200, AVC-Intra 100, AVC-Intra 50 Proxy: 4:2:0 (8 Bit) AVC-Proxy G6 MOV: 4:2:0 (10 Bit) HEVC LongGOP 200M/HEVC LongGOP 150M/HEVC LongGOP 100M MOV: 4:2:0 (8 Bit) 420LongGOP 150M/420LongGOP 100M MOV: 4:2:2 (10 Bit) 422LongGOP 150M/422LongGOP 100M/422LongGOP 50M 422ALL-I 400M/422ALL-I 200M/422ALL-I 100M AVCHD: PS/PH/HA/PM/SA
Aufnahme-Videosignal | 3840×2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1920×1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 59,94i, 50i 1280×720/59,94p, 50p 1440×1080/59,94i, 50i (AVC-Intra 50) 960×720/59,94p, 50p (AVC-Intra 50) 720×480/59,94i, 720×576/50i
Aufnahme- und Wiedergabezeit | Bei Verwendung einer 64- GB-microP2-Karte 1080-59,94p, 50p/AVC-Intra 422, 1080-59,94i, 50i/AVC-Intra 200 Ca. 32 Minuten 1080-59,94i, 50i/AVC-Intra 100 Ca. 1 Stunde und 4 Minuten 1080-59,94i, 50i/AVC-LongG50 Ca. 2 Stunden und 8 Minuten 1080-59,94i, 50i/AVC-LongG25 Ca. 4 Stunden und 16 Minuten Bei Verwendung einer 64- GB-SDXC-Speicherkarte 3840×2160/420LongGOP 150M/59,94p, 50p Ca. 55 Minuten 1920×1080/420LongGOP 100M/59,94p, 50p Ca. 1 Stunde und 20 Minuten 1920×1080/420LongGOP 50M/29,97p, 25p, 23,98p Ca. 2 Stunden und 40 Minuten
Zwei-Steckplatz-Funktion | Simultane Aufzeichnung, Relay-Aufnahme, Hintergrundaufnahme
Spezialaufnahme | Vorausaufzeichnung, Intervallaufzeichnung, Zeitstempel-Aufnahme, Proxy-Aufzeichnung

Nach oben