- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Digitalaudio

# Digitalaudio

Aufnahme-Audiosignal | P2: 48 kHz/24 Bit, 4ch (mit Ausnahme von AVC-LongG12) 48 kHz/16 Bit, 4ch (AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG12) 24 Bit/16 Bit von AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 kann über das Menü ausgewählt werden Proxy: 48 kHz/16 Bit, 2ch MOV: 48 kHz/24 Bit, 4ch AVCHD: 48 kHz/16 Bit, 2ch
Audioaufzeichnungsformat | P2: LPCM Proxy: AAC MOV: LPCM AVCHD: Dolby AudioTM
Bauhöhe | 12 dB/18 dB/20 dB umschaltbares Menü

Nach oben