- Start
- Bedienung
- Grundbedienung des Menüs
- Bedienen des Menüs

# Bedienen des Menüs

Verschiedene Einstellungen sind über das Menü möglich.

Es gibt zwei Bedienverfahren, ein Verfahren über die Bedienung des Multireglers und eines über das Berühren des LCD-Monitors.

## Beim Bedienen mit dem Multiregler

Bedienen Sie den Multiregler an der Kamera, indem Sie ihn in vertikale Richtung drehen oder ihn drücken.

Bedienvorgänge können auch durchgeführt werden, indem Sie die Taste <>, <>, <>, </> oder <SET> drücken.

Abb. 1

Abb. 2

Drücken Sie die Taste <MENU>, wenn keine Aufnahme durchgeführt wird.

Das Menü wird angezeigt.

Wählen Sie das einzustellende Menü aus.

Drehen Sie den Multiregler, um den Cursor auf das einzustellende Menü zu verschieben.

Der Cursor kann auch bewegt werden, indem Sie die <>-Taste oder </>-Taste drücken.

Drücken Sie den Multiregler oder die <SET>-Taste.

Das Menü der unteren Ebene wird angezeigt.

- Die Bestätigungsabfrage wird abhängig vom Menü angezeigt.

- Führen Sie eine entsprechende Bedienung durch, wenn es eine weitere Ebene gibt.

- In einigen Menüs wird ein Bildschirm zum Einstellen des numerischen Wertes im Kamerabild-Bildschirm angezeigt (Abb. 2).

- In einigen Menüs wird eine Meldung angezeigt, wenn ein Menü nicht ausgeführt werden kann.

- Drücken Sie die <EXIT>-Taste oder die <>-Taste, um zur nächst höheren Menüebene zurückzukehren.

Wählen Sie die einzustellende Option aus.

Drehen Sie den Multiregler, um den Cursor auf die einzustellende Option zu verschieben.

Der Cursor kann auch bewegt werden, indem Sie die <>-Taste oder </>-Taste drücken.

Drücken Sie den Multiregler oder die <SET>-Taste.

Ein Häkchen wird links neben der eingestellten Option angezeigt. (Abb. 1)

- Drücken Sie die <EXIT>-Taste oder die <>-Taste, um zur nächst höheren Menüebene zurückzukehren.

Drücken Sie die <MENU>-Taste, um das Menü zu schließen.

- Abhängig von der Bedienungsoption kehrt das Menü automatisch zum vorherigen Bildschirm zurück.

HINWEIS

- Drücken Sie im Bildschirm zum Festlegen des numerischen Werts (Abb. 2) den Multiregler und drehen Sie ihn in die gewünschte Richtung und legen Sie ihn fest oder drücken und halten Sie die <>-Taste und die </>-Taste, um den Wert schnell zu ändern.

## Beim Bedienen durch Berühren des LCD-Monitors

Führen Sie die Bedienung durch Berühren des LCD-Monitors aus.

Drücken Sie die Taste <MENU>, wenn keine Aufnahme durchgeführt wird.

Das Menü wird angezeigt.

Wählen Sie das einzustellende Menü aus.

- Berühren Sie das einzustellende Menü. Das Menü der unteren Ebene wird angezeigt.

- Die Bestätigungsabfrage wird abhängig vom Menü angezeigt.

- Führen Sie eine entsprechende Bedienung durch, wenn es eine weitere Ebene gibt.

- In einigen Menüs wird ein Bildschirm zum Einstellen des numerischen Wertes im Kamerabild-Bildschirm angezeigt.

  Um den numerischen Wert zu ändern, berühren Sie []/[] und ändern den Einstellwert.

- In einigen Menüs wird eine Meldung angezeigt, wenn ein Menü nicht ausgeführt werden kann.

- Berühren Sie []/[], um die Seiten umzuschalten.

  Die Schaltflächensymbole können nicht berührt werden, wenn es keine weiteren Seiten gibt.

- Um zur oberen Ebene zurückzukehren, berühren Sie .

Wählen Sie die einzustellende Option aus.

- Berühren Sie das einzustellende Element. Ein Häkchen wird links neben der eingestellten Option angezeigt.

- Um zur oberen Ebene zurückzukehren, berühren Sie .

Verlassen Sie das Menü, indem Sie berühren oder die Taste <MENU> drücken.

- Abhängig von der Bedienungsoption kehrt das Menü automatisch zum vorherigen Bildschirm zurück.

Nach oben