- Start
- Netzwerkverbindung
- Streaming-Funktion
- Eingeben der Einstellung über das Einstellungen-Tool

# Eingeben der Einstellung über das Einstellungen-Tool

## Installieren der Software

Laden Sie die neueste Version von P2 Network Setting für Windows von der folgenden Website herunter und entpacken Sie die Datei.

https://pro-av.panasonic.net/

## Erstellen der SD-Karte für die Einstellung mit der P2 Network Setting-Software

Die mit dieser Software erstellte SD-Karte kann verwendet werden, um sie im Kameramenü zu laden, oder als Referenzziel, wenn das Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [VERBINDUNGSINFO] → [SD KARTE] ausgewählt ist.

## RTMP(S)-Festlegungsvorgang

Abb. 1

Abb. 2

Starten Sie die Software P2 Network Setting. (Abb. 1)

Wählen Sie die Registerkarte Streaming → Registerkarte RTMP aus.

Geben Sie den Ziel-URL unter STREAM DESTINATION URL ein.

Klicken Sie auf Export, wählen Sie das Ziel im Laufwerk-Auswahldialogfeld (Abb. 2) aus und klicken Sie dann auf OK.

- Dies kann nur auf einem Wechseldatenträger gespeichert werden.

## SRT-Client-Festlegungsvorgang

Abb. 1

Abb. 2

Starten Sie die Software P2 Network Setting. (Abb. 1)

Wählen Sie die Registerkarte Streaming → Registerkarte SRT aus.

Geben Sie den Ziel-URL unter STREAM DEST. URL ein.

Geben Sie die Stream-ID unter STREAM ID ein.

Wählen Sie zum Verschlüsseln Encryption und geben Sie PASS PHRASE ein.

Klicken Sie auf Export, wählen Sie das Ziel im Laufwerk-Auswahldialogfeld (Abb. 2) aus und klicken Sie dann auf OK.

- Dies kann nur auf einem Wechseldatenträger gespeichert werden.

HINWEIS

- Wenn der SRT-Client festgelegt wird, verwenden Sie die Software P2 Network Setting Ver.3.00 oder höher.

Nach oben