- Start
- Beschreibung der Teile
- Kamera
- Oberseite

# Oberseite

1. LCD-Monitor

2. Lichtschuh

   Zum Anbringen der Videoleuchte usw.

3. REC-Taste (auf dem Handgriff)

   Startet oder stoppt die Aufnahme.

   Diese Taste verfügt über einen Haltemechanismus.

4. Zoomhebel (auf dem Griff)

   Zoomeinstellung für das Bild.

   <T>: Vergrößert das Bild.

   <W>: Verkleinert das Bild.

5. <IRIS>/<USER 6>-Taste

   Auswahl des Einstellungsmodus für die Objektivblende.

   Diese Taste wird auch als USER-Taste verwendet (USER6).

6. <REC CHECK>-Taste

   Drücken Sie diese Taste, während die Aufnahme angehalten ist, um die letzten drei Sekunden Video oder Audio des Clips wiederzugeben, der gerade aufgenommen wurde.

7. Schultergurt-Befestigungsbereich

   Zur Befestigung des im Lieferumfang enthaltenen Schultergurts. (Anbringen des Schultergurts)

8. Zoomhebel (auf dem Handgriff)

   Zoomeinstellung für das Bild.

   <T>: Vergrößert das Bild.

   <W>: Verkleinert das Bild.

9. Fokusebenenindex <>

   Zeigt die Fokusebene des MOS-Sensors an. Bietet eine Referenz für genaue Fokus-Abstandsmessungen vom Motiv.

10. Handgriff-Montagegewinde

    Anbringung des Handgriffs.

    - Größe der Montageöffnung

      - 1/4-20 UNC (Schraubenlänge 5,5 mm oder kürzer)

11. Zubehörschuh

    Zum Anbringen der Videoleuchte.

12. <THUMBNAIL>-Taste

    Drücken Sie diese Taste, um den Thumbnail-Bildschirm auf dem LCD-Monitor und im Sucher einzublenden. Drücken Sie sie erneut, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

13. <COUNTER>-Taste

    Umschalten des Anzeigeelements des Zählers.

14. <RESET>-Taste

    Setzt den Zeitzähler zurück oder löscht den Eingabewert im Tastaturbildschirm.

15. <MENU>-Taste

    Zeigt das Menü an. Wenn die <MENU>-Taste gedrückt wird, während das Menü angezeigt wird, wird das Menü geschlossen. Drücken Sie diese Taste, während ein Vorschaubild angezeigt wird, um den Betriebsbildschirm des Vorschaumenüs anzuzeigen und um Clips zu löschen.

16. <AUDIO MON/ADV>-Taste

    Passt die Lautstärke der Audioüberprüfung während Wiedergabe, Aufnahme und Aufnahmestandby an.

    <+>: Erhöht die Lautstärke der Audioüberprüfung. Im Pausenmodus wird die Einzelbildwiedergabe aktiviert.

    <−>: Verringert die Lautstärke der Audioüberprüfung. Im Pausenmodus wird die Einzelbildwiedergabe rückwärts aktiviert.

17. <SET>-Taste

    Führt die Bedienung im Einstellungenmenü und den Miniaturansichten aus.

18. <>-Taste

    Führt die Bedienung im Einstellungenmenü und den Miniaturansichten aus.

    Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um einen Schnellvorlauf mit Wiedergabe durchzuführen.

    Drücken Sie diese Taste, während die Wiedergabe angehalten ist, um zum Anfang des nächsten Clips zu springen.

19. </>-Taste

    Führt die Bedienung im Einstellungenmenü und den Miniaturansichten aus.

    Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabebilder anzuzeigen.

    Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um die Wiedergabe zu pausieren.

    Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe während einer Pause, während des schnelle Wiedergabevorlaufs oder Wiedergaberücklaufs wiederaufzunehmen.

20. <>-Taste

    Führt die Bedienung im Einstellungenmenü und den Miniaturansichten aus.

    Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um einen Schnellrücklauf mit Wiedergabe durchzuführen.

    Drücken Sie diese Taste, während die Wiedergabe angehalten ist, um zum Anfang des Clips zu springen.

21. <>-Taste

    Führt die Bedienung im Einstellungenmenü und den Miniaturansichten aus.

    Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu beenden, wenn ein Clip wiedergegeben wird.

22. <EXIT>-Taste

    Wechselt zur höheren Ebene, wenn das Menü angezeigt wird. Durch Drücken der <EXIT>-Taste ohne Bestätigen des Einstellungswerts wird die Änderung der Einstellung nicht übernommen.

23. <BARS>-Taste

    Schaltet den Farbbalken ein/aus. Der Farbbalken ist an den Testton gekoppelt (1 kHz).

Nach oben