- Start
- Bedienung
- Menüeinstellungen
- [NETZWERK]-Menü

# [NETZWERK]-Menü

Legt die Einstellung in Bezug auf die Netzwerkfunktion fest.

## [GERÄTE AUSW.]

Wählen Sie das Gerät, das externe Geräte (Computer usw.) mit der Kamera verbindet.

Die Kamera startet möglicherweise neu, wenn die Einstellung geändert wurde.

[LAN] | Die Verbindung erfolgt über ein kabelgebundenes LAN.
[WLAN] | Die Verbindung erfolgt über WLAN.
[USB-TETHERING] | Stellt die Verbindung mit einem iPhone/iPad oder mit Android-Geräten über USB-Tethering her.
[AUS] | Keine Verbindung.

(Werkseinstellung: [AUS])

## [NETZWERK FUNKT]

Wählt die Netzwerkfunktion der Kamera aus.

[STREAMING] | Aktiviert die Streaming-Funktion.
[STREAMING (4K)] | Aktiviert die 4K-Streaming-Funktion.
[NDI|HX] | Aktiviert die NDI|HX-Funktion.
[AUS] | Die Netzwerkfunktion wird nicht verwendet.

(Werkseinstellung: [AUS])

HINWEIS

- Aufnahme und Thumbnail-Anzeige sind nicht möglich, wenn [STREAMING (4K)] oder [NDI|HX] ausgewählt ist.

## [IP FERNBED.]

Nehmen Sie Einstellungen für die IP-Fernbedienung vor. (Fernbedienung über die Kamera-Steuereinheit oder CX ROP-App)

### [AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN]

Legt fest, ob die IP-Fernbedienungsfunktion aktiviert ist.

[AKTIVIEREN] | Aktiviert die IP-Fernbedienungsfunktion.
[AKTIVIEREN(HALTEN)] | Aktiviert die IP-Fernbedienungsfunktion. Die Verbindung bleibt auch dann bestehen, wenn die Fernbedienung die Kamera umschaltet.
[DEAKTIVIEREN] | Deaktiviert die IP-Fernbedienungsfunktion.

(Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN])

HINWEIS

- Stellen Sie [AKTIVIEREN(HALTEN)] ein, wenn das Protokoll für eine Remote-Kamera verwendet wird.

- Der Port 80 wird für das Protokoll für eine Remote-Kamera verwendet.

- Das gesamte Menü wird sofort geschlossen, wenn diese Option auf [DEAKTIVIEREN] gesetzt wurde, während die Verbindung zu einer Fernbedienung besteht.

### [CX ROP PORT]

Legt die Standby-Port-Nummer für eine Verbindung mit CX ROP fest.

(Werkseinstellung: [49152])

### [FERNSTEUERUNG PORT]

Legt die Standby-Port-Nummer für eine Verbindung mit einer Fernbedienung fest.

(Werkseinstellung: [49154])

### [BENUTZERKONTO]

Registriert ein neues Benutzerkonto, das für die Authentifizierung mit der Netzwerkfunktion der Kamera verwendet werden soll. (Maximal zehn Konten)

Die Zeichenbeschränkung für den Benutzerkontonamen und das Kennwort sind wie folgt.

- Benutzerkontenname: Maximal 31 Zeichen

- Kennwort: Zwischen 8 und 15 Zeichen

### [KONTOLISTE]

Zeigt eine Liste der registrierten Benutzer an.

Des Weiteren wählen Sie den Benutzer und drücken Sie die <SET>-Taste, um die Bestätigungsabfrage zum Löschen eines registrierten Benutzers anzuzeigen.

## [UPLOAD]

Legt die Upload-Funktion fest, die den auf der Kamera aufgezeichneten Videoclip auf einen Server im Netzwerk überträgt, indem eine Verknüpfung zu einem Cloud-Dienst hergestellt wird.

### [AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN]

Aktiviert/deaktiviert die Upload-Funktion von der Kamera zum Server.

[AKTIVIEREN] | Aktiviert die Upload-Funktion.
[DEAKTIVIEREN] | Deaktiviert die Upload-Funktion.

(Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN])

### [VERBINDUNGSINFO]

Legt fest, von wo die Verbindungsinformationen für den Upload abgerufen werden sollen.

[SPEICHER] | Verwendet die im Kameraspeicher gespeicherten Informationen. Es ist erforderlich, die Verbindungsinformationen von der Datei auf die SD-Karte zu laden, während [LADEN (SD KARTE)] auf [UPLOAD] gesetzt ist, und sie im Vorfeld im Kameraspeicher zu speichern.
[SD KARTE] | Die Informationen aus der Datei auf der SD-Karte werden verwendet.

(Werkseinstellung: [SPEICHER])

### [DATENTYP]

Zeigt die Art der Verbindungsinformationsdaten an. (Kann nicht geändert werden.)

[--] | Es liegen keine Verbindungsinformationen vor.
[CLOUD] | Dies sind Verbindungsinformationen für den Cloud-Service für den Upload.

(Werkseinstellung: [--])

### [LADEN (SD KARTE)]

Die Verbindungsinformationendatei wird von der SD-Karte geladen und im Kameraspeicher gespeichert, wenn [VERBINDUNGSINFO] auf [SPEICHER] gesetzt ist.

### [LÖSCHEN (SPEICHER)]

Löscht die Verbindungsinformationen, die im Kameraspeicher gespeichert sind, für den Upload.

## [STREAMING]

Führt die Einstellungen für die Streaming-Funktion durch.

### [STREAMING-PROTOKOLL]

Legt das Streaming-Protokoll fest.

[RTMP(S)] | Streamt in RTMP oder RTMPS.
[RTSP] | Streamt in RTSP.
[SRT CLIENT] | Streamt im Client-Modus von SRT.
[SRT LISTENER] | Streamt im Listener-Modus von SRT.

(Werkseinstellung: [RTSP])

### [STREAMING FORMAT]

Legt das Streamingformat fest.

Die Option, die ausgewählt werden kann, variiert abhängig vom Status. Einzelheiten finden Sie unter „Einstellungen bei Verwendung der Streaming-Funktion“ oder „Einstellungen bei Verwendung der 4K-Streaming-Funktion“.

### [VERBINDUNGSINFO]

Wählt den internen Speicher der Kamera oder die Speicherkarte als Referenzort für das Transferziel, wenn ein Stream mit der Bedienung der Kamera gestartet wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [SPEICHER], [SD KARTE]

(Werkseinstellung: [SPEICHER])

### [DATENTYP]

Zeigt die Art der Einstellungsdaten an. (Kann nicht geändert werden.)

[GENERAL] | Allgemeine Streaming-Einstellungen
[CLOUD] | Cloud-Dienst-Einstellung

### [RTMP(S) EMPFÄNGER URL]

Geben Sie die Ziel-URL im folgenden Format ein.

- rtmp://(Server-URL):(Portnummer)/(Pfad)/(Streamschlüssel)

- rtmps://(Server-URL):(Portnummer)/(Pfad)/(Streamschlüssel)

### [RTSP EINSTELLUNG]

[ANSCHLUSS] | Legt die Portnummer fest, die auf den RTSP-Befehl wartet. Werkseinstellung: [554]
[MULTICAST] | Aktiviert/deaktiviert die Multicast-Funktion. Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN]
[MULTICAST ADRESSE] | Legt die Adresse fest, wenn das Streaming mit Multicast verwendet wird. Werkseinstellung: [239.192.0.20]
[MULTICAST PORT] | Legt die Portnummer fest, wenn das Streaming mit Multicast verwendet wird. Werkseinstellung: [37004]
[TTL/HOP LIMIT] | Legt den TTL/HOP-Grenzwert für Multicast fest. (1-254) Werkseinstellung: [16]

### [SRT EINSTELLUNG]

[ZIEL URL] | Legt die Ziel-URL für den Client-Modus fest.
[STREAM ID] | Legt die Stream-ID für den Client-Modus fest.
[ANSCHLUSS] | Legt den Standby-Port für den Listener-Modus fest. Werkseinstellung: [2020]
[TTL/HOP LIMIT] | Legt den TTL/HOP-Grenzwert fest. (1-255) Werkseinstellung: [254]
[LATENZ] | Legt die Zeit (ms) zwischen dem Senden des Pakets und der Wiedergabe auf der Empfangsseite fest. Werkseinstellung: [120]
[VERSCHLÜSSLG] | Legt die Verschlüsselung des IP-Bildes fest, das gestreamt werden soll. [AUS]: Das IP-Bild wird ohne Verschlüsselung gestreamt. [AES128]: Es wird mit AES 128 Bit verschlüsselt. [AES192]: Es wird mit AES 192 Bit verschlüsselt. [AES256]: Es wird mit AES 256 Bit verschlüsselt. Werkseinstellung: [AUS] HINWEIS [--] wird angezeigt, wenn [DATENTYP] auf [CLOUD] gesetzt ist.
[PASSWORT] | Legt die Phrase für die Entschlüsselung des verschlüsselten IP-Bildes fest.

### [LADEN (SD KARTE)]

Lädt die Einstellungendatei von der Speicherkarte und spiegelt sie im Menü wider, wenn [VERBINDUNGSINFO] auf [SPEICHER] eingestellt ist.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

### [SPEICHERN (SD KARTE)]

Die Informationen des Ziel-URL werden verschlüsselt und auf der Speicherkarte gespeichert.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

### [LÖSCHEN (SPEICHER)]

Löscht den Inhalt der Streaming-Einstellung, die im Menüelement festgelegt ist.

Die Einstellungsinformationen des Streaming-Ziels, die vom Cloud-Dienst empfangen wurden, werden ebenfalls gelöscht.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

### [START]

Startet das Streaming.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

## [NDI|HX]

Führt Einstellungen in Bezug auf NDI|HX durch.

### [AKTIVIERUNG]

Zeigt an, ob die Funktion NDI|HX aktiviert ist. (Kann nicht geändert werden.)

[--] | Nicht aktiv.
[NDI|HX] | Aktiv.

### [STREAMING FORMAT]

Legt das Streamingformat fest.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] oder [MOV] und [AUFN. FORMAT] auf 1080/50p eingestellt ist

  - [1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 16M], [1920×1080-50fps 10M], [1920×1080-50fps 8M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

    (Werkseinstellung: [1920×1080-50fps 10M])

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] oder [MOV] und [AUFN. FORMAT] auf 1080/59,94p eingestellt ist

  - [1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 16M], [1920×1080-60fps 10M], [1920×1080-60fps 8M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

    (Werkseinstellung: [1920×1080-60fps 10M])

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] oder [MOV] und [AUFN. FORMAT] auf 1080/50i oder 1080/25p eingestellt ist

  - [1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 10M], [1920×1080-25fps 6M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 4M], [1280×720-25fps 2M]

    (Werkseinstellung: [1920×1080-25fps 10M])

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] oder [MOV] und [AUFN. FORMAT] auf 1080/59,94i oder 1080/29,97p eingestellt ist

  - [1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 10M], [1920×1080-30fps 6M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 4M], [1280×720-30fps 2M]

    (Werkseinstellung: [1920×1080-30fps 10M])

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] und [AUFN. FORMAT] auf 720/50p eingestellt ist

  - [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

    (Werkseinstellung: [1280×720-50fps 10M])

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] und [AUFN. FORMAT] auf 720/59,94p eingestellt ist

  - [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

    (Werkseinstellung: [1280×720-60fps 10M])

HINWEIS

- Kann nicht eingestellt werden, wenn [DATEIFORMAT] auf [AVCHD] oder [AUFN. FORMAT] auf UHD oder 1080/23,98p eingestellt ist.

### [MULTICAST]

Aktiviert/deaktiviert die Multicast-Funktion.

(Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN])

### [MULTICAST ADRESSE]

Legt die Adresse fest, wenn das Streaming mit Multicast verwendet wird.

(Werkseinstellung: [239.192.0.20])

### [MULTICAST PORT]

Legt die Portnummer fest, wenn das Streaming mit Multicast verwendet wird.

(Werkseinstellung: [37004])

### [TTL/HOP LIMIT]

Legt den TTL/HOP-Grenzwert für Multicast fest. (1-254)

(Werkseinstellung: [16])

### [AKTIVIERUNG LÖSCHEN]

Löscht die gespeicherten Aktivierungslizenz-Informationen.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

## [LAN EIGENSCHAFT]

Führt Einstellungen in Bezug auf das kabelgebundene LAN durch.

### [MAC-ADRESSE]

Zeigt die MAC-Adresse des kabelgebundenen LAN der Kamera an. (Kann nicht geändert werden.)

### [IPv4 EINSTELLUNG]

[DHCP] | Legt fest, ob das automatische Abrufen über DHCP verwendet werden soll, oder ob die DHCP-Serverfunktion der Kamera verwendet wird. [AUS]: DHCP wird nicht verwendet. [CLIENT]: Wird automatisch mit DHCP abgerufen. Die Adresse von 192.168.0.10 bis 192.168.0.255 wird automatisch zugewiesen, wenn die IP-Adresse nicht automatisch innerhalb einer Minute abgerufen werden kann. DHCP: Aktiviert die [SERVER]-Serverfunktion der Kamera. Werkseinstellung: [AUS]
[IP-ADRESSE] | Legt die IP-Adresse fest. Werkseinstellung: [192.168.0.1] HINWEIS Kann nicht festgelegt werden, wenn [LAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist.
[SUBNETZMASKE] | Legt die Subnetzmaske fest. Werkseinstellung: [255.255.255.0] HINWEIS Kann nicht festgelegt werden, wenn [LAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist.
[STANDARD-GATEWAY] | Legt das Standard-Gateway fest. Werkseinstellung: [192.168.0.254] HINWEIS Kann nicht festgelegt werden, wenn [LAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist.
[PRIMÄR-DNS] | Legt den primären DNS-Server fest. Werkseinstellung: [0.0.0.0]
[SEKUNDÄR-DNS] | Legt den sekundären DNS-Server fest. Werkseinstellung: [0.0.0.0]

### [IPv6 EINSTELLUNG]

[AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN] | Legt fest, ob IPv6 verwendet wird. [AKTIVIEREN]: IPv6 wird verwendet. [DEAKTIVIEREN]: IPv6 wird nicht verwendet. Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN]
[DHCP] | Stellt ein, ob der automatische Abruf über DHCP erfolgt. [AUS]: DHCP wird nicht verwendet. [CLIENT]: Führt den automatischen Abruf über DHCP aus. Werkseinstellung: [AUS]
[IP-ADRESSE] | Legt die IP-Adresse fest. Werkseinstellung: [::]
[VOREINGEST. LÄNGE] | Legt die Präfixlänge des Subnetzes fest. Werkseinstellung: [64]
[STANDARD-GATEWAY] | Legt das Standard-Gateway fest. Werkseinstellung: [::]
[PRIMÄR-DNS] | Legt den primären DNS-Server fest. Werkseinstellung: [::]
[SEKUNDÄR-DNS] | Legt den sekundären DNS-Server fest. Werkseinstellung: [::]

## [WLAN EIGENSCHAFT]

Führt Einstellungen in Bezug auf das WLAN durch.

### [MAC-ADRESSE]

Zeigt die WLAN-MAC-Adresse der Kamera an. (Kann nicht geändert werden.)

### [TYP]

Legt die Verbindungsmethode zum WLAN fest.

[DIREKT] | Die Verbindung kann direkt ohne einen drahtlosen Zugangspunkt zu einem Gerät hergestellt werden, das mit WLAN ausgerüstet ist, wie ein Tablet.
[INFRA(WÄHLEN)] | Stellt die Verbindung mit dem drahtlosen Zugangspunkt her. Der Zugangspunkt wird aus der Liste ausgewählt.
[INFRA(MANUELL)] | Stellt die Verbindung mit dem drahtlosen Zugangspunkt her. Der drahtlose Zugangspunkt wird manuell eingegeben.

(Werkseinstellung: [DIREKT])

### [SSID]

Gibt den Netzwerknamen der Kamera (SSID) ein oder zeigt ihn an. (maximal 32 Zeichen)

(Werkseinstellung: [AG-CX350E])

### [BAND]

Schaltet zwischen zwei Kommunikationsmethoden ([2.4GHz] oder [5GHz]) um, wenn das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] ausgewählt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [2.4GHz], [5GHz]

(Werkseinstellung: [2.4GHz])

### [KANAL(2,4GHz)]

Stellt den zu verwendenden Kanal für die Verbindung mit dem WLAN mit den folgenden eingestellten Optionen ein.

- Das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT]

- Das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [BAND] → [2.4GHz]

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUTO], [CH1], [CH6], [CH11]

(Werkseinstellung: [AUTO])

### [KANAL(5GHz)]

Stellt den zu verwendenden Kanal für die Verbindung mit dem WLAN mit den folgenden eingestellten Optionen ein.

- Das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT]

- Das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [BAND] → [5GHz]

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUTO], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48], [CH100], [CH104], [CH108], [CH112], [CH116], [CH132], [CH136], [CH140], [CH149], [CH153], [CH157], [CH161], [CH165]

(Werkseinstellung: [AUTO])

HINWEIS

- Einige Optionen können möglicherweise abhängig vom verwendeten Funkmodul nicht ausgewählt werden.

### [VERSCHLÜSSLG]

Legt die Verschlüsselungsmethode fest, wenn das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [INFRA(WÄHLEN)]/[INFRA(MANUELL)] ausgewählt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE]

(Werkseinstellung: [WPA2-AES])

HINWEIS

- Die Option ist fest auf [WPA2-AES] eingestellt, wenn das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] eingestellt ist.

### [VERSCHL.CODE]

Stellt den Verschlüsselungsschlüssel ein. Geben Sie als Schlüssel eine Zeichenfolge mit 8 bis 63 Zeichen oder eine hexadezimale Zahl mit 64 Stellen ein.

(Werkseinstellung: [01234567890123456789abcdef])

### [IPv4 EINSTELLUNG]

[DHCP] | Legt fest, ob das automatische Abrufen über DHCP verwendet werden soll, oder ob die DHCP-Serverfunktion der Kamera verwendet wird. [AUS]: DHCP wird nicht verwendet. [CLIENT]: Führt den automatischen Abruf über DHCP aus, wenn die Verbindung über die Einstellung [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [INFRA(WÄHLEN)]/[INFRA(MANUELL)] erfolgt. [SERVER]: Aktiviert die DHCP-Serverfunktion der Kamera bei der Verbindung, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] eingestellt ist. Werkseinstellung: [AUS]
[IP-ADRESSE] | Legt die IP-Adresse fest. Werkseinstellung: [192.168.0.1] HINWEIS Kann nicht festgelegt werden, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist.
[SUBNETZMASKE] | Legt die Subnetzmaske fest. Werkseinstellung: [255.255.255.0] HINWEIS Kann nicht festgelegt werden, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist.
[STANDARD-GATEWAY] | Legt das Standard-Gateway fest. Werkseinstellung: [192.168.0.254] HINWEIS Falls Sie kein Standard-Gateway verwenden, setzen Sie diese Einstellung auf [0.0.0.0]. Kann nicht festgelegt werden, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist. Deaktiviert die Einstellung für das Standard-Gateway, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] ausgewählt ist.
[PRIMÄR-DNS] | Legt den primären DNS-Server fest. Werkseinstellung: [0.0.0.0] HINWEIS Deaktiviert die Einstellung für den primären DNS-Server, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] ausgewählt ist.
[SEKUNDÄR-DNS] | Legt den sekundären DNS-Server fest. Werkseinstellung: [0.0.0.0] HINWEIS Deaktiviert die Einstellung für den sekundären DNS-Server, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] ausgewählt ist.

## [INFORMATION]

### [STATUS]

Zeigt den Status der Netzwerkfunktion an.

## [NUTZEN.]

Führt die verschiedenen Vorgänge in Bezug auf die Netzwerkfunktion durch.

### [NETZWERK INITIAL.]

Setzt die Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zurück.

### [NETZPRÜFER]

Prüft den Netzwerkverbindungsstatus.

### [EINF. IP EINST.]

Legt die Zeit zur Annahme von EASY IP Setup Software fest.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [DEAKTIVIEREN], [20 MIN.], [UNBEGRENZT]

(Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN])

HINWEIS

- Diese ist auf [UNBEGRENZT] festgelegt, wenn [USB-TETHERING] unter [GERÄTE AUSW.] ausgewählt ist.

- Diese ist auf [UNBEGRENZT] festgelegt, wenn [NDI|HX] unter [NETZWERK FUNKT] ausgewählt ist.

### [EINF. IP KAMERATITEL]

Konfigurieren Sie die einzelnen Gerätenamen, die in EASY IP Setup Software angezeigt werden. (maximal 15 Zeichen)

Der hier festgelegte Kameratitel wird auch als Einzelgerätename in einem mit NDI|HX-kompatiblen Switcher und in der CX ROP-App angezeigt.

(Werkseinstellung: [AG-CX350])

Nach oben