- Start
- Vorbereitung
- Stromversorgung
- Einsetzen und Entnehmen des Akkus

# Einsetzen und Entnehmen des Akkus

## Einsetzen des Akkus

Drücken Sie den Akku gegen den Akku-Einsetzbereich der Kamera und setzen Sie ihn ein, indem Sie ihn nach unten schieben.

- Drücken Sie den Akku hinein, bis er hörbar einrastet und verriegelt ist.

## Entnehmen des Akkus

Entriegelungsschalter

Betriebsschalter

Akku-Entriegelungstaste

Drehen Sie den Betriebsschalter in die Position < > (Standby) und halten sie gleichzeitig den Entriegelungsschalter gedrückt.

Vergewissern Sie sich, dass der LCD-Monitor ausgeschaltet ist.

Schieben Sie den Akku nach oben und entnehmen Sie ihn, während Sie die Akku-Entriegelungstaste an der Kamera drücken.

Nach oben