- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Akkuladegerät (AG-BRD50)

# Akkuladegerät (AG-BRD50)

Eingangsspannung Gleichstrom 12 V, 3,0 A Ausgangsspannung Gleichstrom 8,4 V, 4,0 A

ist die Sicherheitsinformation.

Ladestrom | Maximal 4000 mA
Luftfeuchtigkeit beim Betrieb | 10% – 80% (relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)
Gewicht | Ca. 230 g
Maße (B×H×T) | 130 mm×48 mm×107 mm

Nach oben