- Start
- Aufnahmen
- Multimanuelle Funktion

# Multimanuelle Funktion

Bedienen Sie den Multiregler, um Einstellungen zu ändern und andere Bedienvorgänge durchzuführen, ohne das Menü anzuzeigen.

Bedienvorgänge können auch durchgeführt werden, indem Sie die Taste </>, <>, <SET> oder <EXIT> drücken.

Sie können die folgenden Funktionen ausführen.

Anzeige des Kamerabild-Bildschirms | Funktion
--- | ---
[ ICONS] | Zeigt den Bediensymbol-Bildschirm an.
[ WB] | Legt den variablen Wert für den Weißabgleich fest.
[ SHUTTER] | Legt die Verschlusszeit fest.
[ SYNCHRO] | Legt die Synchro-Scan-Verschluss-Geschwindigkeit fest.
[ FRAME RATE] | Legt die Bildfrequenz der Aufzeichnungsfunktion mit variabler Bildrate fest.
[ AREA] | Diese Option passt die Bereichsgröße/Bereichsposition für die Bereichsmodus-Funktion an.
[ AF AREA] | Passt die Breite des Autofokus-Bereichs an.

Anzeigen des Bediensymbol-Bildschirms
Einstellen des variablen Werts für den Weißabgleich
Festlegen der Verschlusszeit
Festlegen der Synchro-Scan-Verschluss-Geschwindigkeit
Festlegen der Bildfrequenz der Aufzeichnungsfunktion mit variabler Bildrate
Anpassen der Bereichsgröße/Bereichsposition für die Bereichsmodus-Funktion
Anpassen der Breite des Autofokus-Bereichs
Nach oben