- Start
- Aufnahmen
- Multimanuelle Funktion
- Festlegen der Synchro-Scan-Verschluss-Geschwindigkeit

# Festlegen der Synchro-Scan-Verschluss-Geschwindigkeit

Drehen Sie den Multiregler, um [ SHUTTER] anzuzeigen.

Drücken Sie den Multiregler.

Die Verschlusszeit-Anzeige ist orange hervorgehoben.

Drehen Sie den Multiregler, um die Verschlusszeit der Dezimalanzeige auszuwählen.

Drücken Sie den Multiregler.

[ SYNCHRO] wird angezeigt.

Drehen Sie den Multiregler, um die Synchro-Scan-Verschlusszeit auszuwählen.

Drücken Sie den Multiregler.

Die Einstellung ändert sich zu dem angezeigten Wert und wird beendet.

Drücken Sie die Taste <EXIT>, um die Einstellung ohne Änderung zu schließen.

Nach oben