- Start
- Aufnahmen
- Praktische Aufnahmefunktionen
- Zeitstempel-Funktion

# Zeitstempel-Funktion

Sie können Datum und Uhrzeit der Aufnahme auf den Bildern aufzeichnen.

Wählen Sie die Informationen für die Aufnahme im Menü [AUFNEHMEN] → [Zeitstempel] aus.

[AUS]: Datum und Uhrzeit werden nicht eingeblendet.

[DATUM]: Es wird nur das Datum eingeblendet.

[UHRZEIT]: Es wird nur die Uhrzeit eingeblendet.

[DATUM&UHRZEIT]: Es werden Datum und Uhrzeit eingeblendet.

Das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme werden mittig unten im LCD-Monitor angezeigt.

HINWEIS

- Die Reihenfolge zur Anzeige von Jahr, Monat und Tag des Zeitstempels folgt den Einstellungen im Menü [SONSTIGE] → [UHR] → [DATUM FORMAT].

- Die Anzeige des Monats für den Zeitstempel zur Aufnahme im Bild erfolgt auf Englisch.

- Die Größe der Zeichen und die Anzeigeposition des Zeitstempels variiert abhängig vom Aufzeichnungsformat.

- Der Zeitstempel wird in den folgenden Fällen nicht aufgezeichnet.

  - Wenn das Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT] → [480-59.94i/AVCHD SA]/[576-50.00i/AVCHD SA] eingestellt ist

  - Wenn das Menü [SCENE FILE] → [VFR] → [EIN] eingestellt ist

  - Wenn das Menü [SYSTEM] → [SUPER LANGSAM] → [EIN] eingestellt ist

  - Wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [STREAMING]/[NDI|HX] eingestellt ist

  - Wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [PROXY EINSTELLUNG] → [PROXY AUFAHME] → [EIN] eingestellt ist

  - Wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist

- Die Position zur Anzeige des Zeitstempels kann nicht geändert werden.

- Der Zeitstempel wird auch auf dem Bildschirm des LCD-Monitors, dem Bild des Suchers und der Bildausgabe über die Anschlüsse <SDI OUT>/<HDMI>/<AV OUT> angezeigt.

  Wenn Folgendes im Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT] eingestellt ist, hat der Zeitstempel, der auf dem Video im LCD-Monitor-Bildschirm/Sucher angezeigt wird, eine andere Zeichengröße und Anzeigeposition als der aufgezeichnete Zeitstempel.

  [1080-59.94i/AVC-I50]

  [1080-50.00i/AVC-I50]

  [720-59.94p/AVC-I200]

  [720-59.94p/AVC-I100]

  [720-59.94p/AVC-I50]

  [720-59.94p/AVC-G50]

  [720-59.94p/AVC-G25]

  [720-59.94p/AVC-G12]

  [720-50.00p/AVC-I200]

  [720-50.00p/AVC-I100]

  [720-50.00p/AVC-I50]

  [720-50.00p/AVC-G50]

  [720-50.00p/AVC-G25]

  [720-50.00p/AVC-G12]

  [720-59.94p/AVCHD PM]

  [720-50.00p/AVCHD PM]

- Der externe Ausgang ist um ein Bild verzögert, wenn der Zeitstempel eingeblendet wird.

- Die Einstellung des Menüs [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [DATUM/UHRZEIT] ist deaktiviert, wenn der Zeitstempel eingeblendet wird.

- Der Zeitstempel ist ein Bildsignal, das eingeblendet in das Motiv aufgenommen wird. Daher sind die Peaking-Anzeige der Fokussierhilfefunktion und die Zebramustererkennung auf für die Zeitstempelanzeige aktiviert. Der Zeitstempel wird horizontal umgekehrt angezeigt, wenn es im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [LCD] → [SELBSTAUFNAHME] → [SPIEGEL] eingestellt ist.

Nach oben