- Start
- Netzwerkverbindung
- Anschluss an das iPhone/iPad oder ein Android-Gerät
- Kameraeinstellungen

# Kameraeinstellungen

## Festlegen der Netzwerkeinstellungen

Legen Sie die Netzwerkeinstellungen fest. (Netzwerkeinstellungen)

## Einstellen des Benutzerkontonamens und des Passworts

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [IP FERNBED.] → [BENUTZERKONTO] aus.

Geben Sie den Benutzerkontonamen ein und wählen Sie [Enter] aus.

- Geben Sie den Benutzerkontonamen mit maximal 31 Zeichen ein.

Geben Sie das Passwort ein und wählen Sie [Enter] aus.

- Geben Sie ein Passwort mit 8 bis 15 Zeichen ein.

#### So geben Sie ein Zeichen ein

Die Bedienung ist dieselbe wie bei der Eingabe über eine Tastatur.

Symbol | Beschreibung der Bedienung
--- | ---
[A-a] | Schaltet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um. (Wird im Texteingabemodus angezeigt)
[@-#] | Schalten Sie die Art der Symbole um. (Wird im Symboleingabemodus angezeigt)
| Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück. Das eingegebene Zeichen wird nicht übernommen.
| Schaltet das Zeichen zu Symbol/Zahl um.
| Gibt eine Leerstelle ein (leer).
[BS] | Löscht das Zeichen. Das vorherige Zeichen wird gelöscht, wenn die Cursorposition leer ist.
/ | Bewegt den Cursor nach rechts oder links.
[Enter] | Beendet die Zeicheneingabe.

## Aktivieren der IP-Fernbedienungsfunktion

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [IP FERNBED.] → [AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN] → [AKTIVIEREN] aus.

## Festlegen der Standby-Portnummer

Legen Sie abhängig von der Umgebung die Portnummer für den Standby bei Bedarf fest.

Legen Sie die Portnummer im Menü [NETZWERK] → [IP FERNBED.] → [CX ROP PORT] fest.

HINWEIS

- Der Einstellungswert wird erst übernommen, wenn das Menü [NETZWERK] → [IP FERNBED.] → [AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN] einmal zu [DEAKTIVIEREN] umgeschaltet wurde oder wenn die Kamera neu gestartet wurde.

- Nummer 80 und der gleiche Wert wie die Portnummer, die für ein anderes Menüelement festgelegt ist, können nicht festgelegt werden.

- Der TCP-Port, der als Einstellungswert festgelegt ist, und der UDP-Port, der als Einstellungswert festgelegt ist, +1 wird verwendet.

- Informieren Sie sich beim Administrator des Netzwerks oder des Geräts, ob eine Änderung erforderlich ist.

## Überprüfen/Löschen von Benutzerkonten

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [IP FERNBED.] → [KONTOLISTE] aus.

Die Liste der registrierten Benutzerkonten wird angezeigt.

- Fahren Sie mit Schritt 3 fort, um nur Benutzerkonten zu überprüfen.

Wählen Sie das zu löschende Benutzerkonto aus und wählen Sie [SET] aus.

Eine Bestätigungsmeldung erscheint.

Wählen Sie und beenden Sie den Vorgang.

Nach oben