- Start
- Beschreibung der Teile
- Kamera
- Rückseite

# Rückseite

Die folgenden Anschlüsse, Kartensteckplätze und Karten-Zugriffslampen befinden sich innerhalb der jeweiligen Abdeckung.

- <USB3.0 DEVICE>-Anschluss

- <AV OUT>-Anschluss

- <REMOTE>-Anschluss

- <LAN>-Anschluss

- <HDMI>-Anschluss

- <DC IN 12V>-Anschluss

1. <USB3.0 DEVICE>-Anschluss

   Schließen Sie einen Computer über das USB-Kabel Typ C an, um Daten zu übertragen.

2. Karten-Zugriffslampe 1

   Zeigt den Zugriffsstatus für Aufnahme und Wiedergabe der Speicherkarte im Kartensteckplatz 1 an.

   Ob die Lampe leuchtet, kann im Menü eingestellt werden.

3. Kartensteckplatz 1

   Ein Steckplatz für die Speicherkarte.

4. Kartensteckplatz 2

   Ein Steckplatz für die Speicherkarte.

5. Karten-Zugriffslampe 2

   Zeigt den Zugriffsstatus für Aufnahme und Wiedergabe der Speicherkarte im Kartensteckplatz 2 an.

   Ob die Lampe leuchtet, kann im Menü eingestellt werden.

6. Lüftereinlass

   Lüftereinlass für den Kühllüfter. Blockieren Sie diesen Einlass nicht, während die Kamera verwendet wird.

7. <SDI OUT>-Anschluss

   Ein Anschluss zur Ausgabe des SDI-Signals an einen angeschlossenen Monitor usw.

8. <AV OUT>-Anschluss

   Dies ist der Ausgangsanschluss für Video und Audio eines externen Monitors.

9. <TC IN/OUT>-Anschluss

   Zum Anschluss von externen Geräten und Ausgeben/Eingeben eines Zeitcodes.

   Zum Einspeisen des Standardzeitcodes beim Synchronisieren des Zeitcodes mit externen Geräten.

   Ein- und Ausgabe werden im Menü [AUFNEHMEN] → [TC/UB] → [TC IN/OUT WAHL] festgelegt.

10. <REMOTE>-Anschluss

    Schließen Sie die Fernbedienungseinheit (Sonderzubehör) an, um bestimmte Funktionen fernsteuern zu können.

11. <LAN>-Anschluss

    Schließen Sie hier das LAN-Kabel an.

12. Augensensor

    Der Bildschirm wird im Sucher angezeigt, wenn das Auge nahe herankommt.

13. Sucher

14. <AUDIO INPUT 1>-Anschluss (XLR, 3-polig)

    Zum Anschluss eines Audiogeräts oder eines externen Mikrofons.

15. Rückwand-Kontrolllampe

    Leuchtet, wenn die Aufzeichnung beginnt. Blinkt, wenn der Akkupegel niedrig ist.

    Ob die Lampe leuchtet, kann im Menü eingestellt werden.

16. <HDMI>-Anschluss

    Ein Anschluss zur Ausgabe des Videosignals an einen angeschlossenen Monitor usw.

17. Akku-Einsetzbereich

    Zum Einsetzen des Akkus.

18. Akku-Entriegelungstaste

    Zum Entnehmen des Akkus aus der Kamera.

19. <DC IN 12V>-Anschluss

    Zum Anschließen des im Lieferumfang enthaltenen AC-Netzteils und Versorgung über das externe Netzteil.

20. <AUDIO INPUT 2>-Anschluss (XLR, 3-polig)

    Zum Anschluss eines Audiogeräts oder eines externen Mikrofons.

Nach oben