- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Anderer Eingang/Ausgang

# Anderer Eingang/Ausgang

<TC IN/OUT> Anschluss | BNC×1 Verwendet als Eingang/Ausgang, Eingangs-/Ausgangsanschluss umschaltbar über Menü Eingang: 1,0 V – 4,0 V [p-p], 10 kΩ Ausgang: 2,0 V ± 0,5 V [p-p], niedrige Impedanz
<REMOTE>-Anschluss | 2,5- mm-Klinkenstecker × 1 Fernbedienungsanschluss der seriellen Kommunikation Eine analoge Fernbedienung älterer Panasonic-Modelle kann nicht verwendet werden.
<USB2.0 HOST>-Anschluss | Typ A-Anschluss, 4-polig (5 V, 0,5 A), zum Anbringen des Funkmoduls (Sonderzubehör), Verbindung zum USB-Tethering-Gerät
<USB3.0 DEVICE>-Anschluss | USB 3.1 GEN1-Anschluss Typ C mit USB-Massenspeicherfunktion, ohne USB-Bus-Stromversorgungsfunktion
<LAN>-Anschluss | RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
<DC IN 12V> Anschluss | DC 12 V, EIAJ-Typ 4

Nach oben