- Start
- Netzwerkverbindung
- Verbindung mit der Kamera-Steuereinheit (AW-RP150G)
- Einstellung der Kamera-Steuereinheit AW-RP150G

# Einstellung der Kamera-Steuereinheit AW-RP150G

Ausführliche Informationen zur AW-RP150G-Einstellung finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Kamera-Steuereinheit AW-RP150G.

HINWEIS

- Die folgenden Informationen zur Kamera sind für die Verbindung mit der AW-RP150G erforderlich.

  - Benutzerkontoname

  - Kennwort

  - IP-Adresse

  - Portnummer: Der Wert, der im Menü [NETZWERK] → [IP FERNBED.] → [FERNSTEUERUNG PORT] festgelegt ist

- Verwenden Sie als Firmware der AW-RP150G Ver.2.10-00-0.03 oder höher.

- Ausführliche Informationen zur ROP setup software-Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung für die AW-RP150G.

- Für ROP setup software verwenden Sie Ver.2.1.0.0 oder darüber.

Nach oben