- Start
- Beschreibung der Teile
- Kamera
- Linke Seite

# Linke Seite

1. Augenmuschel

2. Okular

   Richten Sie das Okular nicht auf die Sonne. Ansonsten wird möglicherweise das Gerät im Inneren beschädigt.

3. <USB2.0 HOST>-Anschluss

   Kann eine Verbindung zum WLAN herstellen, wenn das Funkmodul (Sonderzubehör) angebracht ist, das mit der Kamera kompatibel ist.

   Wenn Sie die Kamera über ein USB-Kabel mit einem iPhone/iPad oder Android-Gerät verbinden, ist eine Netzwerkverbindung über USB-Tethering möglich.

4. REC-Taste (auf dem Griff)

   Startet oder stoppt die Aufnahme.

   Wird für die direkte Aufnahme im Vorschaumodus verwendet.

5. Betriebsschalter

   Schaltet zwischen eingeschaltet/Standby um.

   Zum Einschalten stellen Sie den Betriebsschalter auf < > (EIN). Zum Umschalten auf Standby stellen Sie den Betriebsschalter auf < > (Standby).

6. Mikrofonkabelanschluss

   Fixiert das externe Mikrofonkabel.

7. Mikrofonhalter-Anbringungsbereich

   Hier wird der im Lieferumfang enthaltene Mikrofonhalter mit Mikrofonhalterungsschrauben angebracht.

8. Stativlöcher

   Bringen Sie hier das Stativ an. (Unterseite)

   - Größe der Montageöffnung

     - 1/4-20 UNC (Schraubenlänge 5,5 mm oder kürzer)

     - 3/8-16 UNC (Schraubenlänge 5,5 mm oder kürzer)

9. Zubehör-Montagegewinde

   Bringen Sie hier Zubehör an.

   Das Gewicht des Zubehörs darf maximal 2 kg einschließlich der Befestigungshalterung betragen.

   - Größe der Montageöffnung

     - Montageschraubengröße: M3

     - Montagebohrungstiefe: 6 mm

     - Montagelochabstand: 25 mm

Nach oben