- Start
- Aufnahmen
- Aufnahmen
- Auswählen von Auflösung, Codec und Bildfrequenz für die Aufnahme

# Auswählen von Auflösung, Codec und Bildfrequenz für die Aufnahme

Die Auflösung, der Codec und die Bildfrequenz des Aufnahmevideos können ausgewählt werden.

- Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]: Systemfrequenz

- Menü [SYSTEM] → [DATEIFORMAT]: Dateiformat für die Aufnahme

- Menü [SYSTEM] → [ASPEKT]: Das Bildformat des im Signalformat mit der Auflösung SD (480i und 576i) aufzuzeichnenden Videos

- Menü [SYSTEM] → [SUPER LANGSAM]: Einstellungen der extrem langsamen Aufnahme

- Menü [SYSTEM] → [AUFNAHMEMOD]: Aufnahmemoduseinstellungen entsprechend der Aufnahmeumgebung

- [AUFN. FORMAT]: Legt das Signalformat und den Codecmodus für die Aufnahme fest.

- Menü [SYSTEM] → [AUDIOSAMPLE AUFLÖSUNG]: Anzahl der aufzuzeichnenden Audio-Bits (auswählbar, wenn AVC-I100/AVC-I50 eingestellt ist)

- Menü [SCENE FILE] → [VFR]: Aufzeichnungsfunktion mit variabler Bildrate (Bereich variable Bildrate)

## Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] gestellt ist

#### Video

Auflösung | [FREQUENZ] | [AUFN. FORMAT] | VFR
--- | --- | --- | ---
1920×1080 | [59.94Hz] | [1080-59.94p/AVC-I100] [1080-59.94p/AVC-I422] [1080-59.94p/AVC-G25] [1080-59.94p/AVC-G12] [1080-59.94i/AVC-I200] [1080-59.94i/AVC-I100] [1080-59.94i/AVC-I50] [1080-59.94i/AVC-G50] [1080-59.94i/AVC-G25] [1080-59.94i/AVC-G12] | —
| [50.00Hz] | [1080-50.00p/AVC-I100] [1080-50.00p/AVC-I422] [1080-50.00p/AVC-G25] [1080-50.00p/AVC-G12] [1080-50.00i/AVC-I200] [1080-50.00i/AVC-I100] [1080-50.00i/AVC-I50] [1080-50.00i/AVC-G50] [1080-50.00i/AVC-G25] [1080-50.00i/AVC-G12]
1280×720 | [59.94Hz] | [720-59.94p/AVC-I200] [720-59.94p/AVC-I100] [720-59.94p/AVC-I50] [720-59.94p/AVC-G50] [720-59.94p/AVC-G25] [720-59.94p/AVC-G12]
| [50.00Hz] | [720-50.00p/AVC-I200] [720-50.00p/AVC-I100] [720-50.00p/AVC-I50] [720-50.00p/AVC-G50] [720-50.00p/AVC-G25] [720-50.00p/AVC-G12]

#### Audio

Codec | Anzahl der Kanäle | Anzahl der Quantisierungsbits | Abtastfrequenz
--- | --- | --- | ---
LPCM | 4ch | 24 Bit (alles andere als AVC-G12) 16 Bit (AVC-I100/AVC-I50/AVC-G12) | 48 kHz

## Wenn [DATEIFORMAT] auf [MOV] gestellt ist

#### Video

Auflösung | [FREQUENZ] | [AUFN. FORMAT] | VFR*
--- | --- | --- | ---
3840×2160 | [59.94Hz] | [2160-59.94p/420LongGOP 150M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M] [2160-29.97p/420LongGOP 100M] [2160-23.98p/420LongGOP 100M] [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M] [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M] | 1fps bis 60fps
| [2160-29.97p/422LongGOP 150M] [2160-29.97p/422ALL-I 400M] [2160-23.98p/422LongGOP 150M] [2160-23.98p/422ALL-I 400M] | 1fps bis 30fps
[50.00Hz] | [2160-50.00p/420LongGOP 150M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M] [2160-25.00p/420LongGOP 100M] [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M] | 1fps bis 50fps
| [2160-25.00p/422LongGOP 150M] [2160-25.00p/422ALL-I 400M] | 1fps bis 25fps
1920×1080 | [59.94Hz] | [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-23.98p/422LongGOP 50M] [1080-23.98p/422ALL-I 100M] | 1fps bis 60fps, 120fps (während der extrem langsamen Aufnahme)
| [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | —
[50.00Hz] | [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] | 1fps bis 50fps, 100fps (während der extrem langsamen Aufnahme)
| [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | —

Informationen zum Bereich der Bildfrequenz, die eingestellt werden kann, finden Sie unter „[FRAME RATE]“.

#### Audio

Codec | Anzahl der Kanäle | Anzahl der Quantisierungsbits | Abtastfrequenz
--- | --- | --- | ---
LPCM | 4ch | 24 Bit | 48 kHz

## Wenn [DATEIFORMAT] auf [AVCHD] gestellt ist

#### Video

Auflösung | [FREQUENZ] | [AUFN. FORMAT] | VFR
--- | --- | --- | ---
1920×1080 | [59.94Hz] | [1080-59.94p/AVCHD PS] [1080-59.94i/AVCHD PH] [1080-59.94i/AVCHD HA] | —
|  | [1080-23.98p/AVCHD PH] | —
| [50.00Hz] | [1080-50.00p/AVCHD PS] [1080-50.00i/AVCHD PH] [1080-50.00i/AVCHD HA] | —
1280×720 | [59.94Hz] | [720-59.94p/AVCHD PM] | —
| [50.00Hz] | [720-50.00p/AVCHD PM] | —
720×480 | [59.94Hz] | [480-59.94i/AVCHD SA] | —
720×576 | [50.00Hz] | [576-50.00i/AVCHD SA] | —

#### Audio

Codec | Anzahl der Kanäle | Anzahl der Quantisierungsbits | Abtastfrequenz
--- | --- | --- | ---
Dolby AudioTM | 2ch | 16 Bits | 48 kHz

Nach oben