- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Videoausgabe

# Videoausgabe

<SDI OUT> Anschluss | BNC×1 HD SDI: 0,8 V [p-p], 75 Ω SD SDI: 0,8 V [p-p], 75 Ω SDI-Fernbedienungsunterstützung Ausgabeformat (Ausgabe mit 4:2:2 (10 Bit)) 1920×1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 25PsF, 23,98PsF, 29,97PsF 1280×720: 59,94p, 50p 720×480: 59,94i 720×576: 50i
<HDMI>-Anschluss | HDMI Typ A×1 (nicht kompatible mit VIERA Link) HDMI-Fernbedienungsunterstützung Ausgabeformat (Ausgabe mit 4:2:2 (10 Bit)) 3840×2160: 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1920×1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p 1280×720: 59,94p, 50p 720×480: 59,94p 720×576: 50p
<AV OUT>-Anschluss | 3,5- mm-Klinkenstecker Composite: 1,0 V [p-p], 75 Ω

Nach oben