- Start
- Aufnahmen
- Multimanuelle Funktion
- Einstellen des variablen Werts für den Weißabgleich

# Einstellen des variablen Werts für den Weißabgleich

Drehen Sie den Multiregler, um [ WB] anzuzeigen.

Drücken Sie den Multiregler.

Die Weißabgleich-Anzeige ist orange hervorgehoben.

Drehen Sie den Multiregler, um die Farbtemperatur auszuwählen.

Drücken Sie den Multiregler.

Die Einstellung ändert sich zu dem angezeigten Wert und wird geschlossen.

Drücken Sie die Taste <EXIT>, um die Einstellung ohne Änderung zu schließen.

HINWEIS

- [ WB] wird nur angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

  - Der <WHITE BAL>-Schalter befindet sich in der <PRST>-Position

  - Das Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [W.ABGL. VOREINST.] ist auf [VAR] eingestellt

  - Die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) ist deaktiviert.

  - Die IR-Aufnahme ist deaktiviert.

Nach oben