- Start
- Aufnahmen
- Bildqualitätseinstellung
- Chroma-Einstellungsfunktion

# Chroma-Einstellungsfunktion

Diese Funktion verändert Farbsättigung und Phase. Der Effekt wird auf ganze Bilder angewendet. Er kann nicht auf einen einzelnen Farbton eingestellt werden.

#### Allgemeine Einstellungen

[CHROMA PEGEL]: Stellt den Chrominanzpegel des PR- und PB-Signals ein. Wenn ein Vektorskop verwendet wird, vergrößert oder verringert sich der Abstand vom Zentrum (keine Farbe) für das gesamte Bild.

[CHROMA PHASE]: Nimmt eine Feineinstellung der Chroma-Phase des PR-Signals und des PB-Signals vor. Wenn ein Vektorskop verwendet wird, dreht sich das gesamte Bild im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.

#### Erweiterte Einstellungen

Es werden keine Einstellungselemente vorgegeben.

HINWEIS

- [CHROMA PEGEL] und [CHROMA PHASE] können nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

Nach oben