- Start
- Aufnahmen
- Audioeingang
- Wenn ein Audiogerät oder ein externes Mikrofon verwendet wird

# Wenn ein Audiogerät oder ein externes Mikrofon verwendet wird

Verbinden Sie ein Audiogerät oder ein externes Mikrofon mit dem Anschluss <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>.

Schalten Sie den verbundenen Audioeingang mit dem <INPUT1>/<INPUT2>-Schalter um.

Verbundenes Gerät | Menüeinstellungen (Sie können jeden Kanal einzeln einstellen.)
--- | ---
<INPUT1>/<INPUT2> | [EING.1 MIC PEGEL]/[EING.2 MIC PEGEL]*1 | [EING.1 LINE PEGEL]/[EING.2 LINE PEGEL]*2
Audiogerät | <LINE> | Deaktiviert | [4dB], [0dB]
Externes Mikrofon | <MIC> | [−40dB], [−50dB], [−60dB] | Deaktiviert
Externes Mikrofon (mit Stromversorgung) | <+48V> | [−40dB], [−50dB], [−60dB] | Deaktiviert

Werkseinstellung: [−50dB]

Werkseinstellung: [0dB]

HINWEIS

- Stellen Sie bei der Verwendung eines Super-Richtungsmikrofons AG-MC200G (Sonderzubehör) [EING.1 MIC PEGEL]/[EING.2 MIC PEGEL] auf [−50dB] ein.

Nach oben