- Start
- Ausgabe- und Bildschirm-Anzeige
- Statusbildschirm-Anzeige
- Anzeige der Modusprüfung

# Anzeige der Modusprüfung

Die Kameraeinstellungen und der Status können im Suchermonitor oder auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Drücken Sie die <DISP/MODE CHK>-Taste mindestens eine Sekunde lang, während der Kamerabild-Bildschirm angezeigt wird, um den STATUS-Bildschirm der Modusprüfung anzuzeigen.

Die Anzeige schaltet bei jeder Betätigung der Taste <DISP/MODE CHK> in der Reihenfolge STATUS-Bildschirm, FUNCTION-Bildschirm, AUDIO-Bildschirm, SWITCH-Bildschirm, NETWORK-Bildschirm und Kamerabild-Bildschirm um.

Jeder Bildschirm der Modusprüfung wird etwa fünf Sekunden lang angezeigt.

Der Bildschirm wird nicht umgeschaltet, wenn die Taste <DISP/MODE CHK> betätigt wird.

Drücken Sie die Taste <EXIT>, während der jeweilige Bildschirm angezeigt wird, um zum Kamerabild-Bildschirm zurückzukehren.

## FUNCTION-Bildschirm

Zeigt die Videoausgangseinstellungen und die Informationen zu den Aufzeichnungsmedien an.

Option | Beschreibung
--- | ---
[VIDEO OUT] | [VIDEO OUT SEL] | Zeigt das Ausgabeziel des Videos und Audio mit [SDI + HDMI]/[AV + HDMI] an.
[SDI OUT FORMAT]/[AV OUT FORMAT] | Die Anzeige erfolgt wie folgt abhängig der Einstellung für das Ausgabeziel von Video und Audio. Bei Einstellung auf [SDI + HDMI]: Die Signalausgabe vom <SDI OUT>-Anschluss wird mit [1920×1080p][1920×1080i]/[1920×1080PsF]/[1280×720p]/[720×480i]/[720×576i] angezeigt. Bei Einstellung auf [AV + HDMI]: Die Signalausgabe vom <AV OUT>-Anschluss wird mit [720×480i]/[720×576i] angezeigt.
[SDI OUT CHAR]/[AV OUT CHAR] | Die Anzeige erfolgt wie folgt abhängig der Einstellung für das Ausgabeziel von Video und Audio. Bei Einstellung auf [SDI + HDMI]: Legt fest, ob die Zeichen in die Ausgabe des <SDI OUT>-Anschlusses mit [ON]/[OFF] eingeblendet werden. Bei Einstellung auf [AV + HDMI]: Legt fest, ob die Zeichen in die Ausgabe des <AV OUT>-Anschlusses mit [ON]/[OFF] eingeblendet werden.
[HDMI OUT FORMAT] | Die Signalausgabe vom <HDMI>-Anschluss wird mit [3840×2160p]/[3840×2160p(420/8bit)]/[1920×1080p]/[1920×1080i]/[1280×720p]/[720×480p]/[720×576p] angezeigt.
[HDMI OUT CHAR] | Legt fest, ob die Zeichen in die Ausgabe des <HDMI>-Anschlusses mit [ON]/[OFF] eingeblendet werden.
[HDR/SDR] (Wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [NORMAL] eingestellt ist) | [SDI OUT]/[AV OUT] | Die Anzeige erfolgt wie folgt abhängig der Einstellung für das Ausgabeziel von Video und Audio. Bei Einstellung auf [SDI + HDMI]: Das Ausgabebild vom <SDI OUT>-Anschluss wird mit [HDR]/[SDR] angezeigt. Bei Einstellung auf [AV + HDMI]: Das Ausgabebild vom <AV OUT>-Anschluss wird mit [SDR] angezeigt.
| [HDMI OUT] | Das Ausgabebild vom <HDMI>-Anschluss wird mit [HDR]/[SDR] angezeigt.
| [LCD/VF] | Zeigt das Ausgabebild des LCD-Monitors und des Suchers mit [HDR]/[SDR] an.
[V-Log/709] (Wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist) | [SDI OUT]/[AV OUT] | Die Anzeige erfolgt wie folgt abhängig der Einstellung für das Ausgabeziel von Video und Audio. Bei Einstellung auf [SDI + HDMI]: Das Ausgabebild vom <SDI OUT>-Anschluss wird mit [V-Log]/[V-709] angezeigt. Bei Einstellung auf [AV + HDMI]: Das Ausgabebild vom <AV OUT>-Anschluss wird mit [V-709] angezeigt.
| [HDMI OUT] | Das Ausgabebild vom <HDMI>-Anschluss wird mit [V-Log]/[V-709] angezeigt.
| [LCD/VF] | Zeigt das Ausgabebild des LCD-Monitors und des Suchers mit [V-Log]/[V-709] an.
[CARD STATUS] | — | Zeigt den Status, die verbleibende Aufnahmekapazität und die Gesamtkapazität der Speicherkarte an, die in den Kartensteckplatz eingesetzt ist. Es wird nicht angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt ist. Der angezeigte Status der Speicherkarte ist wie folgt. [NO CARD]: Speicherkarte ist nicht eingesetzt. [UNSUPPORTED]: Speicherkarte wird nicht unterstützt. [FORMAT ERROR]: Speicherkarte kann nicht verwendet werden. (Formatfehler) [PROTECTED]: Sie ist schreibgeschützt. (Der Schreibschutzschalter der Speicherkarte ist auf die Seite LOCK eingestellt.) [NO REMAIN]: Es gibt keine verbleibende Aufnahmekapazität. [NOT SDXC]: Die SDXC-Speicherkarte ist nicht für die MOV-Aufnahme eingesetzt. Andere als die oben aufgeführten Fälle: Die verbleibende Aufnahmekapazität wird von 0% bis 100% angezeigt.
| [TOTAL] | Zeigt die verbleibende Aufnahmekapazität/die Gesamtkapazität der Speicherkarten in Kartensteckplatz 1 und Kartensteckplatz 2 an.
| [SLOT1] | Zeigt den Status und die verbleibende Aufnahmekapazität/Gesamtkapazität der Speicherkarte in Kartensteckplatz 1 an.
| [SLOT2] | Zeigt den Status und die verbleibende Aufnahmekapazität/Gesamtkapazität der Speicherkarte in Kartensteckplatz 2 an.

## AUDIO-Bildschirm

Zeigt die Audioeingang-/-ausgangseinstellungen und die Audio-Pegelanzeige an.

Wenn P2 oder MOV als Aufzeichnungsformat eingestellt ist, folgt der in der Audio-Pegelanzeige angezeigte Audiokanal der Einstellung im Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [AUDIO AUSGANG].

- Zeigt den Audiokanal 1 und Audiokanal 2 an, wenn [CH1]/[CH2]/[CH1/2 STEREO]/[CH1/2 MIX] eingestellt ist.

- Zeigt den Audiokanal 3 und Audiokanal 4 an, wenn [CH3]/[CH4]/[CH3/4 STEREO]/[CH3/4 MIX] eingestellt ist.

- Schaltet den Audiokanal so um, dass die Audio-Pegelanzeige (Audiokanal 1/2 und Audiokanal 3/4) angezeigt wird, während die USER-Taste, der [AUDIO MON AUSW] zugewiesen ist, betätigt oder das USER-Schaltflächensymbol berührt wird.

Option | Beschreibung
--- | ---
[AUDIO] | [AUDIO OUT] | Zeigt den Audiokanal und das Format der Ausgabe über den <AV OUT>-Anschluss, den Kopfhörer-Anschluss und den eingebauten Lautsprecher mit [CH1]/[CH2]/[CH1/2 STEREO]/[CH1/2 MIX]/[CH3]/[CH4]/[CH3/4 STEREO]/[CH3/4 MIX] an.
[SELECT] | [CH1] - [CH4] | Das in jedem Kanal aufzuzeichnende Audio wird mit [INT(L)]/[INT(R)]/[INPUT1]/[INPUT2] angezeigt.
[LINE/MIC] | [CH1] - [CH4] | Das Audioeingangssignal jedes Kanals wird mit [LINE]/[MIC]/[MIC+48V] angezeigt. Zeigt [---] an, wenn [INT(L)] oder [INT(R)] als aufzuzeichnendes Audio ausgewählt ist.
[LEVEL] | [CH1] - [CH4] | Zeigt die Anpassungsmethode des Aufnahmepegels für das Audio jedes Kanals mit [AUTO]/[MANU] an.
[LIMITER] | [CH1] - [CH4] | Zeigt die Aktivierung/Deaktivierung des Begrenzers für jeden Kanal mit [ON]/[OFF] an. Zeigt [---] an, wenn die Anpassungsmethode des Aufnahmepegels für das Audio auf [AUTO] eingestellt ist.
[LOWCUT] | [CH1] - [CH4] | Zeigt die Aktivierung/Deaktivierung des Tiefpass-Filters für jeden Kanal mit [ON]/[OFF] an.

## SWITCH-Bildschirm

Zeigt die Funktion, die dem USER-Schalter, <GAIN>-Schalter und <WHITE BAL>-Schalter zugewiesen ist, sowie den Einstellungswert an.

Option | Beschreibung
--- | ---
[USER SW] | [1] - [7] | Zeigt die Funktion an, die den Tasten <USER 1> bis <USER 7> zugewiesen ist.
[OTHER ASSIGN] | [GAIN L] | Zeigt den Verstärkungswert an, der der <L>-Position des <GAIN>-Schalters zugewiesen ist.
| [GAIN M] | Zeigt den Verstärkungswert an, der der <M>-Position des <GAIN>-Schalters zugewiesen ist.
| [GAIN H] | Zeigt den Verstärkungswert an, der der <H>-Position des <GAIN>-Schalters zugewiesen ist.
| [S.GAIN] | Zeigt die Liste der Verstärkungswerte an, die als Superverstärkung zugewiesen sind. Dies wird nicht angezeigt, wenn das Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [VERST./ISO-MODUS] auf [ISO] eingestellt ist.
| [WHITE BAL A] | Zeigt die Farbtemperatur an, die der <A>-Position des <WHITE BAL>-Schalters zugewiesen ist. Zeigt [ATW] an, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) zugewiesen ist.
| [WHITE BAL B] | Zeigt die Farbtemperatur an, die der <B>-Position des <WHITE BAL>-Schalters zugewiesen ist. Zeigt [ATW] an, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) zugewiesen ist.
| [WHITE BAL PRST] | Zeigt die Farbtemperatur an, die der <PRST>-Position des <WHITE BAL>-Schalters zugewiesen ist. Zeigt [ATW] an, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) zugewiesen ist. Farbtemperatur und [VAR] werden angezeigt, wenn [VAR] zugewiesen ist.

## NETWORK-Bildschirm

Zeigt die Einstellungen der Netzwerkfunktion an.

Option | Beschreibung
--- | ---
[NETWORK] | [DEVICE SEL] | Zeigt das Gerät an, das externe Geräte (Computer usw.) und die Kamera über [LAN]/[WLAN]/[USB TETHERING]/[OFF] verbindet.
| [NETWORK FUNC] | Zeigt die Netzwerkfunktion der Kamera mit [STREAMING]/[NDI|HX]/[OFF] an.
| [STRM FORMAT] | Zeigt das Streaming-Format an. Es wird nicht angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [AUS] eingestellt ist.
| [STRM DATA TYPE] | Zeigt die Art der Streaming-Verbindungsinformationen an. Es wird nicht angezeigt, wenn etwas anderes als das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [STREAMING] eingestellt ist.
| [IP REMOTE] | Zeigt den Aktivierungs-/Deaktivierungsstatus der IP-Fernbedienungsfunktion an.
| [IPv4 ADDRESS] | Zeigt die IP-Adresse für IPv4 an. Es wird nicht angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [GERÄTE AUSW.] → [AUS] eingestellt ist.
| [IPv6 ADDRESS] | Zeigt die IP-Adresse für IPv6 an. [DISABLE] wird angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [LAN EIGENSCHAFT] → [IPv6 EINSTELLUNG] → [AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN] → [DEAKTIVIEREN] eingestellt ist. Sie wird nicht angezeigt, wenn etwas anderes als das Menü [NETZWERK] → [GERÄTE AUSW.] → [LAN] eingestellt ist.

Nach oben