- Start
- Hinweise
- Aufnahmefunktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können

# Aufnahmefunktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können

Abhängig von der Aufzeichnungsfunktion, die eingestellt ist, gibt es Aufzeichnungsfunktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können.

- Die Bedeutungen der Symbole, die in der Tabelle verwendet werden, sind wie folgt.

  - ✓: Kann gleichzeitig verwendet werden.

  - —: Kann nicht gleichzeitig verwendet werden.

| Eingestellte Aufzeichnungsfunktion
--- | ---
Zusätzlich eingestellte Aufzeichnungsfunktion | Vorausaufzeichnung*1*2 | Relay-Aufnahme | Simultane Aufzeichnung | Intervallaufzeichnung*3*4*6*7*9
Vorausaufzeichnung*1*2 |  | ✓ | ✓ | —
Relay-Aufnahme | ✓ |  | — | —
Simultane Aufzeichnung | ✓ | — |  | ✓
Intervallaufzeichnung*3*4*6*7*9 | — | — | ✓ |
Hintergrundaufnahme*1*3*8*9*10 | — | — | — | —
VFR/Extrem langsame Aufnahme*3*4*5*10 | — | — | — | —
Proxy-Aufzeichnung*11*12*13 | ✓ | ✓ | — | —

| Eingestellte Aufzeichnungsfunktion
--- | ---
Zusätzlich eingestellte Aufzeichnungsfunktion | Hintergrundaufnahme*1*3*8*9*10 | VFR/Extrem langsame Aufnahme*3*4*5*10 | Proxy-Aufzeichnung*11*12*13
Vorausaufzeichnung*1*2 | — | — | ✓
Relay-Aufnahme | — | — | ✓
Simultane Aufzeichnung | — | — | —
Intervallaufzeichnung*3*4*6*7*9 | — | — | —
Hintergrundaufnahme*1*3*8*9*10 |  | — | —
VFR/Extrem langsame Aufnahme*3*4*5*10 | — |  | —
Proxy-Aufzeichnung*11*12*13 | — | — |

Der Zeitcode ist auf Free-Run festgelegt.

Die Vorausaufzeichnung wird abgebrochen, sobald drei Stunden ohne Start der Aufnahme verstrichen sind.

Kann in den folgenden Fällen nicht gleichzeitig eingestellt werden.

- Beim der Aufzeichnung im AVCHD-Format

Der Zeitcode ist an den Aufnahmevorgang gekoppelt.

Dies kann nicht festgelegt werden, wenn die Frequenz des Menüs [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT] auf 50,00i/59,94i eingestellt ist.

Der Zeitcode ist auf [NDF] festgelegt.

Das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.] → [SDI REC STEUERUNG] und das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [HDMI AUSG.] → [HDMI REC STEUERUNG] funktionieren nicht.

Diese Menüs funktionieren nicht, wenn etwas anderes als 1080p/1080i im Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT] ausgewählt ist.

Diese Optionen können nicht gleichzeitig festgelegt werden, wenn das Aufzeichnungsformat auf AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 eingestellt ist.

Kann in den folgenden Fällen nicht gleichzeitig eingestellt werden.

- Beim der Aufzeichnung im P2-Format

Kann nicht eingestellt werden, wenn das Dateiformat MOV oder AVCHD ist.

Kann nicht eingestellt werden, wenn das Aufzeichnungsformat AVC-G12 ist.

Kann nicht gleichzeitig mit der Aufnahme des Zeitstempels und Streaming im Netzwerk verwendet werden.

Nach oben