- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Kamera

# Kamera

Aufnahmekomponente | 1,0-Zoll-MOS-Solid-State-Bildsensor
Anzahl der Pixel | Anzahl der effektiven Pixel: Ca. 15,03 Millionen Pixel
Objektiv | Objektiv mit optischem Bildstabilisator, Motorzoom 20x F2.8 – F4.5 (f=8,8 mm – 176 mm) 35- mm-Umwandlung: 24,5 mm – 490 mm (16:9)
Filterdurchmesser | 67 mm
Optischer Filter | ND-Filter <CLR>, <1/4>, <1/16>, <1/64>
IR-Cut-Filter [EIN]/[AUS], indem [INFRAROT AUFNAHME] der USER-Taste zugewiesen wird (umschaltbar im Menü)
Minimale Objektiventfernung (M.O.D) | 10 cm (Weitwinkel) vom Objektiv 1,0 m (Telebildwinkel) vom Objektiv
Farbtemperatur-Einstellung | ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, voreingestellt 3200 K/voreingestellt 5600 K/VAR (2000 K – 15000 K)
Verstärkungseinstellung | <L>-/<M>-/<H>-Wahlschalter Wenn das Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [VERST./ISO-MODUS] → [dB] eingestellt ist −3 dB – 18 dB (in 1- dB-Schritten) (Bei der Zuweisung von [SUPER VERST.] zur USER-Taste: Umschalten zwischen 24 dB, 30 dB und 36 dB) Wenn das Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [VERST./ISO-MODUS] → [ISO] eingestellt ist [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]
Verschlusszeit | Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt ist 59,94i-/59,94p-Modus: 1/60 Sek. (Verschlussmodus aus), 1/100 Sek., 1/120 Sek., 1/250 Sek., 1/500 Sek., 1/1000 Sek., 1/2000 Sek., 1/4000 Sek., 1/8000 Sek., 1/10000 Sek. 29,97p-Modus: 1/30 Sek., 1/50 Sek. (Verschlussmodus aus), 1/60 Sek., 1/100 Sek., 1/120 Sek., 1/250 Sek., 1/500 Sek., 1/1000 Sek., 1/2000 Sek., 1/4000 Sek., 1/8000 Sek., 1/10000 Sek. 23,98p-Modus: 1/24 Sek., 1/48 Sek., 1/50 Sek. (Verschlussmodus aus), 1/60 Sek., 1/100 Sek., 1/120 Sek., 1/250 Sek., 1/500 Sek., 1/1000 Sek., 1/2000 Sek., 1/4000 Sek., 1/8000 Sek., 1/10000 Sek. Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt ist 50i-/50p-Modus: 1/50 Sek. (Verschlussmodus aus), 1/60 Sek., 1/100 Sek., 1/120 Sek., 1/250 Sek., 1/500 Sek., 1/1000 Sek., 1/2000 Sek., 1/4000 Sek., 1/8000 Sek., 1/10000 Sek. 25p-Modus: 1/25 Sek., 1/50 Sek. (Verschlussmodus aus), 1/60 Sek., 1/100 Sek., 1/120 Sek., 1/250 Sek., 1/500 Sek., 1/1000 Sek., 1/2000 Sek., 1/4000 Sek., 1/8000 Sek., 1/10000 Sek.
Niedrige Verschlusszeit | Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt ist 59,94i-/59,94p-Modus: 1/1 Sek., 1/2 Sek., 1/4 Sek., 1/6 Sek., 1/15 Sek., 1/30 Sek. 29,97p-Modus: 1/1 Sek., 1/2 Sek., 1/4 Sek., 1/6 Sek., 1/15 Sek. 23,98p-Modus: 1/1 Sek., 1/2 Sek., 1/4 Sek., 1/6 Sek., 1/12 Sek. Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt ist 50i-/50p-Modus: 1/1 Sek., 1/2 Sek., 1/4 Sek., 1/6 Sek., 1/12 Sek., 1/25 Sek. 25p-Modus: 1/1 Sek., 1/2 Sek., 1/4 Sek., 1/6 Sek., 1/12 Sek.
Synchro-Scan-Verschlussgeschwindigkeit | Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt ist 59,94i-/59,94p-Modus: 1/60,0 Sek. – 1/7200 Sek. 29,97p-Modus 1/30,0 Sek. – 1/7200 Sek. 23,98p-Modus 1/24,0 Sek. – 1/7200 Sek. Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt ist 50i-/50p-Modus: 1/50,0 Sek. – 1/7200 Sek. 25p-Modus 1/25,0 Sek. – 1/7200 Sek.
Verschluss-Öffnungswinkel | 3,0 Grad – 180,0 Grad – 360,0 Grad (in 0,5-Grad-Schritten, Winkelanzeige)
VFR-Aufzeichnung-Bildfrequenz | Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt ist 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60 (Bilder pro Sekunde) Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt ist 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 (Bilder pro Sekunde)
Extrem langsame Aufnahme | Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] Wenn die Anzahl der Aufnahmepixel 1920×1080 (FHD) ist Aufnahme-Bildfrequenz 120fps Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] Wenn die Anzahl der Aufnahmepixel 1920×1080 (FHD) ist Aufnahme-Bildfrequenz 100fps
Empfindlichkeit | [HOHE SENS.]-Modus F12 (2000 lx, 3200 K, 89,9% Reflexion, 2160/59,94p oder 1080/59,94i) F13 (2000 lx, 3200 K, 89,9% Reflexion, 2160/50p oder 1080/50i)

Nach oben