- Start
- Aufnahmen
- Bildqualitätseinstellung
- Farbkorrektur-Funktion

# Farbkorrektur-Funktion

Diese Funktion verändert Farbsättigung und Phase. Diese Einstellungen wirken sich auf jede der 16 Phasen des Videos einzeln aus. Der Effekt kann auf einen individuellen Farbton eingestellt werden.

(zu bedienende Achse)

#### Allgemeine Einstellungen

Verwenden Sie die Kamera mit den Standardwerten.

#### Erweiterte Einstellungen

[R] ([PHASE])/[R-R-Mg] ([PHASE])/[R-Mg] ([PHASE])/[Mg] ([PHASE])/[Mg-B] ([PHASE])/[B] ([PHASE])/[B-Cy] ([PHASE])/[Cy] ([PHASE])/[Cy-G] ([PHASE])/[G] ([PHASE])/[G-Yl] ([PHASE])/[G-Yl-Yl] ([PHASE])/[Yl] ([PHASE])/[Yl-Yl-R] ([PHASE])/[Yl-R] ([PHASE])/[Yl-R-R] ([PHASE]): Ändert die Phasen. + dreht im Uhrzeigersinn und − dreht gegen den Uhrzeigersinn.

[R] ([SÄTT.])/[R-R-Mg] ([SÄTT.])/[R-Mg] ([SÄTT.])/[Mg] ([SÄTT.])/[Mg-B] ([SÄTT.])/[B] ([SÄTT.])/[B-Cy] ([SÄTT.])/[Cy] ([SÄTT.])/[Cy-G] ([SÄTT.])/[G] ([SÄTT.])/[G-Yl] ([SÄTT.])/[G-Yl-Yl] ([SÄTT.])/[Yl] ([SÄTT.])/[Yl-Yl-R] ([SÄTT.])/[Yl-R] ([SÄTT.])/[Yl-R-R] ([SÄTT.]): Ändert die Sättigung.

HINWEIS

- Die Farbkorrektur-Funktion kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

Nach oben