- Start
- Ausgabe- und Bildschirm-Anzeige
- Statusbildschirm-Anzeige
- Aufnahmestatus prüfen und anzeigen

# Aufnahmestatus prüfen und anzeigen

Der Bildschirm zum Überprüfen der Einstellung und des Status der Kamera kann angezeigt werden.

Drücken Sie die <DISP/MODE CHK>-Taste, während der Kamerabild-Bildschirm angezeigt wird, um den Großteil der Elemente auszublenden.

Drücken Sie die <DISP/MODE CHK>-Taste mindestens eine Sekunde lang, während der Kamerabild-Bildschirm angezeigt wird, um den STATUS-Bildschirm der Modusprüfung anzuzeigen und den Aufnahmestatus zu überprüfen.

Ausführliche Informationen zu jedem Element, das in der Modusprüfung angezeigt werden kann, finden Sie unter „Anzeige der Modusprüfung“.

Die folgende Tabelle zeigt jedes Element an, das im jeweiligen Bildschirm angezeigt/ausgeblendet werden kann.

- „✓“ steht für eingeblendet und „—“ für ausgeblendet.

- Sie können im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] festlegen, ob Sie das jeweilige Element anzeigen oder ausblenden möchten.

Nr. | Option | Kamerabild-Bildschirm | Wenn die <DISP/MODE CHK>-Taste betätigt wird | STATUS | Wiedergabe-Bildschirm
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Zeitcode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
2 | Bildfrequenz | ✓ | — | ✓ | —
3 | <AUTO/MANUAL>-Schalter | ✓ | — | ✓ | —
4 | Nachrichtenanzeigebereich zum Stoppen des Kühllüfters | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
5 | Kamerakontrolllampe-Befehlsstatus über das Netzwerk | ✓ | — | ✓ | —
6 | Aufnahmestatus (Kartensteckplatz 1) | ✓ | ✓*1 | ✓ | —
7 | Verbleibende Aufnahmekapazität und Status der Speicherkarte (Kartensteckplatz 1) | ✓ | —*2 | ✓ | —
8 | Status Bonding-Gerät | ✓ | — | ✓ | —
9 | Aufnahmebetrieb-Steuerstatus des externen Geräts (<SDI OUT>-/<HDMI>-Anschluss) | ✓ | — | ✓ | —
10 | Aufnahmestatus (Kartensteckplatz 2) | ✓ | ✓*1 | ✓ | —
11 | Verbleibende Aufnahmekapazität und Status der Speicherkarte (Kartensteckplatz 2) | ✓ | —*2 | ✓ | —
12 | Spezialaufnahme-Funktion | ✓ | — | ✓ | —
13 | Zwei-Steckplatz-Funktion | ✓ | — | ✓ | —
14 | FBC-Funktion (Blitzstreifenkorrektur) | ✓ | — | ✓ | —
15 | Streaming-Status | ✓ | — | ✓ | —
16 | Funktion Aufnahme mit hohem Dynamikbereich/Funktion Dynamic Range Stretcher/V-Log-Aufzeichnungsfunktion | ✓ | — | ✓ | —
17 | Verbindungsstatus des kabelgebundenen LAN, WLAN, USB-Tethering | ✓ | — | ✓ | —
18 | Stromstatus | ✓ | —*2 | ✓ | ✓
19 | Audio-Pegelanzeige | ✓ | — | ✓ | ✓
20 | Luminanz von Y GET | ✓ | ✓ | ✓ | —
21 | Verstärkung | ✓ | — | ✓ | —
22 | ND-Filter | ✓ | — | ✓ | —
23 | Informationen zu Datum und Uhrzeit | ✓ | — | ✓ | —
24 | Verschlusszeit | ✓ | — | ✓ | —
25 | Status automatische Blendensteuerung | ✓ | — | ✓ | —
26 | Hochempfindlichkeitsmodus | ✓ | — | ✓ | —
27 | Blende | ✓ | — | ✓ | —
28 | Zoom | ✓ | — | ✓ | —
29 | Systemauflösung/Systemfrequenz | ✓ | — | ✓ | —
30 | Aufzeichnungsformat | ✓ | — | ✓ | —
31 | Videoclipname | ✓ | — | ✓ | ✓*3
32 | Empfohlener ND-Filter | ✓ | ✓ | ✓ | —
33 | Meldungsanzeigebereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
34 | Wasserwaage | ✓ | ✓ | ✓ | —
35 | Hauptgesichtrahmen (orange)/Gesichtserkennungsrahmen (weiß) | ✓ | ✓ | ✓ | —
36 | Nachverfolgungsrahmen (grün) | ✓ | ✓ | ✓ | —
37 | Fehleranzeige des automatischen Weißabgleichs | — | — | ✓ | —
38 | Fehleranzeige des automatischen Schwarzabgleichs | — | — | ✓ | —
39 | Fernbedienungsstatus in einer IP-Verbindung | — | — | ✓ | —
40 | Multimanuelle Funktion | ✓ | —*4 | ✓ | —
41 | Farbtemperatur | ✓ | — | ✓ | —
42 | Optische Bildstabilisator-Funktion | ✓ | — | ✓ | —
43 | Szenendateiname | ✓ | — | ✓ | —
44 | Anzeige des Upload-Status | ✓ | — | ✓ | —
45 | Bereichsmodusfunktion/Autofokus-Bereichsbreitenanpassungsfunktion/Gesichtserkennungs-/Nachverfolgungs-AE&AF-Funktion | ✓ | — | ✓ | —
46 | Waveform Monitor | ✓ | ✓ | — | —
47 | IR-Aufnahme | ✓ | — | ✓ | —
48 | Digital-Zoom | ✓ | — | ✓ | —
49 | Fokus | ✓ | — | ✓ | —
50 | Lautstärkenanpassung des Audiomonitors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

Dies wird nicht im Status angezeigt, wenn nicht angezeigt wird.

Wird angezeigt, wenn die verbleibende Aufnahmekapazität der Speicherkarte oder der verbleibende Akkupegel niedrig sind.

Die Anzeigeposition variiert auf dem Wiedergabe-Bildschirm. Siehe Bildschirmanzeige während der Wiedergabe.

Wird angezeigt, wenn der Multiregler, die Taste </>, <> oder <SET> gedrückt wird. Die Anzeige wird ungefähr drei Sekunden nach dem Vorgang gelöscht.

Nach oben