- Start
- Aufnahmen
- Multimanuelle Funktion
- Festlegen der Verschlusszeit

# Festlegen der Verschlusszeit

Drehen Sie den Multiregler, um [ SHUTTER] anzuzeigen.

Drücken Sie den Multiregler.

Die Verschlusszeit-Anzeige ist orange hervorgehoben.

Drehen Sie den Multiregler, um die Verschlusszeit auszuwählen.

Drücken Sie den Multiregler.

Die Einstellung ändert sich zu dem angezeigten Wert und wird geschlossen.

Die Synchro-Scan-Einstellungen starten, wenn die Verschlusszeit-Anzeige eine Dezimalzahl ist.

Drücken Sie die Taste <EXIT>, um die Einstellung ohne Änderung zu schließen.

HINWEIS

- [ SHUTTER] wird angezeigt, wenn die Verschlussfunktion aktiviert und auf den manuellen Verschluss gesetzt ist.

- Drücken Sie die <SHUTTER>-Taste, um die Verschlussfunktion zu aktivieren/deaktivieren.

Nach oben