- Start
- Bedienung
- Menüeinstellungen
- [SONSTIGE]-Menü

# [SONSTIGE]-Menü

Konfiguriert die Einstellungen zum Schreiben/Laden/Initialisieren der Benutzerdateien im internen Speicher und andere Einstellungen der Kamera.

## [DATEI]

Speichert und lädt die Einstellungsdaten.

Einzelheiten zum Speichern- und Ladeziel finden Sie unter „Zielelemente für die Szenendatei/Konfigurationsdatei/Initialisierung“.

Einzelheiten zum Speichern und Laden finden Sie unter „Handhabung von Einstellungsdaten“.

### [SZENENDATEI (SD KARTE)]

Lädt oder speichert Szenendateien auf einer Speicherkarte.

[LADEN] | Wählt die Szenendatei, die auf der Speicherkarte gespeichert ist, und lädt sie auf die Kamera. Kann auswählen, ob alle Szenendateien ([F1:] bis [F6:]) geladen werden oder ob sie einzeln geladen werden.
[SPEICHERN] | Die Einstellwerte der aktuellen Szenendatei ([F1:] bis [F6:]) überschreiben die Datei, die aus der Liste der Szenendateien ausgewählt wurde, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.
[SPEICH UNTER] | Die Einstellwerte der aktuellen Szenendatei ([F1:] bis [F6:]) werden auf der Speicherkarte als neue Szenendatei gespeichert, indem der Dateiname eingegeben wird.

### [EINR.DATEI(SD KARTE)]

Lädt oder speichert Einrichtungsdateien auf einer Speicherkarte.

[LADEN] | Wählt die Konfigurationsdatei aus, die auf der Speicherkarte gespeichert ist, und lädt sie in die Kamera.
[SPEICHERN] | Überschreibt die Datei, die in der Liste der Konfigurationsdateien ausgewählt wurde, die auf der Speicherkarte gespeichert sind, mit den aktuellen Einstellungswerten der Kamera.
[SPEICH UNTER] | Geben Sie einen Dateinamen ein, um die aktuellen Einstellungswerte in der Kamera als neue Einrichtungsdatei auf der Speicherkarte zu speichern.

### [EINR.DATEI(SPEICHER)]

Lädt/speichert/initialisiert Einrichtungsdateien im internen Speicher der Kamera.

[LADEN] | Lädt im Speicher gespeicherte Setup-Daten.
[SPEICHERN] | Speichert die Setup-Daten im Speicher.
[INITIALIS.] | Stellt die Standardwerte der aktuellen Einstellungen für die Menüs in den Setup-Daten wieder her.

### [SLOT FÜR LADEN/SPEICHERN]

Legt den Kartensteckplatz zum Laden und Speichern der Szenendatei, Einrichtungsdatei und Streaming-Einstellungendatei fest.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [SLOT1], [SLOT2]

(Werkseinstellung: [SLOT1])

## [FARBBALKEN]

### [FARBBALKEN TYP]

Legt den zu verwendenden Farbbalken fest.

[SMPTE] | Verwendet die Farbbalken im SMPTE-Standard.
[FULL] | Verwendet die vollen Farbbalken.

(Werkseinstellung: [SMPTE])

HINWEIS

- Abhängig von der Ausgangsauflösung kann ein Verwischen auftreten.

### [TEST TONE]

Legt fest, ob das Audio-Testsignal (Tonsignal mit der Spezifikationsstufe 1 kHz) ausgegeben wird, wenn das Video zum Farbbalken umgeschaltet wird.

Der Standardpegel schwankt abhängig von der Einstellung im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [HEAD ROOM].

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

## [LED]

### [TALLY LED]

Legt fest, ob die Kamerakontrolllampe leuchtet.

[VORNE] | Die vordere Kamerakontrolllampe leuchtet.
[HINTEN] | Die Rückwand-Kontrolllampe leuchtet.
[BEIDE] | Sowohl die vordere als auch die Rückwand-Kontrolllampe leuchten.
[AUS] | Die Kamerakontrolllampe leuchtet nicht.

(Werkseinstellung: [BEIDE])

### [AUFNAHME TALLY]

Legt fest, ob die Kamerakontrolllampe leuchtet, wenn die Aufnahme mit der Kamera erfolgt.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [ZUGANG-LED]

Legt fest, ob die Karten-Zugriffslampe leuchtet.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

## [UHR]

### [UHR-EINSTELLG]

Stellt den Kalender (Datum der integrierten Uhr) und die Zeit ein.

Jahr | [2018]…[2037]
Monat | [JAN]…[DEC] ([1]…[12])
Tag | [1]…[31] ([28], [29], [30])
Stunde | [0]…[23]
Minute | [0]…[59]

### [ZEITZONE]

Stellt die Zeitzone ein. Sie schaltet die Zeit zur Zeit mit hinzugerechnetem Zeitunterschied um, wenn die Einstellung der Zeitzone geändert wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−12:00]…[+12:30] (30-Minuten-Schritte), [+12:45], [+13:00]

(Werkseinstellung: [+0:00])

### [DATUM FORMAT]

Stellt die Anzeigenreihenfolge des Jahres, des Monats und des Datums des Kalenders ein (Datum der integrierten Uhr). Dieses wird für die Datumsanzeige der Videoclipinformationen übernommen.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [J-M-T], [M-T-J], [T-M-J]

(Werkseinstellung: [T-M-J])

## [USB GERÄT]

### [KARTENLESEMODUS]

Schaltet die Kamera zum Kartenlesermodus um. Ein Computer oder ein anderes Gerät kann über USB angeschlossen werden, um es als Kartenleser der Speicherkarte zu verwenden.

Der LCD-Monitor schaltet sich bei Verwendung des Akkus nach ungefähr fünf bis zehn Sekunden aus.

Der Bildschirm kehrt zum Kartenlesermodus-Bildschirm zurück, wenn die Taste <>, <>, <> oder </> betätigt wird oder wenn der Multiregler nach oben oder unten gedreht wird.

Der Kartenlesermodus wird beendet und der Bildschirm zeigt den Kamerabild-Bildschirm an, wenn die <SET>-Taste oder der Multiregler betätigt wird.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

### [SERVICE MODUS]

Schaltet die Kamera zum Servicemodus um.

Sie können die Softwareinformationen (Lizenzen) auf einem Computer und anderen Geräten überprüfen. Bestätigen Sie die Auswahl von „LICENSE.TXT“ für das externe Laufwerk, das vom Computer erkannt wird.

Der LCD-Monitor schaltet sich bei Verwendung des Akkus nach ungefähr fünf bis zehn Sekunden aus.

Der Bildschirm kehrt zum Servicemodus-Bildschirm zurück, wenn die Taste <>, <>, <> oder </> betätigt wird oder wenn der Multiregler nach oben oder unten gedreht wird.

Der Servicemodus wird beendet und der Bildschirm zeigt den Kamerabild-Bildschirm an, wenn die <SET>-Taste oder der Multiregler betätigt wird.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

## [INFORMATION]

Zeigt die Informationen der Kamera an.

### [VERSION]

Zeigt die Informationen der Kamera an.

[MODELL] | Zeigt den Produktnamen der Kamera an.
[SERIEN NR.] | Zeigt die Seriennummer der Kamera an.
[NETZWERK ID(MAC-ADRESSE)] | Zeigt die MAC-Adresse des <LAN>-Anschlusses der Kamera an.
[VERSION] | Zeigt die Firmware-Version der Kamera an.

### [BETRIEBSSTUNDEN]

[GESAMT BETRIEB] | Zeigt die Gesamtbetriebszeit an.

### [UPDATE]

Aktualisiert die Firmware.

Setzen Sie die Speicherkarte, auf der die Aktualisierungsdatei gespeichert ist, in Kartensteckplatz 1 ein.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

## [LANGUAGE]

Stellt die Anzeigesprache ein.

[English] | Englisch
[Español] | Spanisch
[Français] | Französisch
[Deutsch] | Deutsch
[Italiano] | Italienisch
[Русский] | Russisch
[Nederland] | Niederländisch
[Türkçe] | Türkisch
[Svenska] | Schwedisch
[Polski] | Polnisch
[Česky] | Tschechisch
[Magyar] | Ungarisch

(Werkseinstellung: [English])

## [MENÜ INITIALISIEREN]

Setzt den Einstellwert des Menüs auf den Standardwert zurück. Die Kamera wird nach der Ausführung neu gestartet.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

Nach oben