- Start
- Netzwerkverbindung
- Netzwerkeinstellungen
- WLAN-Einstellungen

# WLAN-Einstellungen

Dies ist die Einstellung zur direkten Verbindung mit dem iPhone/iPad oder Android-Gerät oder zur Verbindung mit dem drahtlosen Zugangspunkt über WLAN.

## Direkte Verbindung ([DIREKT])

Dies ist die Einstellung zur direkten Verbindung der Kamera mit dem iPhone/iPad oder Android-Gerät.

Die Kamera startet möglicherweise neu, wenn die Einstellung geändert wurde.

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [GERÄTE AUSW.] → [WLAN] aus.

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] aus.

Stellen Sie im Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] jede Option nach Bedarf ein.

- Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie unter „Einstellungsoptionen unter [WLAN EIGENSCHAFT], wenn [DIREKT] eingestellt ist“.

Wählen Sie die SSID der Kamera aus der SSID-Liste im iPhone/iPad oder Android-Gerät aus und geben Sie das Passwort ein (Verschlüsselungsschlüssel).

Zeigen Sie die Liste der drahtlosen Zugangspunkte in den WLAN-Einstellungen an und wählen Sie die SSID der Kamera aus.

- Werkseinstellung: [AG-CX350E]

Geben Sie das Passwort (Verschlüsselungsschlüssel) in der Bestätigungsabfrage ein.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des iPhone/iPad oder Android-Geräts.

- Werkseinstellung: [01234567890123456789abcdef]

Schließen Sie das Menü oder kehren Sie zur Ebene des [NETZWERK]-Menüs zurück.

Prüfen Sie die Netzwerkverbindung.

Sobald die Verbindung besteht, wird auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt.

#### Einstellungsoptionen unter [WLAN EIGENSCHAFT], wenn [DIREKT] eingestellt ist

[SSID] | Netzwerkname der Kamera (SSID) (Werkseinstellung: [AG-CX350E])
[BAND] | Einstellung zum Umzuschalten zwischen zwei Kommunikationsmethoden ([2.4GHz] oder [5GHz]) (Werkseinstellung: [2.4GHz])
[KANAL(2,4GHz)] | Zu verwendender Kanal, wenn [BAND] auf [2.4GHz] eingestellt ist (Werkseinstellung: [AUTO])
[KANAL(5GHz)] | Zu verwendender Kanal, wenn [BAND] auf [5GHz] eingestellt ist (Werkseinstellung: [AUTO])
[VERSCHL.CODE] | WPA2-Verschlüsselungsschlüssel (Werkseinstellung: [01234567890123456789abcdef])
[IPv4 EINSTELLUNG] | [DHCP] | Einstellen der DHCP-Funktion [AUS]: DHCP wird nicht verwendet. [CLIENT]: Wird automatisch mit DHCP abgerufen, wenn die Verbindung erfolgt, wenn die Einstellung [TYP] auf [INFRA(WÄHLEN)] oder [INFRA(MANUELL)] eingestellt ist. (Kann nicht ausgewählt werden.) [SERVER]: Aktiviert die DHCP-Serverfunktion der Kamera bei der Verbindung, wenn [TYP] auf [DIREKT] eingestellt ist. (Werkseinstellung: [AUS])
| [IP-ADRESSE] | IP-Adresse der Kamera (Werkseinstellung: [192.168.0.1])
| [SUBNETZMASKE] | Subnetzmaske (Werkseinstellung: [255.255.255.0])

HINWEIS

- Die Startzeit nach dem Einschalten ist möglicherweise länger, weil das Netzwerk gestartet wird.

- Änderungen an den Einstellungen von [GERÄTE AUSW.] werden erst übernommen, wenn die Kamera neu gestartet wird. Außerdem kann das Schließen des Einstellungsbildschirms einige Zeit dauern, da der Netzwerkdienst neu gestartet werden muss, nachdem die Einstellung geändert wurde.

- Einige der Elemente, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, können nicht festgelegt werden.

- [VERSCHLÜSSLG] ist fest auf [WPA2-AES] eingestellt.

- Abhängig von dem verwendeten Funkmodul können möglicherweise einige der Optionen unter [BAND], [KANAL(2,4GHz)] und [KANAL(5GHz)] nicht ausgewählt werden.

## Verbindung mit dem drahtlosen Zugangspunkt ([INFRA(WÄHLEN)]/[INFRA(MANUELL)])

Dies ist die Einstellung zur Verbindung der Kamera mit einem drahtlosen Zugangspunkt.

### Beim Verbinden über die Suche nach dem drahtlosen Zugangspunkt (SSID)

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [GERÄTE AUSW.] → [WLAN] aus.

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [INFRA(WÄHLEN)] aus.

Stellen Sie im Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] jede Option nach Bedarf ein.

- Einzelheiten zu den Einstellungselementen finden Sie unter „[WLAN EIGENSCHAFT]-Einstellungselemente, wenn [INFRA(WÄHLEN)] oder [INFRA(MANUELL)] eingestellt ist“.

Wählen Sie die SSID des gesuchten drahtlosen Zugangspunktes.

Die Einstellung ist abgeschlossen, wenn [VERSCHL.CODE] (Verschlüsselungsschlüssel, Passwort) nicht eingestellt ist.

Wenn der [VERSCHL.CODE] eingestellt ist, geben Sie das Passwort ein und wählen Sie [Enter] aus.

Schließen Sie das Menü oder kehren Sie zur Ebene des [NETZWERK]-Menüs zurück.

Prüfen Sie die Netzwerkverbindung.

Sobald die Verbindung besteht, wird auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt.

### Bei der manuellen Eingabe des drahtlosen Zugangspunkts (SSID)

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [GERÄTE AUSW.] → [WLAN] aus.

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [INFRA(MANUELL)] aus.

Stellen Sie im Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] jede Option nach Bedarf ein.

- Einzelheiten zu den Einstellungselementen finden Sie unter „[WLAN EIGENSCHAFT]-Einstellungselemente, wenn [INFRA(WÄHLEN)] oder [INFRA(MANUELL)] eingestellt ist“.

Geben Sie im Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [SSID] die SSID des drahtlosen Zugangspunkts ein, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Die Einstellung ist abgeschlossen, wenn [VERSCHL.CODE] (Verschlüsselungsschlüssel, Passwort) nicht eingestellt ist.

Wenn der [VERSCHL.CODE] eingestellt ist, geben Sie das Passwort ein und wählen Sie [Enter] aus.

Schließen Sie das Menü oder kehren Sie zur Ebene des [NETZWERK]-Menüs zurück.

Prüfen Sie die Netzwerkverbindung.

Sobald die Verbindung besteht, wird auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt.

#### [WLAN EIGENSCHAFT]-Einstellungselemente, wenn [INFRA(WÄHLEN)] oder [INFRA(MANUELL)] eingestellt ist

[VERSCHLÜSSLG] | [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE] (Werkseinstellung: [WPA2-AES])
[VERSCHL.CODE] | WPA/WPA2-Verschlüsselungsschlüssel (Werkseinstellung: [01234567890123456789abcdef])
[IPv4 EINSTELLUNG] | [DHCP] | Einstellen der DHCP-Funktion [AUS]: DHCP wird nicht verwendet. [CLIENT]: Wird automatisch mit DHCP abgerufen, wenn die Verbindung erfolgt, wenn die Einstellung [TYP] auf [INFRA(WÄHLEN)] oder [INFRA(MANUELL)] eingestellt ist. [SERVER]: Bei der Verbindung über die Einstellung [TYP] bis [DIREKT] aktivieren Sie die DHCP-Serverfunktion der Kamera. (Kann nicht ausgewählt werden.) (Werkseinstellung: [AUS])
[IP-ADRESSE] | IP-Adresse der Kamera (Werkseinstellung: [192.168.0.1])
[SUBNETZMASKE] | Subnetzmaske (Werkseinstellung: [255.255.255.0])
| [STANDARD-GATEWAY] | Standard-Gateway (Werkseinstellung: [192.168.0.254])
| [PRIMÄR-DNS] | Einstellung primärer DNS-Server (Werkseinstellung: [0.0.0.0])
| [SEKUNDÄR-DNS] | Einstellung sekundärer DNS-Server (Werkseinstellung: [0.0.0.0])

HINWEIS

- Die Startzeit nach dem Einschalten ist möglicherweise länger, weil das Netzwerk gestartet wird.

- Änderungen an den Einstellungen von [GERÄTE AUSW.] werden erst übernommen, wenn die Kamera neu gestartet wird. Außerdem kann das Schließen des Einstellungsbildschirms einige Zeit dauern, da der Netzwerkdienst neu gestartet werden muss, nachdem die Einstellung geändert wurde.

- ENCRYPTION unter WEP wird nicht unterstützt.

- Einige Elemente können abhängig von den Einstellungen wie [DHCP] nicht festgelegt werden.

- Wenn [DHCP] auf [CLIENT] eingestellt ist, werden im Menü einige der Informationen angezeigt, die automatisch mit DHCP abgerufen werden.

  Ausführliche Informationen zum Netzwerkstatus erhalten Sie durch Auswahl des Menüs [NETZWERK] → [INFORMATION] → [STATUS].

- Die Kombination von IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway muss korrekt sein.

  Ausführliche Informationen erhalten Sie vom Netzwerkadministrator.

- Wenn das Standard-Gateway oder DNS nicht verwendet werden soll, stellen Sie [0.0.0.0] ein.

  DNS kann aber nicht deaktiviert werden, wenn [DHCP] auf [CLIENT] eingestellt ist.

- Abhängig von der Netzwerkumgebung kann eine manuelle Eingabe des DNS-Wertes erforderlich sein, auch wenn [DHCP] auf [CLIENT] eingestellt ist. Wenn in anderen Fällen ein ungültiger DNS-Wert eingegeben wurde, funktioniert die automatisch Zuweisung von DHCP nicht ordnungsgemäß.

Nach oben