- Start
- Ausgabe- und Bildschirm-Anzeige
- Statusbildschirm-Anzeige
- Bildschirmanzeige während der Aufnahme

# Bildschirmanzeige während der Aufnahme

1. Zeitcode

   Die Anzeige schaltet mit jeder Betätigung der <COUNTER>-Taste zur nächsten Anzeige oder zu keiner Anzeige um.

   - [TCG :::]: Zeigt den Zeitcode an. [TCR :::] wird während der Wiedergabe angezeigt.

     [TCG] wird mit Schwarzweiß-Umkehrung angezeigt, wenn eine Anbindungssperre zum externen Eingangszeitcode besteht.

   - [UBG ]: Zeigt die Userbits an. [UBR ] wird während der Wiedergabe angezeigt.

   - [CLIP :::]: Zeigt den Zählerwert jedes Videoclips an. Dieser wird angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN.ZÄHLER] auf [CLIP] eingestellt ist. Zeigt den Zählerwert des laufenden Videoclips während der Wiedergabe an.

   - [:::]: Zeigt den kumulativen Zählerwert ab der Zurücksetzenposition an. Dieser wird angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN.ZÄHLER] → [GESAMT] eingestellt ist.

2. Bildfrequenz

   - [fps]: Die Bildfrequenz wird angezeigt, wenn das Menü [SCENE FILE] → [VFR] → [EIN] eingestellt ist.

   - [S.SLOW120]: Wird angezeigt, wenn das Menü [SYSTEM] → [SUPER LANGSAM] → [EIN] und das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt sind.

   - [S.SLOW100]: Wird angezeigt, wenn das Menü [SYSTEM] → [SUPER LANGSAM] → [EIN] und das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt sind.

   - (Keine Anzeige): Es erfolgt keine Anzeige, wenn das Menü [SCENE FILE] → [VFR] → [AUS] und das Menü [SYSTEM] → [SUPER LANGSAM] → [AUS] eingestellt sind.

3. <AUTO/MANUAL>-Schalter

   Wird angezeigt, wenn der <AUTO/MANUAL>-Schalter in der Position <AUTO> steht.

4. Nachrichtenanzeigebereich zum Stoppen des Kühllüfters

   Zeigt eine Nachricht an, wenn der Kühllüfter gestoppt wurde.

5. Kamerakontrolllampe-Befehlsstatus über das Netzwerk

   - : Wird angezeigt, wenn die Kamerakontrolllampe über das Netzwerk grün leuchten soll.

   - : Wird angezeigt, wenn die Kamerakontrolllampe über das Netzwerk rot leuchten soll.

6. Aufnahmestatus (Kartensteckplatz 1)

   Zeigt den Aufnahmestatus der Speicherkarte im Kartensteckplatz 1 an.

   - : Kein Ziel für die Aufnahme.

   - (blinkt): Erkennung der Speicherkarte.

   - : Die Aufnahme wird gestoppt, während die Aufnahmeziel-Speicherkarte eingesetzt wird.

   - : Aufnahme.

   - (blinkender roter Punkt): Verarbeitung zum Stoppen der Aufnahme.

   - [P]: Die Aufnahme wird gestoppt, während die Vorausaufzeichnung aktiviert und die Aufnahmeziel-Speicherkarte eingesetzt ist.

   - [P]: Die Vorausaufzeichnung ist aktiviert und die Speicherkarte ist nicht in den Kartensteckplatz eingesetzt oder die Speicherkarte wird nicht erkannt.

   - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

     - Es wurde keine Speicherkarte eingesetzt.

     - Die Speicherkarte wird nicht erkannt.

     - Das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] ist eingestellt.

7. Verbleibende Aufnahmekapazität und Status der Speicherkarte (Kartensteckplatz 1)

   Zeigt die verbleibende Aufnahmekapazität der Speicherkarte und den Status der Speicherkarte im Kartensteckplatz 1 an.

   - [0min] bis [999min]: Die verbleibende Aufnahmekapazität (999 Minuten oder mehr wird als [999min] angezeigt)

     - Die Anzeige blinkt, wenn die verbleibende Aufnahmekapazität zwei Minuten oder weniger beträgt.

     - Die für die simultane Aufzeichnung verfügbare Aufnahmekapazität (Aufnahmekapazität für die Speicherkarte der beiden Speicherkarten mit weniger Aufnahmekapazität) wird angezeigt, wenn die simultane Aufzeichnung durchgeführt wird.

   - [WP]: Schreibgeschützt (Der Schreibschutzschalter der Speicherkarte ist auf die Seite LOCK eingestellt.)

   - [END]: Keine verbleibende Aufnahmekapazität (keine verbleibende Aufnahmekapazität auf der Speicherkarte)

   - [ERR]: Es ist eine Speicherkarte eingesetzt, die nicht aufzeichnen kann (die Karte wird erkannt, kann aber aufgrund eines Formatfehlers nicht aufzeichnen, weil eine andere Karte als eine Speicherkarte eingesetzt ist usw.).

   - [!SDXC]: Die SDXC-Speicherkarte ist nicht für die MOV-Aufnahme eingesetzt.

   - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

     - Es wurde keine Speicherkarte eingesetzt.

     - Die Speicherkarte wird nicht erkannt.

     - Das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] ist eingestellt.

8. Status Bonding-Gerät

   Zeigt den Gerätestatus, der vom Bonding-Gerät empfangen wird, mit bis zu fünf Buchstaben und dem folgenden Symbol an.

   - : Die Signalempfangsstärke des Bonding-Geräts wird in 6 Stufen angezeigt.

   - : Die verbleibende Akkuleistung des Bonding-Geräts wird in 6 Stufen angezeigt.

   - : Wird angezeigt, wenn beim Bonding-Gerät ein Fehler aufgetreten ist.

   - (Keine Anzeige): Es ist kein Bonding-Gerät angeschlossen.

9. Aufnahmebetrieb-Steuerstatus des externen Geräts (<SDI OUT>-/<HDMI>-Anschluss)

   Blendet den Steuerstatus des Aufnahmestarts und Aufnahmeendes auf dem externen Gerät ein, das an den <SDI OUT>-Anschluss und den <HDMI>-Anschluss angeschlossen ist.

   - [S/H]: Aufnahmeanweisungen werden vom <SDI OUT>-Anschluss und <HDMI>-Anschluss an den Ausgang ausgegeben.

   - [S/H]: Pauseanweisungen werden vom <SDI OUT>-Anschluss und <HDMI>-Anschluss an den Ausgang ausgegeben.

   - [SDI]: Aufnahmeanweisungen werden vom <SDI OUT>-Anschluss an den Ausgang ausgegeben.

   - [SDI]: Pauseanweisungen werden vom <SDI OUT>-Anschluss an den Ausgang ausgegeben.

   - [HDMI]: Aufnahmeanweisungen werden vom <HDMI>-Anschluss an den Ausgang ausgegeben.

   - [HDMI]: Pauseanweisungen werden vom <HDMI>-Anschluss an den Ausgang ausgegeben.

10. Aufnahmestatus (Kartensteckplatz 2)

    Zeigt den Aufnahmestatus der Speicherkarte im Kartensteckplatz 2 an.

    - : Kein Ziel für die Aufnahme.

    - (blinkt): Erkennung der Speicherkarte.

    - : Die Aufnahme wird gestoppt, während die Aufnahmeziel-Speicherkarte eingesetzt wird.

    - : Aufnahme.

    - (blinkender roter Punkt): Verarbeitung zum Stoppen der Aufnahme.

    - [P]: Die Aufnahme wird gestoppt, während die Vorausaufzeichnung aktiviert und die Aufnahmeziel-Speicherkarte eingesetzt ist.

    - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

      - Es wurde keine Speicherkarte eingesetzt.

      - Die Speicherkarte wird nicht erkannt.

      - Das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] ist eingestellt.

11. Verbleibende Aufnahmekapazität und Status der Speicherkarte (Kartensteckplatz 2)

    Zeigt die verbleibende Aufnahmekapazität der Speicherkarte und den Status der Speicherkarte im Kartensteckplatz 2 an.

    - [0min] bis [999min]: Die verbleibende Aufnahmekapazität (999 Minuten oder mehr wird als [999min] angezeigt)

      - Die Anzeige blinkt, wenn die verbleibende Aufnahmekapazität zwei Minuten oder weniger beträgt.

      - Die für die simultane Aufzeichnung verfügbare Aufnahmekapazität (Aufnahmekapazität für die Speicherkarte der beiden Speicherkarten mit weniger Aufnahmekapazität) wird angezeigt, wenn die simultane Aufzeichnung durchgeführt wird.

    - [WP]: Schreibgeschützt (Der Schreibschutzschalter der Speicherkarte ist auf die Seite LOCK eingestellt.)

    - [END]: Keine verbleibende Aufnahmekapazität (keine verbleibende Aufnahmekapazität auf der Speicherkarte)

    - [ERR]: Es ist eine Speicherkarte eingesetzt, die nicht aufzeichnen kann (die Karte wird erkannt, kann aber aufgrund eines Formatfehlers nicht aufzeichnen, weil eine andere Karte als eine Speicherkarte eingesetzt ist usw.).

    - [!SDXC]: Die SDXC-Speicherkarte ist nicht für die MOV-Aufnahme eingesetzt.

    - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

      - Es wurde keine Speicherkarte eingesetzt.

      - Die Speicherkarte wird nicht erkannt.

      - Das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] ist eingestellt.

12. Spezialaufnahme-Funktion

    Zeigt den Status der Spezialaufnahme-Funktion an.

    - [INTRVL]: Die Intervallaufzeichnung wird gestoppt.

    - [I-REC]: Die Intervallaufzeichnung läuft. (Wird in rot angezeigt)

13. Zwei-Steckplatz-Funktion

    Zeigt den Einstellstatus der Aufzeichnungsfunktion mit zwei Speicherkarten an.

    Sie wird mit einer schrägen Linie angezeigt, wenn ein Zustand vorliegt, bei dem keine Zwei-Steckplatz-Aufnahme durchgeführt werden kann, selbst wenn die jeweilige Funktion aktiviert ist.

    - [RELAY]: Wenn die Relay-Aufnahme aktiviert ist

    - [SIMUL]: Wenn die simultane Aufzeichnung aktiviert ist

    - [BACKGR]: Wenn die Hintergrundaufnahmefunktion aktiviert ist

    - (Keine Anzeige): Während der Standardaufzeichnung (wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt ist, wird [NDI|HX] angezeigt)

14. FBC-Funktion (Blitzstreifenkorrektur)

    - [FBC]: Wird angezeigt, wenn die FBC-Funktion (Blitzstreifenkorrektur) aktiviert ist.

15. Streaming-Status

    Zeigt den Streaming-Status an.

    - : Wenn die Kamera mit einem Gerät verbunden ist, um das Streaming-Video zu empfangen und das Streaming-Video gesendet wird

    - (blinkt): Während die Kamera mit einem Gerät verbunden ist, das Streaming-Video empfängt

    - : Wenn die Streaming-Funktion aktiviert ist, sie im Status für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist und das Streaming-Video nicht gesendet wird

    - : Wenn ein Fehler der Streaming-Funktion vorliegt und sie nicht verwendet werden kann

    - (Keine Anzeige): Wenn die Streaming-Funktion deaktiviert ist

16. Funktion Aufnahme mit hohem Dynamikbereich/Funktion Dynamic Range Stretcher/V-Log-Aufzeichnungsfunktion

    - [HDR]: Wenn das Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] → [HLG] eingestellt ist

    - [DRS]: Wenn die Dynamic Range Stretcher-Funktion aktiviert ist

    - [VLog]: Wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist

17. Verbindungsstatus des kabelgebundenen LAN, WLAN, USB-Tethering

    Blendet den Verbindungsstatus des kabelgebundenen LAN, WLAN, USB-Tethering ein.

    - : Wenn das WLAN eingestellt und ROP nicht verbunden ist

    - : Wenn das WLAN eingestellt und ROP verbunden ist

    - : Wenn das WLAN eingestellt ist und das WLAN nicht ordnungsgemäß läuft

    - : Wenn das kabelgebundene LAN eingestellt und ROP nicht verbunden ist

    - : Wenn das kabelgebundene LAN eingestellt und ROP verbunden ist

    - : Wenn das kabelgebundene LAN eingestellt ist und das kabelgebundene LAN nicht ordnungsgemäß läuft

    - : Wenn das USB-Tethering eingestellt und ROP nicht verbunden ist

    - : Wenn das USB-Tethering eingestellt und ROP verbunden ist

    - : Wenn das USB-Tethering eingestellt ist und nicht ordnungsgemäß funktioniert

    - (Keine Anzeige): Wenn das kabelgebundene LAN, WLAN und USB-Tethering deaktiviert sind

18. Stromstatus

    : Zeigt den verbleibenden Akkupegel an, während das Gerät mit dem Akku betrieben wird. (Die Akkustatusanzeige ändert sich ( → → → → → ), während der verbleibende Akkupegel sinkt. Sie blinkt rot, wenn der verbleibende Akkupegel null erreicht hat.)

    : Wird angezeigt, wenn die Versorgung über das AC-Netzteil erfolgt.

19. Audio-Pegelanzeige

    Blendet die Audio-Pegelanzeige ein.

    Wenn P2 oder MOV als Aufzeichnungsformat eingestellt ist, folgt der in der Audio-Pegelanzeige angezeigte Audiokanal der Einstellung im Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [AUDIO AUSGANG].

    - Zeigt den Audiokanal 1 und Audiokanal 2 an, wenn [CH1]/[CH2]/[CH1/2 STEREO]/[CH1/2 MIX] eingestellt ist.

    - Zeigt den Audiokanal 3 und Audiokanal 4 an, wenn [CH3]/[CH4]/[CH3/4 STEREO]/[CH3/4 MIX] eingestellt ist.

    - Schaltet den Audiokanal so um, dass die Audio-Pegelanzeige (Audiokanal 1/2 und Audiokanal 3/4) angezeigt wird, während die USER-Taste, der [AUDIO MON AUSW] zugewiesen ist, betätigt oder das USER-Schaltflächensymbol berührt wird.

    Ein weißer Rahmen wird an der Position des Referenzpegels angezeigt, der im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [HEAD ROOM] eingestellt ist. (Der achte von links, wenn [20dB] eingestellt ist, der neunte von links, wenn [18dB] eingestellt ist, und der zwölfte von links, wenn [12dB] eingestellt ist)

    - : Wird angezeigt, wenn der Ton nicht aufgezeichnet werden kann. (Wenn zum Beispiel die Aufzeichnungsfunktion mit variabler Bildrate aktiviert ist und die Bildfrequenz von der Systemfrequenz abweicht.)

20. Luminanz von Y GET

    Zeigt den Luminanzpegel in der Einheit [%] oder [STOP] an, wenn die Y GET-Funktion aktiviert ist. ([STOP] wird als [ST] angezeigt.)

    Die Anzeigeeinheit folgt der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [EI ASSIST] → [Y GET EINHEIT].

    Die Anzeigeeinheit ist fest auf [%] eingestellt, wenn das Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [VERST./ISO-MODUS] auf [dB] eingestellt ist.

21. Verstärkung

    Zeigt den Verstärkungswert in der Einheit [dB] oder [ISO] an.

    Die Anzeigeeinheit folgt der Einstellung im Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [VERST./ISO-MODUS].

    Die Anzeigeeinheit ist fest auf [dB] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [NORMAL] eingestellt ist.

    - [AGC]: Wird angezeigt, wenn die automatische Verstärkungssteuerung läuft.

22. ND Filter

    Zeigt die Durchlässigkeit des ausgewählten ND-Filters an.

    - [ND1/64]: Verringert die Menge an Licht, die in den MOS-Sensor gelangt, auf 1/64.

    - [ND1/16]: Verringert die Menge an Licht, die in den MOS-Sensor gelangt, auf 1/16.

    - [ND1/4]: Verringert die Menge an Licht, die in den MOS-Sensor gelangt, auf 1/4.

    - [ND:CLR]: Der ND-Filter wird nicht verwendet.

23. Informationen zu Datum und Uhrzeit

    Zeigt die Informationen zu Datum und Uhrzeit an. Diese werden nicht angezeigt, wenn die Zeitstempel-Funktion aktiviert ist.

    Der Anzeigeinhalt folgt der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [DATUM/UHRZEIT]. ([DATUM/UHRZEIT])

    Die Anzeigereihenfolge für Jahr, Monat und Datum folgt der Einstellung im Menü [SONSTIGE] → [UHR] → [DATUM FORMAT].

    Die Anzeige erfolgt im Format yyyy mmm dd hh:mm:ss, wenn [J-M-T] eingestellt ist.

    Die Anzeige erfolgt im Format mmm dd yyyy hh:mm:ss, wenn [M-T-J] eingestellt ist.

    Die Anzeige erfolgt im Format dd mmm yyyy hh:mm:ss, wenn [T-M-J] eingestellt ist.

    - mmm: Monat (JAN (Januar), FEB (Februar), MAR (März), APR (April), MAY (Mai), JUN (Juni), JUL (Juli), AUG (August), SEP (September), OCT (Oktober), NOV (November), DEC (Dezember))

    - dd: Datum

    - yyyy: Jahr

    - hh: Stunde

    - mm: Minute

    - ss: Sekunde

24. Verschlusszeit

    Zeigt die Verschlusszeit an.

    Die Anzeige von [sek] und [grd] kann während des Synchro-Scans mit dem Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] umgeschaltet werden. Zeigt die Zeit (Minuten) an, wenn [sek] eingestellt ist, den Öffnungswinkel, wenn [grd] eingestellt ist.

    Diese Informationen werden nicht angezeigt, wenn die Verschlussfunktion deaktiviert ist.

    - [A.SHTR]: Wird angezeigt, wenn der automatische Verschluss läuft.

25. Status automatische Blendensteuerung

    Zeigt den Steuerungsstaus der automatischen Blende an.

    - [STD]: Automatische Blendensteuerung Standard

    - [SPOT]: Automatische Blendensteuerung für Spotlight

    - [BACK]: Automatische Blendensteuerung für Gegenlichtkompensation

26. Hochempfindlichkeitsmodus

    - [H.SENS.]: Wird angezeigt, wenn das Menü [SYSTEM] → [AUFNAHMEMOD] → [HOHE SENS.] eingestellt ist.

27. Blende

    Zeigt den F-Wert an.

    Zeigt den Zielwert des Pegels der automatischen Blende an, wenn die Funktion für den Pegel der automatischen Blende in der automatischen Blende aktiviert ist.

28. Zoom

    Zeigt den Zoomwert an.

    Die Anzeige des Zebrawerts folgt den Einstellungen im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ZOOM/FOKUS].

    Die Anzeige erfolgt im Positionswert von [000] bis [999], wenn [NUMMER] eingestellt ist.

    Die Anzeige erfolgt in der Millimetereinheit, wenn [mm/Fuß] oder [mm/m] eingestellt ist.

    Zeigt [i] an, wenn i.ZOOM aktiviert ist.

    [i] wird mit Schwarzweißumkehrung angezeigt, wenn i.ZOOM läuft.

    [Z] wird mit Schwarzweißumkehrung angezeigt, wenn [SCHNELLER ZOOM] aktiviert ist.

29. Systemauflösung/Systemfrequenz

    Zeigt die Systemauflösung und die Systemfrequenz an, die im Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT] eingestellt sind.

    - [2160-59.94p]

    - [2160-50.00p]

    - [2160-29.97p]

    - [2160-25.00p]

    - [2160-23.98p]

    - [1080-59.94p]

    - [1080-50.00p]

    - [1080-29.97p]

    - [1080-25.00p]

    - [1080-23.98p]

    - [1080-59.94i]

    - [1080-50.00i]

    - [720-59.94p]

    - [720-50.00p]

    - [480-59.94i]

    - [576-50.00i]

30. Aufnahmeformat

    Zeigt das Dateiformat und den Aufnahmecodec an, die im Menü [SYSTEM] → [DATEIFORMAT] und [AUFN. FORMAT] eingestellt sind.

    Es wird nicht angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt ist.

    - [P2 AVC-I200]

    - [P2 AVC-I100]

    - [P2 AVC-I50]

    - [P2 AVC-I422]

    - [P2 AVC-G50]

    - [P2 AVC-G25]

    - [P2 AVC-G12]

    - [MOV 420 150M]

    - [MOV 420 100M]

    - [MOV 422 150M]

    - [MOV 422 100M]

    - [MOV 422 50M]

    - [MOV HEVC 200M]

    - [MOV HEVC 150M]

    - [MOV HEVC 100M]

    - [MOV ALL-I 400M]

    - [MOV ALL-I 200M]

    - [MOV ALL-I 100M]

    - [AVCHD PS]

    - [AVCHD PH]

    - [AVCHD HA]

    - [AVCHD PM]

    - [AVCHD SA]

    - [PXY]: Wird angezeigt, wenn die Kamera so eingestellt ist, dass Proxy-Daten im P2-Format aufgezeichnet werden.

31. Videoclipname

    Zeigt den Namen des Videoclips, der aufgezeichnet wird, mit bis zu acht Zeichen ab dem Anfang an.

32. Empfohlener ND-Filter

    Zeigt den für die aktuellen Aufnahmebedingungen empfohlenen ND-Filter an.

33. Meldungsanzeigebereich

    Zeigt die Meldungen, wie den Kamerastatus oder Warnmeldungen, an.

    Zeigt den Warnstatus der Kamera im STATUS-Bildschirm für die Modusprüfung an.

34. Wasserwaage

    Die Neigung in horizontaler Richtung oder in vertikaler Richtung kann überprüft werden.

    Wird nur im LCD-Monitor und im Sucher angezeigt.

35. Hauptgesichtrahmen (orange)/Gesichtserkennungsrahmen (weiß)

    Wird angezeigt, wenn ein Gesicht erkannt wird, während die Gesichtserkennungs-AE&AF-Funktion aktiv ist.

    Wird nur im LCD-Monitor und im Sucher angezeigt.

36. Nachverfolgungsrahmen (grün)

    Wird angezeigt, wenn ein Motiv berührt wurde, während die Gesichtserkennungs-AE&AF-Funktion aktiv ist.

    Wechselt zum Nachverfolgungsmodus AE&AF.

    Wird nur im LCD-Monitor und im Sucher angezeigt.

37. Fehleranzeige des automatischen Weißabgleichs

    Zeigt den Fehlerstatus des automatischen Weißabgleichs an.

38. Fehleranzeige des automatischen Schwarzabgleichs

    Zeigt den Fehlerstatus des automatischen Schwarzabgleichs an.

39. Fernbedienungsstatus in einer IP-Verbindung

    - [IP REMOTE]: Wird angezeigt, wenn eine Fernbedienung in einer IP-Verbindung möglich ist.

    - [IP REMOTE] (blinkt): Wird angezeigt, wenn bei der IP-Verbindung auf die Verbindung gewartet wird.

40. Multimanuelle Funktion

    Zeigt den Inhalt der multimanuellen Funktion an. Einzelheiten finden Sie unter „Multimanuelle Funktion“.

41. Farbtemperatur

    Zeigt die Position und die Farbtemperatur an, die mit dem <WHITE BAL>-Schalter ausgewählt wurden. Diese werden nicht angezeigt, wenn die IR-Aufnahme aktiviert ist.

    - [ATW]: Wird angezeigt, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) läuft.

    - [LOCK]: Wird angezeigt, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) gesperrt ist.

42. Optische Bildstabilisator-Funktion

    - : Wird angezeigt, wenn die optische Bildstabilisator-Funktion läuft.

    - : Wird angezeigt, wenn die optische Hybrid-Bildstabilisator-Funktion läuft.

43. Szenendateiname

    Zeigt den Namen der ausgewählten Szenendatei an.

    Dies wird nicht angezeigt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] auf [V-Log] eingestellt ist.

44. Anzeige des Upload-Status

    Zeigt den Status des Inhalt-Uploads an.

    - : Wenn die Upload-Funktion aktiviert ist und vor dem Starten oder nach dem Abschluss des Uploads

    - : Während des Uploads

    - : Wenn ein Upload-Übertragungsfehler aufgetreten ist

45. Bereichsmodusfunktion/Autofokus-Bereichsbreitenanpassungsfunktion/Gesichtserkennungs-/Nachverfolgungs-AE&AF-Funktion

    - [AREA]: Wird angezeigt, wenn die Bereichsmodus-Funktion läuft.

    - [AF AREA]: Wird angezeigt, wenn die Autofokus-Bereichsbreitenanpassungsfunktion läuft.

    - : Wird angezeigt, wenn die Gesichtserkennung aktiviert ist und AF läuft.

    - : Wird angezeigt, wenn die Gesichtserkennung aktiviert ist und AE&AF läuft.

    - : Wird angezeigt, wenn die Nachverfolgung aktiviert ist.

    - /: Wird angezeigt, wenn die Gesichtserkennungsfunktion nicht ausgeführt werden kann.

46. Waveform Monitor

    Zeigt den Videostatus in Wellenform oder als Vektor an.

    Wird nur im LCD-Monitor und im Sucher angezeigt.

47. IR-Aufnahme

    - [IR]: Wird angezeigt, wenn die IR-Aufnahme aktiviert ist.

48. Digital-Zoom

    Zeigt das Digital-Zoomverhältnis an.

    - [D2×]: 2-fach

    - [D2×]: 5-fach

    - [D10×]: 10-fach

49. Fokus

    Zeigt den Fokuswert an.

    Die Anzeige des Fokuswerts folgt den Einstellungen im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ZOOM/FOKUS].

    Die Anzeige erfolgt im Positionswert von [00] bis [99], wenn [NUMMER] eingestellt ist.

    Die Anzeige erfolgt in der Fuß-Einheit, wenn [mm/Fuß] eingestellt ist.

    Die Anzeige erfolgt in der Meter-Einheit, wenn [mm/m] eingestellt ist.

    - : Wird angezeigt, wenn das Fokus-Makro aktiviert ist.

    - [AF]: Wird angezeigt, wenn der Autofokus eingestellt ist. Wird mit Schwarzweißumkehrung angezeigt, wenn das Fokus-Makro aktiviert ist.

    - [MA]: Wird angezeigt, wenn die manuellen Fokussierhilfe im manuellen Fokus aktiviert ist. Wird mit Schwarzweißumkehrung angezeigt, wenn das Fokus-Makro aktiviert ist.

    - [MF]: Wird angezeigt, wenn die manuelle Fokussierhilfe im manuellen Fokus deaktiviert ist. Wird mit Schwarzweißumkehrung angezeigt, wenn das Fokus-Makro aktiviert ist.

50. Lautstärkenanpassung des Audiomonitors

    Wird angezeigt, wenn die Taste <AUDIO MON/ADV> bedient wird, um die Lautstärke des Lautsprechers oder der Kopfhörer anzupassen. Die Anzeige wird ungefähr drei Sekunden nach dem Vorgang gelöscht.

Nach oben