- Start
- Netzwerkverbindung
- Streaming-Funktion
- Verwalten der Einstellungsinformationen

# Verwalten der Einstellungsinformationen

## Festlegen des Ziels

Informationen zum Ziel können festgelegt oder referenziert werden.

### Festlegen des Ziels über das Kameramenü

#### Für RTMP(S)

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [VERBINDUNGSINFO] → [SPEICHER] aus.

Geben Sie das Ziel unter URL im Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [RTMP(S) EMPFÄNGER URL] ein.

- Geben Sie die Ziel-URL im folgenden Format ein.

  - rtmp://(Server-URL):(Portnummer)/(Pfad)/(Streamschlüssel)

  - rtmps://(Server-URL):(Portnummer)/(Pfad)/(Streamschlüssel)

HINWEIS

- Im Allgemeinen ist ein Parameter für den Stream-Schlüssel für URL erforderlich, aber der Stream-Schlüssel kann abhängig vom Dienst als Teil des Pfades enthalten sein. Ausführlich Informationen finden Sie in der Anleitung des jeweiligen Streaming-Dienstes.

- Bei der Verwendung von RTMPS können nur Streaming-Formate mit maximal 25 Mbps ausgewählt werden.

#### Für SRT-Client

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [VERBINDUNGSINFO] → [SPEICHER].

Legen Sie die folgenden Optionen im Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [SRT EINSTELLUNG] fest.

- Geben Sie die Ziel-URL unter [ZIEL URL] im folgenden Format ein.

  srt://(Server-URL):(Portnummer)/(Pfad)

- Geben Sie die Stream-ID unter [STREAM ID] ein.

- Wenn die Streaming-Daten verschlüsselt werden sollen, wählen Sie unter [VERSCHLÜSSLG] das Verschlüsselungsverfahren aus und geben Sie unter [PASSWORT] die Passphrase ein.

HINWEIS

- Im Allgemeinen ist ein Parameter für die Stream-ID für URL erforderlich, aber die Stream-ID kann abhängig vom Dienst als Teil des Pfades enthalten sein. Ausführlich Informationen finden Sie in der Anleitung des jeweiligen Streaming-Dienstes.

- Wenn die SRT-Verschlüsselung aktiviert ist, können nur Streaming-Formate mit maximal 25 Mbps ausgewählt werden.

- Wenn die Passphrase leer ist, erfolgt die Kommunikation ohne Verschlüsselung, auch wenn [VERSCHLÜSSLG] auf eine andere Option als [AUS] festgelegt ist.

### Referenzieren des Ziels von der Speicherkarte

Setzen Sie die Speicherkarte mit den gespeicherten Zielinformationen ein.

- Der Kartensteckplatz für das Laden und Speichern kann im Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [SLOT FÜR LADEN/SPEICHERN] festgelegt werden.

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [VERBINDUNGSINFO] → [SD KARTE] aus.

HINWEIS

- Wenn die Einstellungsinformationen auf der Speicherkarte keine Informationen für das ausgewählte Protokoll oder die Cloud sind, werden sie als keine Einstellung behandelt.

## Speichern der Zielinformationen auf der Speicherkarte

Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die mit der Kamera formatiert wurde.

- Der Kartensteckplatz für das Laden und Speichern kann im Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [SLOT FÜR LADEN/SPEICHERN] festgelegt werden.

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [SPEICHERN (SD KARTE)] aus.

Wählen Sie [JA], wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird.

HINWEIS

- Es werden nur Elemente gespeichert, die in der Zieleinstellung verwendet werden.

- Der Name der Datei auf der Speicherkarte zum Speichern der Zielinformationen kann nicht geändert werden.

- Die Datei mit den Zielinformationen, die auf der Speicherkarte gespeichert wird, wird verschlüsselt.

- Es werden nur die ausgewählten Protokolleinstellungen gespeichert, wenn das Protokoll RTMP(S) oder SRT-Client ist.

- Das Speichern ist nicht möglich, wenn [DATENTYP] auf [CLOUD] gesetzt ist.

- Das Speichern ist nicht möglich, wenn die Startzeichenfolge von [EMPFÄNGER URL] oder [ZIEL URL] („rtmp://“ usw.) nicht korrekt festgelegt ist.

## Laden der Zielinformationen von der Speicherkarte

Setzen Sie die Speicherkarte mit den gespeicherten Zielinformationen ein.

- Der Kartensteckplatz für das Laden und Speichern kann im Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [SLOT FÜR LADEN/SPEICHERN] festgelegt werden.

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [LADEN (SD KARTE)] aus.

Wählen Sie [JA], wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird.

HINWEIS

- Der Name der Datei mit den zu ladenden Zielinformationen, die auf der Speicherkarte gespeichert ist, kann nicht ausgewählt werden.

- Die Einstellungsinformationen, die von der Kamera geladen (referenziert) werden können, sind wie folgt.

  - Mit der Kamera gespeicherte Informationen

  - Mit der P2 Network Setting-Software erstellte Einstellungendatei (Eingeben der Einstellung über das Einstellungen-Tool)

  - Profil-Download vom Cloud-Dienst (Verwenden des Cloud-Dienstes)

## Löschen der Zielinformationen

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [LÖSCHEN (SPEICHER)].

- Die Einstellungsinformationen für den Cloud-Dienst werden ebenfalls gelöscht.

- Die Ziel-URL-Informationen, die im Cloud-Dienst festgelegt sind, werden ebenfalls gelöscht. (Verwenden des Cloud-Dienstes)

## Stoppen des Streamings von Video

Stoppen Sie das Streaming anhand der folgenden Schritte, wenn das Streaming mit der Bedienung der Kamera gestartet wurde.

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [START] → [AUS] aus.

- Wenn das Starten/Stoppen des Streamings einer USER-Taste zugewiesen ist, kann das Streaming auch über die USER-Taste gestoppt werden.

Nach oben