- Start
- Vorbereitung
- Montieren von Zubehörteilen
- Anbringung des Stativs

# Anbringung des Stativs

Für die Stativlöcher können 1/4-20 UNC- und 3/8-16 UNC-Schrauben verwendet werden. Verwenden Sie das Loch, das dem Durchmesser der Klemmschraube am Stativ entspricht.

HINWEIS

- Verwenden Sie Stative nur an sicheren Orten.

- Das Stativ-Montageloch ist 5,5 mm tief. Ziehen Sie die Stativschraube bei der Anbringung an der Kamera am Stativ nicht zu fest.

Nach oben